ДОГОВОР №  39-24-ЕП 

г. Выборг                                                                                                                   «27» марта  2024 г.
      АО «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФОРМАН» (ООО «СК ФОРМАН») в лице генерального директора Веремеенко С.С., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по герметизации швов наружных стеновых панелей фасада и  ремонту помещений мужских,  женских душевых и лаборатории  в здании котельной по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 23.
1.2. Объём работ, указанный в п. 1.1., определяется Техническим заданием (Приложение № 1) и Сметой (Приложение № 2) к договору.
1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

2. Срок действия договора
[bookmark: _GoBack]
0. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

1. Стоимость работ и расчеты

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 2 606 309 (Два миллиона шестьсот шесть тысяч триста девять) рублей 67 коп., без НДС. 
Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату, в размере 50 % от общей цены договора, после подписания договора в течение 5 рабочих дней. 
3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1., включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.6. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 40 календарных дней с момента подписания Договора, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

5. Обязательства сторон

5.1 Заказчик обязуется:
- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 
- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;
- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
5.2. Подрядчик обязуется:
- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.
- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;
- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;
- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.
- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.
- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;
- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
5.3. Заказчик имеет право:
- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,
- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.
5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;
- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

1. Гарантия

6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

1. Особые условия

0. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
0.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
0.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
0. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
0.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
0. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
0. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
0. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.


1. Приложение к договору

К договору прилагаются:
1. Техническое задание (Приложение № 1).
1. Смета (Приложение № 2).


1.  Адреса и реквизиты сторон 

	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская область, 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с  40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «СК ФОРМАН» 
188800, г. Выборг, Ленинградская область, ул. Мира, д.8А, офис 777
E-mail: compforman@mail.ru 
ИНН 4704090897,  КПП 470401001
р/с 40702810255390000033 
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653
ОГРН 1124704004150
Генеральный директор
ООО «СК ФОРМАН»
_________________ С.С. Веремеенко



Приложение № 1
к Договору подряда № 39-24-ЕП от «27 »  марта  2024 г.

   
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»

1. Предмет закупки, цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение работ по герметизации швов наружных стеновых панелей фасада и  ремонту помещений мужских,  женских душевых и лаборатории в здании котельной по адресу: Ленинградская область, г. Выборг,                ул. Куйбышева, д. 23.  .

2. Цена договора составляет – 2 606 309,67 коп. (Два миллиона шестьсот шесть тысяч триста девять рублей 67 копеек), без НДС.                   

                  2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1.  Целью закупки является выполнение  работ по герметизации швов наружных стеновых панелей фасада и  ремонту помещений мужских,  женских душевых и лаборатории  в здании котельной по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 23.  
2. Основанием для проведения закупки являются: улучшение условий труда сотрудников эксплуатации.

 
                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1.Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 23.
2. Срок выполнения работ: - 40 календарных дней с момента подписания договора, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;
- СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции», Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
- СП 29.13330.2011. « Полы».
- ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей»;
- ГОСТ Р 57278-2016 «Ограждения защитные»;
- СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с проектом производства работ ППР, утверждённым Заказчиком.
 
2. Подрядчику необходимо в письменном виде за 3 дня до начала производства работ уведомить Заказчика о начале работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. 

3. До начала производства работ необходимо:
     3.1. получить тех. условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ необходимо производить ежедневную фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006: 1 экз. на бумажном носителе, 1 экз.в электронном виде.


5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников. Рабочее помещение предоставляет Заказчик на территории предприятия.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ.
  
  6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7. Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работы. 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
6. Перечень приложений к техническому заданию, 
являющихся его неотъемлемой частью:


  Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  
 

	Выполнение работ по герметизации швов наружных стеновых панелей фасада и
 ремонту помещений мужских,  женских душевых и лаборатории в здании котельной           по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 23.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Женские душевые

	Демонтажные работы

	1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м плинтуса
	17,66
	 

	2
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	м плинтуса
	20,52
	 

	3
	Демонтаж  металлического накладного профиля (порога)
	м профиля
	1
	 

	4
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (Н=2 м в душевой, Н=1,85 м в помещ. перед с/у)
	м2 поверхности облицовки
	46,39
	 

	5
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (Помещение перед с/у).
	м2
	13,71
	 

	6
	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен 
	м2 отремонтированной поверхности стен
	6,2
	 

	7
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (Душевая, помещение рядом с душевой, с/у).
	м2 покрытия
	18,9
	 

	8
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2 покрытия
	15,26
	 

	9
	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 50 мм (Душевая, помещение рядом с душевой, с/у).
	м2 стяжки
	18,9
	 

	10
	Снятие наличников
	м наличников
	19,2
	 

	11
	Снятие дверных полотен
	м2 дверных полотен
	2,4
	 

	12
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	коробок
	2
	 

	13
	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	1
	 

	14
	Снятие смесителя: с душевой сеткой
	шт. арматуры
	2
	 

	15
	Снятие кранов водоразборных или туалетных
	шт. арматуры
	2
	 

	16
	Демонтаж трапов диаметром: 50 мм
	компл.
	1
	 

	17
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ( к трапу в душевой, с/у к раковине).
	м трубопровода с фасонными частями
	3,5
	 

	18
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (к раковине)
	м трубопровода
	13,5
	 

	19
	Демонтаж кабеля
	м
	32
	 

	20
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (душевые).
	шт.
	2
	 

	21
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт.
	4
	 

	22
	Демонтаж: выключателей, розеток, распр. коробок).
	шт.
	12
	 

	Ремонтные работы.

	Устройство полов из плитки.

	23
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,4
	 

	24
	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 50 мм
	м2 стяжки
	18,9
	 

	25
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя 
	м2 изолируемой поверхности
	18,9
	 

	26
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	м2 покрытия
	18,9
	 

	27
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см-Устройство плинтусов.
	м2 покрытия
	3
	 

	Устройство полов из линолеума

	28
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2
	мест
	7
	 

	29
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа  «Ветонит» 3000, толщиной 5 мм
	м2 стяжки
	15,3
	 

	30
	Устройство покрытий: из линолеума
	м2 покрытия
	15,3
	 

	31
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	м плинтуса
	17,66
	 

	32
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	м профиля
	4,2
	 

	Отделка стен и потолков

	33
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	м трещин
	7,2
	 

	34
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2 отремонтированной поверхности
	6,3
	 

	35
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (в местах, где была плитка).
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	46,9
	 

	36
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (Душевая, с/у)
	м2 поверхности облицовки
	33,2
	 

	37
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	м2 окрашиваемой поверхности
	78,44
	 

	38
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%
	м2 окрашиваемой поверхности
	39,3
	 

	39
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (помещение перед с/у).
	м2 окрашиваемой поверхности
	13,71
	 

	40
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	м2 окрашиваемой поверхности
	34,24
	 

	41
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (в.т.ч. вентканал)
	м2 окрашиваемой поверхности
	13,6
	 

	42
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	м2 окрашиваемой поверхности
	9,5
	 

	43
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (в.т.ч. вентканал)
	м2 окрашиваемой поверхности
	13,6
	 

	44
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	1
	 

	Дверные проемы

	45
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	м2 отремонтированной поверхности
	1,3
	 

	46
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	м2 проемов
	2,4
	 

	47
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (дверные коробки)
	м2 окрашиваемой поверхности
	5
	 

	48
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза - металлических дверей.
	м2 окрашиваемой поверхности
	4,2
	 

	Сантехнические работы

	49
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	м трубопровода
	3,5
	 

	50
	Установка трапов диаметром: 50 мм
	компл.
	1
	 

	51
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
	м трубопровода
	16,3
	 

	52
	Установка смесителей (из них 2 в душевых от разборки)
	шт.
	4
	 

	Электромонтажные работы

	53
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	м
	43
	 

	54
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	26
	 

	55
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	17
	 

	56
	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью 
	шт.
	2
	 

	57
	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике  1
	шт.
	3
	 

	58
	Выключатель: одноклавишный  неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	5
	 

	59
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	4
	 

	60
	Установка сушилки для рук.
	1 шт.
	1
	 

	Раздел 2. Мужские душевые

	Демонтажные работы

	61
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	м плинтуса
	34,96
	 

	62
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (Н=2 м)
	м2 поверхности облицовки
	28,1
	 

	63
	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен
	м2 отремонтированной поверхности стен
	5,6
	 

	64
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	м2 покрытия
	37,53
	 

	65
	Демонтаж  стяжек: цементных толщиной 50 мм
	м2 стяжки
	37,53
	 

	66
	Снятие наличников
	м наличников
	9,6
	 

	67
	Снятие дверных полотен
	м2 дверных полотен
	1,2
	 

	68
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	коробок
	1
	 

	69
	Снятие смесителя: с душевой сеткой
	шт. арматуры
	3
	 

	70
	Снятие кранов водоразборных или туалетных
	шт. арматуры
	1
	 

	71
	Демонтаж трапов диаметром: 50 мм
	компл.
	1
	 

	72
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм(к трапу в душевой).
	м трубопровода с фасонными частями
	1,2
	 

	73
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (к кранам)
	м трубопровода
	21
	 

	74
	Демонтаж кабеля
	м
	30
	 

	75
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (душевые).
	шт.
	3
	 

	76
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт.
	3
	 

	77
	Демонтаж: выключателей, розеток
	шт.
	4
	 

	78
	Демонтаж сушилки для рук.
	1 шт.
	1
	 

	Устройство полов из плитки.

	79
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,076
	 

	80
	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 50 мм
	м2 стяжки
	37,53
	 

	81
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя 
	м2 изолируемой поверхности
	37,53
	 

	82
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	м2 покрытия
	37,53
	 

	83
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см-Устройство плинтусов.
	м2 покрытия
	3,262
	 

	Отделка стен и потолков

	84
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	м трещин
	14
	 

	85
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камнюцементно- известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2 отремонтированной поверхности
	1,5
	 

	86
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (в местах, где  плитка).
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	27,85
	 

	87
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону + фартук 1м2
	м2 поверхности облицовки
	28,85
	 

	88
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	м2 окрашиваемой поверхности
	63,32
	 

	89
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%
	м2 окрашиваемой поверхности
	28,5
	 

	90
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	м2 окрашиваемой поверхности
	37,53
	 

	91
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (в.т.ч. вентканал)
	м2 окрашиваемой поверхности
	13,6
	 

	92
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	м2 окрашиваемой поверхности
	5,2
	 

	Дверные проемы

	93
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	м2 отремонтированной поверхности
	0,7
	 

	94
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	м2 проемов
	1,8
	 

	95
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза- металлических дверей.
	м2 окрашиваемой поверхности
	3,78
	 

	Сантехнические работы

	96
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	м трубопровода
	1,2
	 

	97
	Установка трапов диаметром: 50 мм
	компл.
	1
	 

	98
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
	м трубопровода
	21
	 

	99
	Установка смесителей
	шт.
	4
	 

	100
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
	м2 перегородок и барьеров
	2
	 

	Электромонтажные работы

	101
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	м
	30
	 

	102
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	20
	 

	103
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	10
	 

	104
	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью
	шт.
	3
	 

	105
	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике  1
	шт.
	3
	 

	106
	Выключатель: одноклавишный  неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	2
	 

	107
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	3
	 

	108
	Установка сушилки для рук.
	1 шт.
	1
	 

	Раздел 3. Помещение лаборатории

	Демонтажные работы

	109
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м плинтуса
	7,86
	 

	110
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	м плинтуса
	15,5
	 

	111
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (Н=1,8 м)
	м2 поверхности облицовки
	22,05
	 

	112
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	м2
	22,05
	 

	113
	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен
	м2 отремонтированной поверхности стен
	4,8
	 

	114
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	м2 покрытия
	12,96
	 

	115
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2 покрытия
	6,04
	 

	116
	Демонтаж. Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм
	м2 стяжки
	19
	 

	117
	Снятие наличников
	м наличников
	9,8
	 

	118
	Снятие дверных полотен
	м2 дверных полотен
	1,97
	 

	119
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	коробок
	1
	 

	120
	Снятие кранов водоразборных или туалетных
	шт. арматуры
	1
	 

	121
	Демонтаж: умывальников и раковин
	приборов
	1
	 

	122
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (к раковине)
	м трубопровода
	5
	 

	123
	Демонтаж кабеля
	м
	20
	 

	124
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт.
	3
	 

	125
	Демонтаж: выключателей, розеток
	шт.
	6
	 

	Устройство полов из плитки.

	126
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,04
	 

	127
	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 50 мм
	м2 стяжки
	19
	 

	128
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя 
	м2 изолируемой поверхности
	19
	 

	129
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	м2
	19
	 

	130
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см-Устройство плинтусов.
	м2 покрытия
	1,9
	 

	Отделка стен и потолков

	131
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	м трещин
	9,2
	 

	132
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2 отремонтированной поверхности
	2,3
	 

	133
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	22,05
	 

	134
	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу -под плитку. (Окрашенные стены)
	м2 поверхности
	8,59
	 

	135
	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону-под плитку (Окрашенные стены)
	м2 поверхности
	2,5
	 

	136
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	м2 покрытия
	11,09
	 

	137
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону+ фартук 1м2
	м2 поверхности облицовки
	33,14
	 

	138
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	м2 окрашиваемой поверхности
	42,31
	 

	139
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	м2 окрашиваемой поверхности
	19
	 

	140
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (в.т.ч. вентканал)
	м2 окрашиваемой поверхности
	8,3
	 

	141
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	м2 окрашиваемой поверхности
	5,2
	 

	142
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	1
	 

	Дверные проемы

	143
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	м2 отремонтированной поверхности
	1,3
	 

	144
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	м2 окрашиваемой поверхности
	4
	 

	145
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	1,97
	 

	146
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	1
	 

	Сантехнические работы

	147
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
	м трубопровода
	25
	 

	148
	Установка смесителей
	шт.
	1
	 

	Электромонтажные работы

	149
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	м
	22
	 

	150
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	10
	 

	151
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	12
	 

	152
	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике  1
	шт.
	3
	 

	153
	Выключатель: одноклавишный  неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	2
	 

	154
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	5
	 

	155
	Установка сушилки для рук.
	1 шт.
	1
	 

	Раздел 4. Герметизация швов

	156
	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек  отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки
	м восстановленной герметизации стыков
	53
	

	157
	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-31 (до 70 мм)
	м восстановленной герметизации стыков
	53
	

	Погрузка и вывоз мусора

	158
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	18,508
	 

	159
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	18,508
	 

	160
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	т
	18,508
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