ДОГОВОР  № 18-24-ЕП
	г. Выборг
	«14» февраля 2024 г.


Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», далее именуемое «Заказчик» в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ООО «ПромМатика» в лице генерального директора Обухова Антона Владимировича, далее именуемый «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ по разработке рабочей документации раздел в соответствии с техническим заданием на ремонт системы автоматизации котельной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, ул. Кленовая, д. 14.  
2 Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение всех требований действующей нормативно-технической и производственно-технической документации при  выполнении работ по настоящему Договору
2.3. Заказчик обязуется произвести оплату работы, выполненной Исполнителем в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.
2.4. Заказчик предоставляет Исполнителю оборудование, на котором будут производиться работы в состоянии, пригодном для выполнения соответствующих работ
2.5. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ.

3 Финансовые взаимоотношения сторон

3.1. Стоимость работы по договору составляет: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей , (НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

3.2. Расчет производится на основании акта сдачи-приема в 10-ти дневный срок по окончанию выполнения работы. 

3.3. В случае расторжения настоящего Договора оплате подлежат только фактически оказанные работы.

4 Ответственность сторон

4.1. Исполнитель несет полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивает своих работников средствами индивидуальной защиты.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5 Срок действия договора

5.1. Срок выполнения работ и услуг:

- начало:
«15» февраля 2024 г.

- окончание: «20» марта 2024 г.

5.2.
Договор может быть пролонгирован на тех же условиях на следующий календарный срок путем заключения дополнительного соглашения.

6 Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законом порядке.

7 Прочие условия 

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон.
7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.

8. Адреса и реквизиты Сторон

	«Заказчик»
	«Исполнитель»

	АО «Выборгтеплоэнерго»
	ООО «ПромМатика»

	Адрес: 188800, Ленинградская область 
г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
	197348, г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная д. 6 

	ИНН 4704062064  КПП  470401001
	ИНН 7814502242 КПП 781401001

	Р/сч.№.40702810055390000440
	р/с 407 028 106 110 000 002 79

	Северо-Западный Банк ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
	В ДО «Комендантский» ПАО «Банк Санкт Петербург» г. С-Петербург

	БИК 044030653
	БИК 044030790

	Кор/сч. №.30101810500000000653
	к/с 301 018 109 000 000 007 90 В ГРКЦГУ

	
	Банка России по г. Санкт Петербургу








           ОРГН 1117847211460 ОКПО 91970460
Генеральный  директор                                     Генеральный директор
___________________ А. В. Кривонос
            ___________________ А.В. Обухов
 « ___ » ___________  2024 г.


      «____» _______________ 2024 г.

Приложение 1» к договору № 18-24-ЕП от 14.02.2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Данным техническим заданием предусматривается разработка пакета проектной документации  (стадия РД – рабочая документация) для возможности производства строительно-монтажных работ по объекту.

	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Заказчик:
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	2
	Наименование объекта:
	Техническое перевооружение опасного производственного объекта, рег. № А20-01352-0008 «Система теплоснабжения г. Выборг, ул. Кленовая, д. 14 – класс опасности III»

	3
	Местоположение:
	Котельная по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-он, г. Выборг, ул. Кленовая, д. 14 

	4
	Вид строительства:
	Ремонт существующей системы автоматизации

	5
	Основание для проектирования:
	Необходимость технического перевооружения системы автоматизации существующей котельной  для повышения надёжности теплоснабжения потребителей.

	6
	Источник финансирования
	Собственные средства АО «Выборгтеплоэнерго»

	7
	Стадийность проектирования
	Одностадийное, рабочая документация.

	8
	Требования при разработке рабочей документации
	I.Выполнить один раздел рабочей документации АК (Автоматизация комплексная) в соответствии с:
ГОСТ Р 21.101—2020, СП 77.13330.2016, СП 89.13330.2016.

II.Рабочей документацией предусмотреть:

1. Демонтаж существующей системы автоматизации. (с составлением ведомости демонтажных работ)


Существующая система автоматизации состоит из:

1) Щитов управления горелочными устройствами Oilon OK100 (2шт.);

2) Комплект приборов КИП и А котла (2 шт.)

3) Шита управления общекотельным хозяйством на базе релейных схем и светосигнальной арматуры (1 шт.)

4) Щита диспетчеризации на безе ПЛК МЗТА МС12

2. Монтаж новой системы автоматизации с составе:

1.) Щит управления котлом (2 шт.) 

2.) Щит управления общекотельным хозяйством.

	9
	Требования к составу и функционалу системы автоматизации
	1. Новая система автоматизации должна обеспечивать полностью автоматизированную работу котельной без постоянного присутствия персонала.
2. Щит управления котлом 

Проектируемый щит управления котлом должен быть спроектирован на базе ПЛК 210 фирмы ОВЕН (аналог согласовать с заказчиком), оснащен панелью оператора Wientek. 

Проектируемый щит управления котлом должен обеспечивать:

 - Контроль параметров работы котла:

1) Температура теплоносителя на входе/выходе;

2) Давление теплоносителя на входе/выходе;

3) Температуру уходящих газов котла. 

  - Аварийный останов котла в случае возникновения аварийной ситуации:

1) Превышение температуры теплоносителя на выходе из котла;

2) Превышение/понижение давления теплоносителя;

3) Отсутствия циркуляции в котле;

4) Повышение/понижение давления газа горелки;

5) Понижение давления воздуха горелки;

6) Погасание факела горелки;

7) Пропадание электропитания;

8) Загазованность;

9) Пожар;

  - Управление горелочным устройством

  - Управление работой котла:

1) Запуск/останов котла в ручном/автоматическом режиме;

2) Работа котла в автоматическом/ручном режиме;

3) Управление подмешивающим насосом в автоматическом/ручном режиме.

  - Удаленную диспетчеризацию

  - Отображение на панели оператора Weintek текущих параметров работы и уставок котла:

1) Температура теплоносителя на входе/выходе;

2) Давление теплоносителя на входе/выходе;

3) Давление газа перед горелкой;

4) Давление воздуха перед горелкой;

5) Уставка: Температура на входе/выходе котла;

6) Анимация работы горелки: стоп, работа, ожидание;

7) Анимация работы смесительного насоса;

8) Анимация процесса розжига котла.

   - Возможность изменения уставок:

1) Уставка: Температура на входе/выходе котла;

2) Уставка: Выключение смесительного насоса.

   - Отображение на панели оператора Weintek аварийных и предупредительных ситуаций

   - Возможность просмотра и изменения уставок срабатывания аварийных параметров:

1) Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла;

2) Давление теплоносителя на выходе из котла.

  - Возможность отключать проверку системой управления аварийных и предупредительных ситуаций;

   - Возможность настройки границ и времени фильтра датчиков;

   - Возможность просмотра архивных событий;

   - Разграничение доступа к настроечным параметрам системы.

1. Щит управления общекотельным хозяйством. 

Проектируемый щит общекотельного хозяйства должен быть спроектирован на базе ПЛК 210 фирмы ОВЕН (аналог согласовать с заказчиком), оснащен панелью оператора Wientek.  

Проектируемый щит общекотельного хозяйства должен обеспечивать:

   - Управление работой котельной:

1) Управление котловыми щитами;

2) Управление насосами сетевого контура в автоматическом/ручном режиме. Предусмотреть проектом частотные преобразователи для насосов сетевого контура;

3) Управление 2-ходовым клапаном погодного регулирования в автоматическом/ручном режиме;

4) Управление газовым ПЗК с индикацией состояния

5) Управление вентиляцией;

6) Переход на резервный насос в случае отказа основного;

7) Ротация насосов.

   - Аварийный останов котельной в случае возникновения аварийной ситуации:

1) Загазованность;

2) Пожар;

3) Превышение/понижение давления теплоносителя в трубопроводе;

4) Сухой ход насосов;

5) Пропадание электропитания.

  - Контроль параметров работы котельной с отображением на панели оператора Weintek:

1) Температура теплоносителя в прямой, обратной, подпитки;

2) Давление теплоносителя в прямой, обратной, подпитки;

3) Температура наружного воздуха;

4) Температура помещения котельной;

5) Выработка тепловой энергии котельной;

6) Расход газа;

7) Расход теплоносителя в трубопроводах прямой, обратной, подпитки;

8) Температура в прямой по температурному графику

9) Анимация работы насосов;

10) Анимация работы котлов: стоп, работа, ожидание;

11) Анимация состояния клапанов ПЗК топлива;

12) Анимация работы вентиляции;

13) Анимация работы 2-ходового клапана с отображение % открытия;

   - Возможность изменения уставок:

1) Настройка графика погодного регулирования по трем точкам, с ограничением максимальной и минимальной температуры;

2) Давления в прямой сетевого контура;

3) Включения/выключения вентиляции;

4) Запись номеров телефонов в смс-модем.

   - Отображение на панели оператора Weintek аварийных и предупредительных ситуаций

   - Возможность просмотра и изменения уставок срабатывания аварийных параметров:

1) Высокое/низкое давление теплоносителя в прямом труб-де;

2) Низкое давление теплоносителя в обратном труб-де;

   - Возможность отключать проверку системой управления аварийных и предупредительных ситуаций;

   - Возможность настройки границ и времени фильтра датчиков;

   - Возможность просмотра архивных событий;

   - Разграничение доступа к настроечным параметрам системы.

4 Диспетчеризация

1.  Система диспетчеризации должна предусматривать возможность удаленного изменения уставок и сброса аварийных сигналов, передачу параметров работы котельной в режиме реального времени, на сервер АО «Выборгтеплоэнерго (верхний уровень);

2. Осуществлять отправку аварийных смс сообщений в случае возникновения аварийных ситуаций;

3. Система должна диагностировать, обрыв связи с модемом; так же предусмотреть проверку связи с модемом путем посылки на него смс-сообщения.

	10
	Требования к выполнению работ
	Техническая документация должна удовлетворять требованиям настоящего технического задания 

Проектная организация должна иметь свидетельство СРО на выполнение работ, предусмотренных техническим заданием.

Подрядчик  передает Заказчику проект в трех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на  электронном носителе в формате PDF

	11
	Сроки выполнения работ
	30 календарных дней с момента заключения договора.


Заказчик:                                                                             Подрядчик:

Генеральный директор                                                     Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»                                                ООО «ПромМатика»

_____________А.В. Кривонос                                         ________________А.В. Обухов  
