ДОГОВОР  № 21-24-ЕП
	г. Выборг
	« 16» февраля 2024 г.


Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», далее именуемое «Заказчик» в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ООО «ТЕПЛОСЕРВИСМОНТАЖ» в лице генерального директора Муллина Олега Вячеславовича, далее именуемый «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ по проведению режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов котельных в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1).

2 Права и обязанности сторон

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора.

1.2. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение всех требований Ростехнадзора и действующей нормативно-технической и производственно-технической документации при выполнении работ по настоящему Договору

1.3. Заказчик обязуется произвести оплату работы, выполненной Исполнителем в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.

1.4. Заказчик предоставляет Исполнителю оборудование, на котором будут производиться работы в состоянии, пригодном для выполнения соответствующих работ

1.5. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ.

2. Финансовые взаимоотношения сторон

2.1. Стоимость работы по договору составляет: 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) рублей (НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).   
2.2. До начала работ Заказчик  перечисляет Исполнителю  аванс согласно представленному Исполнителем счету в размере 30 % от стоимости работ.                                                                       

2.3. Окончательная оплата Заказчиком выполненных работ производится в срок не более 
15-ти рабочих дней со дня подписания акта приёмки-сдачи работ. 

2.4. В случае расторжения настоящего Договора оплате подлежат только фактически оказанные работы.

3. Ответственность сторон

3.1. Исполнитель несет полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивает своих работников средствами индивидуальной защиты.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

4. Срок действия договора

4.1. Срок выполнения работ и услуг:

- начало:
«19» февраля 2024 г.

- окончание: «20» марта 2024 г.

5.2.
Договор может быть пролонгирован на тех же условиях на следующий календарный срок путем заключения дополнительного соглашения.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законом порядке.

6. Прочие условия 

6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон и имеет одно приложение:
        - Приложение №1 – Техническое задание.

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.

10. Адреса и реквизиты Сторон

	«Заказчик»
	«Исполнитель»

	АО «Выборгтеплоэнерго»
	ООО «ТЕПЛОСЕРВИСМОНТАЖ»

	Адрес: 188800, Ленинградская область 
г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
	Адрес:188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-он,  Колтушское  СП, д. Старая, Школьный пер., д. 5, к. 2, кв.295 

	ИНН 4704062064  КПП  470401001
	ИНН 4706054478  КПП 470601001

	Р/сч.№.40702810055390000440
	Р/С40702810632200004882

	Северо-Западный Банк ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
	Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк»

	БИК 044030653
	БИК 044030786

	Кор/сч. №.30101810500000000653
	Кор/сч. №30101810600000000786

	
	


Генеральный  директор                                     Генеральный директор
___________________ А. В. Кривонос
            ___________________ О.В. Муллин
 « ___ » ___________  2023 г.


      «____» _______________ 2023 г.

Приложение 1 к Договору № 21-24-ЕП от 16.02.2024 г.
Техническое задание

на проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов котельных, эксплуатируемых АО «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО» 

	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Заказчик
	АО «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО»

	2.
	Предмет договора
	Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов на основном топливе (природный газ)

	3.
	Перечень объектов
	ОПО «Система теплоснабжения МО «Выборгский район»» Ленинградской области, рег. номер А20-01352-0024, класс опасности III, с местами нахождения:

по МО «Каменногорское ГП»:

 - г. Каменногорск, ул. Фабричная, д. 10;

 - п. Пруды, ул. Гранитная, соор. 24.

по МО «Красносельское СП»:

 - п. Кирпичное, ул. Ленинградская, д. 20;

 - п. Красносельское, ул Советская, д. 1в.

	4.
	Состав работ и краткое описание оборудования подлежащего режимно-наладочным испытаниям.
	Котельная г. Каменногорск, ул. Фабричная, д. 10:

- горелка комбинированная Oilon GKP-500M действующего водогрейного котла Термотехник ТТ-100 ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС12, фирмы «МЗТА».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ).

- горелка комбинированная Oilon GKP-500M действующего водогрейного котла Термотехник ТТ-100 ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС12, фирмы «МЗТА».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ).

- горелка комбинированная Oilon GKP-500M действующего водогрейного котла Термотехник ТТ-100 ст. № 3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС12, фирмы «МЗТА».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ).

- горелка комбинированная Oilon GKP-500M действующего водогрейного котла Термотехник ТТ-100 ст. № 4, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС12, фирмы «МЗТА».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ).

- горелка комбинированная Oilon GKP-500M действующего водогрейного котла Термотехник ТТ-100 ст. № 5, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС12, фирмы «МЗТА».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ).

Котельная п. Пруды, ул. Гранитная, соор. 24:

- горелка комбинированная "Cib Unigas" НР93А действующего водогрейного котла КВСА-3000 ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС12, фирмы «МЗТА».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ).

- горелка комбинированная "Cib Unigas" НР93А действующего водогрейного котла КВСА-3000 ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС12, фирмы «МЗТА».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ).

Котельная п. Кирпичное, ул. Ленинградская, д. 20:

- горелка комбинированная Weishaupt WH-GL20/3 действующего водогрейного котла WOLF Duoterm-1600 ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров фирмы «Овен».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ).

- горелка комбинированная Weishaupt WH-GL20/3 действующего водогрейного котла WOLF Duoterm-1600  ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров фирмы «Овен».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ).

- горелка комбинированная Weishaupt WH-GL20/3 действующего водогрейного котла WOLF Duoterm-1600 ст. № 3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров фирмы «Овен».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ).

Котельная п. Красносельское, ул Советская, д. 1в:

- горелка комбинированная OILON GKP-280М действующего водогрейного котла ЗИОСАБ - 2500 ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС12, фирмы «МЗТА».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ).

- горелка комбинированная OILON GKP-280М действующего водогрейного котла ЗИОСАБ - 2500 ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС12, фирмы «МЗТА».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ).

	5.
	Требования к выполнению работ
	1. Подрядчик, выполняющий режимно-наладочные испытания тепловых энергоустановок, должен до начала выполнения работ представить Заказчику:

Программу проведения режимно-наладочных испытаний газопотребляющего оборудования, включающую перечень поверенных приборов,  инструментов и оборудования (подтверждается заверенным перечнем с приложением копий действующих свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке средств и специализированных измерительных приборов контроля, испытательного оборудования)

график проведения режимно-наладочных испытаний. Программа и график проведения режимно-наладочных испытаний утверждается техническим руководителем Заказчика, согласовывается с представителем обслуживающей организации.    

2.     Допуск Подрядчика к работам на объекте производится в соответствии с требованиями пропускного режима АО «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО», с составлением актов допуска для производства работ, после прохождения вводного инструктажа;

3. АО «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО» обеспечивает необходимый энергетический и технологический режим работы оборудования для проведения проверки и испытаний газопотребляющего оборудования;

4.     Подрядчик производит сбор сведений о соответствии информации об оборудовании по данным паспорта и исполнительной документации, сбор сведений о датах и результатах выполненных ранее ТО, о видах и датах аварий, отказов, ремонтов. Проверяет комплектность эксплуатационно-технической документации;

5.  Подрядчик, проводящий режимно-наладочные испытания несёт ответственность за качество проведённых работ, достоверность информации и выводов, полученных в результате комплекса проверок и испытаний газопотребляющего оборудования.

	6.
	Объем основных работ


	Наименование работ:

1. Составление программы режимно-наладочных испытаний, проверка работы оборудования, разработка наладочных мероприятий, контроль за качеством выполненных мероприятий;

2. Разработка  мероприятий и устранение обнаруженных дефектов в работе газо-воздушного тракта и других работ, обеспечивающих топочный режим паровых и водогрейных котлов;

3. Монтаж приборов для испытаний;

4. Осмотр, подготовка газоиспользующего оборудования, горелочного устройства, дымовой трубы, системы питания топливом и теплоносителем;

5. Определение присосов неорганизованного воздуха в топку и газоходы, определение оптимальных избытков воздуха с производством анализов продуктов сгорания;

6. Определение оптимального расхода воздуха на горение в топке при различной (40%-100% от номинальной) теплопроизводительности;

7. Выявление основных экономических показателей (КПД и расход топлива на выработку 1Гкал тепла) при работе на основных, характерных для обычной эксплуатации нагрузках;

8. Обработка результатов испытаний;

9. Определение величин потерь тепла и выработка рекомендаций по их устранению;

10. Определение удельных норм расхода условного топлива на выработку 1 Гкал тепла;

11. Определение максимально возможной и минимально допустимой нагрузок газопотребляющего оборудования;

12. Составление режимных карт газопотребляющего оборудования;

13. Разработка мероприятий по экономичной эксплуатации котлов;

14. Составление технического отчёта, режимных карт и карт уставок по результатам режимно-наладочных испытаний.

	7.
	Требование к исполнителям работ
	1. наличие аттестованного квалифицированного персонала, в т.ч. имеющего аттестацию в области промышленной безопасности;

2. наличие организационно-методических документов, определяющих порядок проведения работ;

3. оснащение приборно-аппаратурной базой, диагностическим оборудованием, средствами обработки и документирования проводимых измерений;

4.  наличие протоколов поверки средств измерений;

5. наличие испытанных защитных средств, соответствующих характеру работ;

6. оформление необходимых документов по результатам проведенных работ (акты выполненных работ, технические отчеты).

7.  опыт проведения аналогичных работ не менее 3-х лет 

	8.
	Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, применяемых при выполнении работ.
	Работы по режимно-наладочным испытаниям котлов должны быть выполнены в соответствии с требованиями: 

1. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.12.2016 г. №944 пр «Об утверждении СП 89.13330 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»;
2. Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 №542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Зарегистрировано в Минюсте Росси 31.12.2013 №30929);

3. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

4. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года N 558 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

5. СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
6. Других нормативно-правовых документов.

	9
	Требования к оформлению результатов
	1. Результаты работы оформляются в объеме согласно разделам 5, 6 технического задания;

2. В течение 14 календарных дней после окончания работ по проведению режимно-наладочный испытаний, Подрядчик представляет технический отчет, отражающий показатели, влияющие на эффективность использования газа при различных режимах работы газопотребляющего оборудования с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации оборудования, с предоставлением режимных карт и карт уставок срабатывания автоматики безопасности;

3. Технический отчет предоставляется в 2-х экземплярах на бумажном носителе в твердом переплете и в одном экземпляре на цифровом носителе;

4. Технический  отчет и заключение об оценке технического состояния должны иметь сквозную нумерацию, прошиты, и иметь наклейку с надписью «прошито и пронумеровано N листов», подписаны руководителем предприятия и заверены печатью предприятия. В состав отчета входят режимные карты и карты уставок автоматики безопасности, подписанные инженером наладчиком Исполнителя, и утверждены техническим руководителем Заказчика.   

	10
	Документация, передаваемая заказчику.
	1. Технический отчет (в 2 экземплярах на бумажном носителе и электронная версия в электронном формате).

2.  Программа проведения режимно-наладочных испытаний.

3.  График проведения режимно-наладочных испытаний.

4. Режимные карты. Отдельно в формате А3, для размещения на котлоагрегате.
5. Карты уставок автоматики безопасности. Отдельно в формате А4, для размещения на котлоагрегате.


Заказчик:                                                                             Подрядчик:

Генеральный директор                                                     Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»                                                ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»

_____________А.В. Кривонос                                         ________________О.В. Муллин  
