ДОГОВОР № 94-24-ЕП

г. Выборг                                                                                                              « 04 » сентября 2024 г.                                                                                        
Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. генерального директора Вилкова Сергея Михайловича, действующего на основании Приказа № 266 от 27 августа 2024 г., с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Темп» (ООО «Темп»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице генерального директора Сироткина Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Подрядчик обязуется в установленный Договором срок  выполнить работы по монтажу трубопроводов тепловой сети от  установленной блок-модульной котельной до действующей  сети с осуществлением присоединения  по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Светогорское ГП», пгт. Лесогорский, д.7; уч-к с кад.№ 47:01:05011002:2745 площадью 230 м. кв., а Заказчик обязуется принять Работы и обеспечить оплату по Договору.
1.2 Подрядчик выполняет Работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к договору) и ведомостью объемов работ (Приложение «1» к техническому заданию), со сметой (Приложением № 2 к договору), утвержденными в установленном порядке, определяющими объем Работ, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиям 
1.3 В течение срока действия настоящего Договора Стороны не вправе вносить изменения в существенные условия Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Договором. Под существенными условиями Договора понимаются: предмет Договора, цена Договора, сроки выполнения Работ (в том числе начала), объем, качество Работ.

2.  Срок действия договора и выполнения работ
2.1 Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.2 Срок выполнения Работ  – в один этап – 20 календарных дней с момента заключения договора  при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
3.  Цена договора
3.1 Цена Договора составляет 245 031 рубль 41 копейка (Двести сорок пять тысяч тридцать один рубль 41 копейка), в том числе НДС 20%  40 838 рублей 57 копеек (Сорок тысяч восемьсот тридцать восемь рублей 57 копеек).
3.2 Цена Договора включает в себя стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, материалов, склада временного хранения материалов, оборудования, механизмов и  машин, предназначенных для выполнения работ по Договору, оплату всех сопутствующих работ и услуг, в том числе уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в  том числе сопутствующие и (или) связанные с выполнением Договора, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения Работ надлежащим образом.
4. Порядок расчетов
4.1 Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Подрядчика сумму, указанную в п. 3.1 Договора, в установленном настоящим Договором порядке.
4.2 Заказчик производит оплату аванса в размере 50 %  от стоимости Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
4.3 Окончательный финансовый расчет производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 
5. Контроль выполнения и порядок приемки работ
5.1 Заказчик назначает ответственное лицо, которое проверяет качество проведенных работ и удостоверяет их выполнение. В процессе производимых работ Подрядчику необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков.

5.3. Недостатки исправляются Подрядчиком в течение 3-х календарных дней с момента предъявления претензий Заказчиком.
6. Обязанности и права Сторон
6.1     Заказчик обязуется:

6.1.1. Обеспечить работникам Подрядчика необходимый доступ к месту работы.

6.1.2. Во время выполнения работ проверять ход и качество работы Исполнителя.

6.2     Подрядчик обязуется:

6.2.1. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты.

6.2.2. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

6.2.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе производства работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2.4. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования на месте производства.

6.2.5. Осуществлять уборку объектов от строительного и бытового мусора по окончании работ.

6.2.6. Осуществлять выполнение работ собственными силами,  без привлечения третьих лиц. 

7. Качество Работ и гарантии
7.1     Подрядчик гарантирует:

7.1.1 Выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора.

7.1.2 Качество выполнения Работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

7.1.3 Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается 36 месяцев с момента    подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

7.1.4 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 

7.1.5 Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

7.1.6 В случае обнаружения дефектов, в том числе и при сдаче-приемке Работ, Заказчик  составляет соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к устранению дефектов за свой счет без возмещения затрат Заказчиком в сроки, указанные в акте.
8. Ответственность сторон
8.1  Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

8.2  Работы, выполненные в срок и представленные к приемке, но не соответствующие по качеству условиям Договора, не принимаются, о чем Заказчиком делается запись в журнале производства Работ и выдается письменное предписание об устранении недостатков.

8.3 Если Подрядчик в течение срока, указанного в предписании об устранении недостатков, не устранит выявленные и зафиксированные дефекты и недоделки, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки за свой счет, и потребовать от Исполнителя возмещения убытков.
8.4     Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

    - по соглашению сторон;

    - в одностороннем порядке по требованию Заказчика при систематическом нарушении                                     Подрядчиком условий Договора;

    - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия,  если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.
9.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке.
10. Приложения

10.1 Приложение № 1 – Техническое задание с Приложением №1 «Ведомость объемов работ».           Приложение № 2 –Смета.
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001

р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

И. о. генерального директора
АО «Выбортеплоэнерго»
	ООО «Темп»

Юридический и фактический адрес: 188992, Ленинградская область, Выборгский район, Светогорск, ул. Льва Конторовича, дом 10

ИНН  4704013324 КПП 470401001

ОКПО 32818558 ОГРН 1024700880160  

ОКВЭД 29.24.9

р/с 40702810266000000278 
в Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, БИК 044030704, к/с 30101810200000000704

Телефон: 8 921 745 83 62
Генеральный директор

ООО «Темп»

	__________________  Вилков С. М.

М.П.
	__________________  Сироткин С. Н.

М.П.


                                                                                                      Приложение № 1 к договору № 94-24-ЕП
 от «04» сентября 2024 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение работ по монтажу трубопроводов тепловой сети от  установленной блок-модульной котельной до действующей  сети с осуществлением присоединения  по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Светогорское ГП», пгт. Лесогорский, д.7; уч-к с кад.№ 47:01:05011002:2745 площадью 230 м. кв.
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 245 031 рубль 41 копейка (Двести сорок пять тысяч тридцать один рубль 41 копейка), в том числе НДС 20% 40 838 рублей 57 копеек (Сорок тысяч восемьсот тридцать восемь рублей 57 копеек).
                         2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1.  Целью закупки является проведение работ по устройству трубопроводов теплосети от установленной БМК к действующей ТС по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Светогорское ГП», пгт. Лесогорский, д.7.
2. Основанием для проведения закупки являются: обеспечение бесперебойного теплоснабжения  потребителей в пос.Лесогорский.

                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район, МО «Светогорское ГП», пгт. Лесогорский, д.7; уч-к с кад.№ 47:01:05011002:2745 площадью 230 м. кв.
 2. Срок выполнения работ - 20 календарных дней  с момента заключения договора.

  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-СНиП    12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002«Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство»;

-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

-СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

-СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;

- СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»;
-СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

2. Подрядчику необходимо в письменном виде за 3 дня до начала производства работ уведомить Заказчика о начале работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. 

3.  До начала производства работ необходимо:

     3.1.  предоставить на согласование с заказчиком проект производства работ (СНиП    3.01.01-85 прил. 4).

     3.2. получить тех. условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований Пр.Минстроя №344: 1 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде.

5. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников. Рабочее помещение предоставляет Заказчик на территории предприятия.

 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ.

6. Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7. Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работы. 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. 

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

6. Перечень и последовательность производства работ
- расчистка участка размещения от мусора, растительности с вырубкой кустарниковой поросли и  2-х деревьев согласно разрешения на вырубку.

- выполнение планировки поверхности и отсыпка отсевом толщиной слоя 30 см. с трамбованием для организация проезда шириной 4м. от площадки за лесхозом до участка размещения.

- вырезка асфальта фрезой за зданием старой котельной участка 8,1м. на 4,0м.

- снятие асфальтового покрытия  и основания под ним на глубину 20 см. площадью 32м.кв. с последующим вывозом на площадку утилизации.

-подготовка песчаного основания под укладку плит слоем 15 см. с трамбованием участка 32 м.кв.

- монтаж дорожных плит П30.18-30 р-ром 3000х1750х170мм с ненапряжённой арматурой в кол-ве 6 штук на подготовленное песчаное основание с тщательной подгонкой и установлением зазора между ними не более 3мм.

- по окончании монтажа плит произвести сварку монтажных петель и засыпку песком монтажных полостей.

- осуществить уборку мусора с площадки производства работ после их окончания

- разборка асфальтового покрытия и бурение ям для монтажа металлических стоек ограждения

- монтаж стоек с заливкой бетоном класса В-15 

- монтаж 2 стоек к кирпичной кладке стены старой котельной с помощью анкерных болтов d-16мм ( L-190 мм.); не менее 4 точек крепления на каждую стойку

- крепление скобами секций ограждения к стойкам, используя не менее 3-х скоб по высоте стойки

- приварить Y-образные кронштейны к верху стоек и осуществить натяжку направляющих из оцинкованной проволоки d-2мм. в два ряда для растяжки спирального барьера Егоза

- монтаж калитки распашной шириной 1м. RAL6005 с ручкой и проушинами для навесного замка
                7. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

                                                                       Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.

Ведомость объёмов работ

  Монтаж трубопроводов тепловой сети от  установленной блок-модульной котельной до действующей  сети с осуществлением присоединения по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Светогорское ГП», пгт. Лесогорский, д.7; уч-к с кад.№ 47:01:05011002:2745 площадью 230 м. кв.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: свыше 0,1 до 0,5 т
	т
	0,142835
	(2,450*10,3+10*7,84*1,5)/1000

	2
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм
	м
	2
	 

	3
	Прокат листовой холоднокатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм
	т
	0
	 

	4
	Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг
	т
	0,007
	 

	5
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	 
	 

	6
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	м3
	0,0475
	0,38*0,5*0,25 

	7
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм
	м
	0,304
	((0,076*2*2) / 100)*100 

	8
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
Применительно
	км
	0,0012
	1,2/1000 

	9
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
	м
	1,2
	(1,2 / 100)*100 

	10
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
	шт
	8
	((6+2) / 10)*10 

	11
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм
	шт
	6
	 

	12
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм
	шт
	2
	 

	13
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом тройники диаметром: до 100 мм
	шт
	2
	((2) / 10)*10 

	14
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм
	шт
	2
	 

	15
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	м
	14,6
	(14,6 / 100)*100 

	16
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	14,6
	 

	17
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм
	шт
	2
	(2 / 10)*10 

	18
	Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	км
	0,0143
	14,3/1000 

	19
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм (в защитной оцинкованной оболочке)
	м
	14,443
	 

	20
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	м3
	0,0249956
	3,1415927*0,159*0,045*(6*0,152+2*0,1) 

	21
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 100, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 76 мм, толщина 30 мм
	м
	1,2232
	(6*0,152+2*0,1)*1,1 

	22
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
	м2
	8
	((3,1415927*0,159*(14,443+6*0,152+2*0,1)) / 100)*100 

	23
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,80 мм, ширина 1250 мм
	м2
	9,76
	 

	24
	Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 76 мм
	резов
	4
	(4 / 100)*100 

	25
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм
	стыков
	2
	(2 / 100)*100 

	26
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 76 мм
	стыков
	4
	((2+2+2*(6-2)*0) / 100)*100 

	27
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 76 мм
	стыков
	4
	((0,02*100+2) / 10)*10 

	28
	Пневматическое испытание изоляции стыков труб
	стык
	4
	0,4*10 

	29
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 76 мм
	м
	14,2
	(14,2 / 100)*100 

	30
	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах
	шт
	1
	(1 / 100)*100 

	31
	Заделка футляров при проходе трубопроводов через стены вспененным полиэтиленом, диаметр трубопровода: свыше 150 до 200 мм
	шт
	2
	 

	32
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	шт
	2
	 

	 
	 
	 
	 

	33
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	7
	((3,1415927*0,076*(14,6+0,3+0,2+2,512)+1,5*2+0,05*4*1) / 100)*100 

	34
	Очистка поверхности щетками
	м2
	7
	0,07*100 

	35
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577
	м2
	7
	((7) / 100)*100 
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