ДОГОВОР №  26-24-ЕП 

г. Выборг                                                                                                                   «27» февраля  2024 г.
      АО «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФОРМАН» (ООО «СК ФОРМАН») в лице генерального директора Веремеенко С.С., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ - ремонт помещений 3-го этажа эксплуатационного участка, включающий демонтаж кирпичных и устройство ГКЛ  перегородок, ремонт потолков, стен с заменой дверных заполнений и полов с устройством сухой стяжки по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Песочная, д.3, здание котельной.
1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение № 1) и Сметой (Приложение № 2) к договору.
1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

2. Срок действия договора

0. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

1. Стоимость работ и расчеты

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 1 420 143 (Один миллион четыреста двадцать тысяч сто сорок три) рубля 61 коп., без НДС. 
Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 50 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 рабочих дней. 
3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 21 календарный день.

5. Обязательства сторон

5.1 Заказчик обязуется:
- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 
- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;
- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
5.2. Подрядчик обязуется:
- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.
- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;
- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;
- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.
- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.
- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;
- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
5.3. Заказчик имеет право:
- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,
- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.
5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;
- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

1. Гарантия

6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

1. Особые условия

0. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
0.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
0.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
0. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
0.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
0. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
0. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
0. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.


1. Приложение к договору

К договору прилагаются:
1. Техническое задание (Приложение № 1).
1. Смета (Приложение № 2).


1.  Адреса и реквизиты сторон 

	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская область, 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с  40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «СК ФОРМАН» 
188800, г. Выборг, Ленинградская область, ул. Мира, д.8А, офис 777
E-mail: compforman@mail.ru 
ИНН 4704090897,  КПП 470401001
р/с 40702810255390000033 
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653
ОГРН 1124704004150
Генеральный директор
ООО «СК ФОРМАН»
_________________ С.С. Веремеенко



Приложение № 1
к Договору подряда № 26-24-ЕП от «27»  февраля  2024 г.

        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»

1. Предмет закупки, цена.
1. Предметом данной закупки является выполнение работ по ремонту помещений 3-го этажа эксплуатационного участка, включающие демонтаж кирпичных и устройство ГКЛ  перегородок, ремонт потолков, стен с заменой дверных заполнений и полов с устройством сухой стяжки по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Песочная, д.3, здание котельной.
2. Цена договора составляет – 1 420 143 руб.61 коп. (Один миллион четыреста двадцать тысяч сто сорок три рубля 61 коп), без НДС.                   

                  2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1.  Целью закупки является проведение работ по ремонту помещений 3-го этажа эксплуатационного участка,  по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Песочная, д.3.
2. Основанием для проведения закупки являются: улучшение условий труда сотрудников эксплуатации.
 
                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
 1.Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, г. Выборг, ул. Песочная, д.3.
 2. Срок выполнения работ: - 21 календарный день.

  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
-СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;
-СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции», Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
-СП 29.13330.2011. « Полы».
- ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей»;
- ГОСТ Р 57278-2016 «Ограждения защитные»;
-СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с проектом производства работ ППР, утверждённым Заказчиком.
 
2. Подрядчику необходимо в письменном виде за 3 дня до начала производства работ уведомить Заказчика о начале работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1. получить тех. условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
4. В процессе производимых работ необходимо производить ежедневную фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006: 1 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде.
  5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников. Рабочее помещение предоставляет Заказчик на территории предприятия.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ.

  6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7. Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работы. 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
                        
                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
                                                               Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.

                               Ведомость объёмов работ

	Ремонт помещений 3-го  этажа  здания котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, г. Выборг, ул. Песочная, 3

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы 3 этаж

	Демонтаж металлоконструкций ограждения лестничного проема

	1
	Демонтаж защитных ограждений оборудования (лестница)
	1 т конструкций
	0,058415
	 

	2
	Демонтаж Кронштейна «Переход» на: стене
	1 шт.
	1
	 

	Увеличение площади дверного проема

	3
	Демонтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м. Сущ.перемычка: лист толщ.3 мм, уголок 80х50
	1 т конструкций
	0,0199632
	 

	4
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м борозд
	0,028
	 

	5
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	1 м3
	0,2541
	 

	Демонтаж конструкций помещений  3 этажа здания 

	6
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,333
	 

	7
	Снятие наличников (только в проеме между корпусами)
	100 м наличников
	0,098
	 

	8
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,0666
	 

	9
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,03
	 

	10
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	100 коробок
	0,01
	 

	11
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,427
	 

	12
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
	100 м2 покрытия
	0,6774
	 

	13
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,4504
	 

	14
	Разборка. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,098
	 

	15
	Разборка. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,136
	 

	16
	Разборка: кирпичных стен (перегородки)
	1 м3
	6,055
	 

	Раздел 2. Демонтаж электротехнический элементов и конструкций

	17
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,11
	 

	18
	Демонтаж. Световые настенные указатели
	100 шт.
	0,02
	 

	19
	Демонтаж: выключателей, розеток   (выключатель - 6 шт., розетка - 5 шт.)
	100 шт.
	0,11
	 

	20
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
	100 м труб
	0,7
	 

	21
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1
	 

	Раздел 3. Погрузка, вывоз и размещение строительного мусора на полигоне РАСЭМ

	22
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	15,1288341
	 

	23
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	15,1288341
	 

	24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	15,1288341
	 

	25
	Услуги по предоставлению контейнера под строительный мусор 8 м3
	шт
	2
	 

	26
	Размещение и утилизация мусора строительного
	м3
	11,6375647
	 

	Раздел 4. Ремонт потолков

	27
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2
	100 м2 облицовки
	0,7783
	 

	28
	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий
	100 отверстий
	0,24
	 

	Раздел 5. Ремонт полов  помещений в осях А-В

	Зашивка лестничного проема в кабинете ИТР

	29
	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами
	1 т
	0,02416
	 

	30
	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных
	100 м2 пола
	0,02
	 

	Ремонт полов

	31
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,7783
	 

	32
	Укладка лаг: по плитам перекрытий. Направляющие (маяки)
	100 м2 пола
	0,7783
	 

	33
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой
	1 м3 изоляции
	4,6698
	 

	34
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,7783
	 

	35
	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	0,7783
	 

	36
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0,046
	 

	37
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,679
	 

	Раздел 6. Ремонт стен

	38
	Смена жалюзийных решеток
	100 жалюзийных решеток
	0,08
	 

	Усиление проема

	39
	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами. Уголок 80х80, вес 6,78 кг/п.м.
	1 т
	0,065252
	 

	40
	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами. Полоса 40х4
	1 т
	0,00315
	 

	41
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,031
	 

	42
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2.
	100 м2 проемов
	0,021
	 

	Устройство перегородок

	43
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,2908
	 

	44
	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: зданий промышленных предприятий. Двери- 2 шт и оконный проем
	100 шт. проемов
	0,03
	 

	45
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2. В перегородках ГКЛ
	100 м2 проемов
	0,021
	 

	46
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до  2 м2
	100 м2 проемов
	0,0072
	 

	47
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,268
	 

	48
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2. Дверное полотно с остеклением
	100 м2 проемов
	0,021
	 

	Обшивка стен ГКЛ

	49
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо(экструдир.пенополистирол)
	1 м3 изоляции
	0,4488
	 

	50
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,523
	 

	Отделочные работы по стенам

	51
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов
	100 м2 промытой поверхности
	0,444
	 

	52
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	44,4
	 

	53
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,444
	 

	54
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,444
	 

	55
	[bookmark: _GoBack]Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,444
	 

	56
	Смена обоев: улучшенных
	100 м2 оклеенной поверхности
	0,5532
	 

	57
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	1,1988
	 

	58
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,5118
	 

	59
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2 поверхности стен
	1,752
	 

	Раздел 7. Электромонтажные работы

	Электромонтажные работы

	60
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,7
	 

	61
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,7
	 

	62
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	0,5
	 

	63
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,6
	 

	64
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,4
	 

	65
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж существующего извещателей
	1 шт.
	12
	 

	66
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,12
	 

	67
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,02
	 

	68
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,02
	 

	69
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,1
	 

	70
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,24
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