ДОГОВОР №  52-24-ЕП 

[bookmark: _GoBack]г. Выборг                                                                                                                   «22 » апреля  2024 г.
      АО «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФОРМАН» (ООО «СК ФОРМАН») в лице генерального директора Веремеенко С.С., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по ремонту фасада с заменой оконных заполнений, обшивке фасада профлистом с полимерным покрытием и устройству отмостки со стороны входа в 3-х этажную часть  котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Песочная, д.3. 
1.2. Объём работ, указанный в п. 1.1., определяется Техническим заданием (Приложение № 1) и Сметой (Приложение № 2) к договору.
1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

2. Срок действия договора

0. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

1. Стоимость работ и расчеты

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 630 798 (Шестьсот тридцать тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 74 коп., НДС не облагается. 
Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату, в размере 50 % от общей цены договора, после подписания договора в течение 5 рабочих дней. 
3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1., включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.6. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента подписания Договора, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

5. Обязательства сторон

5.1 Заказчик обязуется:
- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 
- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;
- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
5.2. Подрядчик обязуется:
- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.
- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;
- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;
- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.
- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.
- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;
- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
5.3. Заказчик имеет право:
- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,
- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.
5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;
- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

1. Гарантия

6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

1. Особые условия

0. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
0.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
0.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
0. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
0.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
0. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
0. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
0. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.


1. Приложение к договору

К договору прилагаются:
1. Техническое задание (Приложение № 1).
1. Смета (Приложение № 2).


1.  Адреса и реквизиты сторон 

	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская область, 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с  40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «СК ФОРМАН» 
188800, г. Выборг, Ленинградская область, ул. Мира, д.8А, офис 777
E-mail: compforman@mail.ru 
ИНН 4704090897,  КПП 470401001
р/с 40702810255390000033 
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653
ОГРН 1124704004150
Генеральный директор
ООО «СК ФОРМАН»
_________________ С.С. Веремеенко



Приложение № 1
к Договору подряда № 52-24-ЕП от « 22 »  апреля  2024 г.

   
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение работ по ремонту фасада с заменой оконных заполнений, обшивке фасада профлистом с полимерным покрытием и устройству отмостки со стороны входа в 3-х этажную часть  котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Песочная, д.3.

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 630 798 рублей 74 копейки       ( Шестьсот тридцать тысяч семьсот девяносто восемь рублей 74 копейки ),  без НДС.                   

                  2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1.  Целью закупки является проведение работ по ремонту фасада с заменой оконных заполнений, обшивке фасада профлистом с полимерным покрытием и устройству отмостки со стороны входа в 3-х этажную часть  котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Песочная, д.3.
2. Основанием для проведения закупки являются: улучшение качества ограждающих конструкций здания.
 
                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1.Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, г. Выборг, ул. Песочная, д.3.
 2. Срок выполнения работ: - 30 календарных дней.

1. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
-СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;
-СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции», Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
-СП 29.13330.2011. « Полы».
- ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей»;
- ГОСТ Р 57278-2016 «Ограждения защитные»;
-СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с проектом производства работ ППР, утверждённым Заказчиком.
 
2. Подрядчику необходимо в письменном виде за 3 дня до начала производства работ уведомить Заказчика о начале работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1. получить тех. условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
4. В процессе производимых работ необходимо производить ежедневную фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006: 1 экз. на бумажном носителе, 1 экз.в электронном виде.
  5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников. Рабочее помещение предоставляет Заказчик на территории предприятия.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ.
  
  6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7. Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работы. 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
                        
                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
                                                               Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.
                              
 Ведомость объёмов работ

	Ремонт фасада с заменой оконных заполнений, обшивка фасада профлистом с полимерным покрытием и устройство отмостки со стороны входа в 3-х этажную часть  котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Песочная, д.3.

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
	Примечания

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Демонтаж/монтаж конструкций, установленных на фасаде здания
	 
	 
	 

	Работы ведутся с инвентарных лесов

	Электро-монтажные работы
	 
	 
	 
	 

	1
	5
	Демонтаж. Монтажный кабель-канал по фасаду здания: с уровня земли
	м
	10
	(10 / 100)*100 
	 

	2
	6
	Монтажный кабель-канал по фасаду здания: с уровня земли
	м
	10
	 
	 

	3
	7
	Демонтаж. Кабель в монтажном кабель-канале по фасаду здания: с уровня земли
	м
	10
	 
	 

	4
	8
	Кабель в монтажном кабель-канале по фасаду здания: с уровня земли
	м
	10
	 
	 

	Водосточные трубы
	 
	 
	 
	 

	5
	9
	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей
	м
	11,1
	(11,1 / 100)*100 
	 

	 
	Д
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	0,01
	 
	 

	Вентиляционная решетка
	 
	 
	 
	 

	6
	10
	Демонтаж. Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
Применительно
	шт
	1
	 
	 

	7
	11
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм. Нарастить существующий воздуховод до вывода на фасад
	м2
	0,48
	(0,48 / 100)*100 
	 

	 
	Д
	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 1,0 мм, диаметр 1250 мм
	м2
	0,48
	 
	 

	8
	12
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	 
	 

	 
	Д
	Решетка металлическая, размеры 450х450 мм
	шт
	1
	 
	 

	Воздуховод. Работы ведуться с инвентарных лесов
	 
	 
	 
	 

	9
	13
	Демонтаж. Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
Применительно
	м2
	6,28319
	((3,1415927*0,2*10) / 100)*100 
	 

	10
	14
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм Из ранее демонтированного материала
	100 м2
	0
	 
	 

	11
	15
	Демонтаж. Установка внешнего блока мульти сплит-системы
Применительно
	шт
	1
	 
	 

	12
	16
	Установка внешнего блока мульти сплит-системы
	шт
	1
	 
	 

	Раздел 2. Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 

	Демонтаж заполнения стеновых проемов стеклоблоками
	 
	 
	 
	 

	13
	1
	Разборка Заполнение проемов стеклянными блоками: при высоте этажа до 4 м
Применительно
	м2
	4,95
	((1,1*((4-1,4)+(4-2,1))) / 100)*100 
	 

	14
	2
	Разборка Заполнение проемов стеклянными блоками: при высоте этажа свыше 4 м
Применительно
	м2
	15,4
	((1,1*2*(11-4)) / 100)*100 
	 

	15
	3
	Очистка поверхности щетками от старой штукатурки
	м2
	15,048
	0,38*(2*((11,1-1,4)+(11,1-2,1))+1,1*2) 
	 

	16
	4
	Обеспыливание поверхности
	м2
	15,048
	 
	 

	Раздел 3. Заполнение  стеновых проемов: однокамерный стеклопакет/сендвич панель
	 
	 

	17
	17
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен. Откосов стеновых проёмов
	м2
	15,048
	((0,38*(2*((11,1-1,4)+(11,1-2,1))+1,1*2)) / 100)*100 
	 

	 
	Д
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	3,0096
	 
	 

	18
	18
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	15,048
	 
	 

	19
	19
	Заполнение  стеновых проемов: однокамерный стеклопакет/сендвич панель
	шт
	8
	 
	 

	Раздел 4. Отделочные работы по  фасаду здания
	 
	 
	 
	 

	Кровля
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	20
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов
	м
	6
	(6 / 100)*100 
	 

	21
	21
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	м
	6
	(6 / 100)*100 
	 

	 
	Д
	Костыль стальной Т-образный кровельный, размеры 100х400х4 мм, толщина полосы 40 мм
	шт
	13
	 
	 

	22
	22
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя
	м2
	6
	((6*1) / 100)*100 
	 

	 
	Д
	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85
	т
	0,000126
	 
	 

	 
	Д
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,006
	 
	 

	 
	Д
	Мембрана кровельная гидроизоляционная из термопластичного полиолефина (ТПО), армированная стеклохолстом, пожарно-технические характеристики РП1, Г4, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 °C, толщина 1,5 мм
	м2
	6,84
	 
	 

	 
	Д
	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, пожарно-технические характеристики РП2, Г4, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °C, толщина 1,5 мм
	м2
	8,04
	 
	 

	Фасад
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	23
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
	м2
	60,648
	(((5,8+0,6+0,6)*11,1-2,03*1,05*8) / 100)*100 
	 

	 
	Д
	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм
	м2
	71,56464
	 
	 

	 
	23.1
	Планка крепежная прижимная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 82 мм, длина 2000 мм, толщина 0,5 мм
	шт
	11
	 
	 

	 
	23.2
	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм
	м
	11,5
	 
	 

	 
	23.3
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм
	м
	11,5
	 
	 

	Раздел 5. Установка и разборка
	 
	 
	 
	 

	24
	24
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	69,69
	(((11,1-1)*(5,8+0,6+0,5)) / 100)*100 
	 

	 
	Д
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	29
	 
	 

	Раздел 6. Устройство отмостки
	 
	 
	 
	 

	25
	25
	Разборка: бетонных фундаментов
	м3
	0,406
	5,8*0,07*1 
	 

	26
	26
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	м3
	1,512
	((0,2*(5,8+0,5)*1,2) / 100)*100 
	 

	27
	27
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	0,63
	(((5,8+0,5)*0,1) / 100)*100 
	 

	28
	28
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	1,725
	(((5,8+0,6+0,5)*0,25) / 100)*100 
	 

	 
	Д
	Битум нефтяной строительный БН-90/10
	т
	0,000276
	 
	 

	 
	Д
	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90
	т
	0,00414
	 
	 

	29
	29
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3
	1,035
	(((5,8+0,6+0,5)*1*0,15) / 100)*100 
	 

	 
	Д
	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий
	м3
	1,1385
	 
	 

	30
	30
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	0,345
	(((5,8+0,6+0,5)*1*0,05) / 100)*100 
	 

	 
	Д
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм
	м3
	0,4347
	 
	 

	31
	31
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	м2
	8,28
	((1,2*(5,8+0,6+0,5)) / 1000)*1000 
	 

	 
	Д
	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2
	м2
	10
	 
	 

	32
	32
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	м2
	8
	(8 / 1000)*1000 
	 

	 
	Д
	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5
	т
	0,023
	 
	 

	33
	33
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,483
	(((5,8+0,5+0,6)*1*0,07) / 100)*100 
	 

	 
	Д
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100)
	м3
	0,49266
	 
	 

	34
	34
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0
	 
	 

	Раздел 7. Прочие работы
	 
	 
	 
	 

	35
	35
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2,2116288
	((47*5)+(44*5))*0,9/1000+1,8021288 
	 

	36
	36
	Контейнер 8 м3 на 2 дня с доставкой и и вывозом
	шт
	1
	 
	 

	37
	37
	Тариф на размещение отходов
	м3
	4,987068
	((11-2,2)+(11-1,4))*1,1*0,098+1,8021288/0,6 
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