«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный  директор
ОАО «Выборгтеплоэнерго» 

А.Ф. Мануйлов/_____________/
от « 13 » марта 2013 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ
ВНЕСЕННЫХ В ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 7 
на право заключения договора на поставку насосных агрегатов

Учитывая возникшую необходимость в дополнительной закупке насосных агрегатов, в соответствии с п. 4.3 Документации о закупке ОАО «Выборгтеплоэнерго» вносит следующие изменения в извещение и документацию запроса котировок № 7 на право заключения договора на поставку насосных агрегатов:


	1. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг:
	Поставка насосных агрегатов в соответствии с Договором  и Техническим заданием Раздел 8 Документации

	2. Начальная (максимальная) цена договора:
	1 247 049 руб., в том числе НДС 18%.
В случае если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС. В таком случае Начальная (максимальная) цена Договора должна указываться  без учета НДС 18 %.
Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя все издержки Поставщика, связанные с поставкой товара на склад в Санкт-Петербург

	3. Дата, время, место подачи заявок и прочие условия

	Начало подачи заявок в письменной форме:
«05» марта 2013г. 
Окончание подачи заявок:
«20» марта 2013 г.  17:00 (время московское)
По адресу:188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, 2, кабинет № 3.


	4. Дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок
	Вскрытие конвертов с заявками «20» марта 2013г – 17-00 часов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок не позднее: «22» марта 2013 года.



РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку  насосных агрегатов
	№ п/п
	Описание товара, оборудования, материала
	Назначение и цели использования
	Технические характеристики
	Требования к качеству, безопасности
	Количество, срок поставки и место поставки
	Гарантии качества, срок годности, срок хранения

	1
	Насос  консольный Grundfos NK 50-200/219 А2-F-A-BAQE , n=1400 об/мин. 
N= 3 квт.
	Насос консольный для поддержания температуры сетевой воды.
	 Номинальная подача 44,4 м3/час, номинальный напор 13,7м, текущий диаметр рабочего колеса 219  мм, уплотнение вала BAQE. вторичное уплотнение вала NONE , максимальное рабочее давление 16 бар, частота вращения 1400 об/мин,  мощность 3 кВт
	паспорт, инструкция завода-изготовителя по монтажу, сертификат качества
	2ед., согласно спецификации. самовывоз со склада Поставщика
	Гарантийный срок, срок годности, и срок хранения, устанавливается заводом изготовителем.

	2
	Насос  консольный Grundfos NK 80-200/171/BAQE , n=2900 об/мин. 
N= 22 кВт.
	Насос консольный для перекачки исходной сырой воды.
	 Номинальная подача 160 м3/час, номинальный напор 35м, текущий диаметр рабочего колеса 171мм, уплотнение вала BAQE. вторичное уплотнение вала NONE,  максимальное рабочее давление 16 бар, частота вращения 2900 об/мин,  мощность 22 кВт
	паспорт, инструкция завода-изготовителя по монтажу, сертификат качества
	2ед., согласно спецификации,. самовывоз со склада Поставщика
	 Гарантийный срок, срок годности, и срок хранения, устанавливается заводом изготовителем.

	3
	Насосный агрегат GRUNDFOS
NK-100-250/229 A2F-2AЕ--SBAQE  с электродвигателем 75квт, 2900об/мин, 3х380-415В ,50ГЦ

	Насос консольный для циркуляции сети
	 Диаметры трубопроводов всасывания-нагнетания 125х100мм; полный напор 72м;максимальная подача 357 м3/час,   максимальное рабочее давление 16 бар, частота вращения 2900 об/мин,  мощность 75квт кВт
	паспорт, инструкция завода-изготовителя по монтажу, сертификат качества

	2ед., согласно спецификации,. самовывоз со склада Поставщика

	Гарантийный срок, срок годности, и срок хранения, устанавливается заводом изготовителем.


	4
	Насосный агрегат GRUNDFOS
UPS-65-185F 3х400В ,50ГЦ

	Насос   циркуляционный ,применяется для циркуляции жидкости в системах отопления.

	Полный напор 72м; максимальная подача 82 м3/час,   напор18м, размер трубного соединения DN-65, максимальное рабочее давление 10 бар, tmin-10°. tmax+120° c ответными фланцами и крепежом
	паспорт, инструкция завода-изготовителя по монтажу, сертификат качества
	2ед., согласно спецификации,. самовывоз со склада Поставщика

	Гарантийный срок, срок годности, и срок хранения, устанавливается заводом изготовителем




