Уважаемые партнеры!
Благодарим Вас за обращение на завод котельного оборудования АО «ЗИОСАБ» и по Вашей заявке на ремонт футеровки передней крышки котла Viessmann Vitoplex 100 сообщаем, что данные работы АО «ЗИОСАБ» выполняет более 20 лет, применяя собственную новую технологию изготовления теплоизоляции двери котла.

Взамен старой теплоизоляции из огнеупорного бетона, который имеет свойства в процессе эксплуатации растрескиваться, крошиться, боится конденсатных осадков во время пуска/остановки котла, АО «ЗИОСАБ» разработал новую технологию и на сегодняшний день успешно внедряет ее и использует при ремонте теплоизоляции передних крышек котлов, как собственного производства, так и котлов других производителей: например, Viessmann, Bosh, Ferroli, Термотехник, Buderus, Duotherm, Unitherm, ICI,Турботерм, Krone, Ivar и прочих.

Особенностью применяемого нового материала является пластичность; применяемый материал огнеупорный и выдерживает температуру более чем 1200оС; не боится и адаптирован к условиям попадания на данный материл влаги (впитывает в себя) при выпадении конденсата в момент пуска, либо остановки котла; не боится механических ударов, которые могут быть в процессе эксплуатации котла нанесены турбулизаторами (завихрителями), которые находятся в дымогарных трубах котла; данный материал не растрескивается и за 20 лет эксплуатации показал себя как надежный, экономичный и долговечный.
Предлагаем Вам технико-коммерческое предложение по ремонту передних крышек:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Цена, руб. с НДС
	Стоимость, руб. с НДС

	1
	Ремонт футеровки крышки котла Заказчика Viessmann Vitoplex 100 с изготовлением новой теплоизоляции (без уплотнительного шнура, шнур находится на котле)
	1
	425 000,00
	425 000,00

	2
	Удаление старого материала
	1
	7 200,00
	7 200,00

	3
	Крышки котлов Viessmann Vitoplex 100 можно самостоятельно привести на завод АО «ЗИОСАБ» по адресу: Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, 8 или отправить транспортной компанией Деловые Линии до терминала в г. Подольске, после ремонта крышки можно  также забрать транспортном Заказчика с завода АО «ЗИОСАБ»  или АО «ЗИОСАБ» может отправить отремонтированные крышки котлов через ТК Деловые Линии  на терминал либо в адрес указанным АО «Выборгтеплоэнерго» по желанию Заказчика
	1
	0,00
	0,00

	
	ИТОГО
	
	
	432 200,00


При необходимости АО «ЗИОСАБ» может оказать дополнительные услуги забора и доставки крышки с объекта своим краном и своей машиной, при условии, что АО «Выборгтеплоэнерго» выполняет снятие, монтаж крышек своими силами и за свой счет, а также обеспечивает проезд крана для их забора и доставки.
Условия оплаты:

40% аванс в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты договора и счета;
60% окончательный платеж в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления о готовности крышки к отгрузке.

Условия изготовления:

АО «Выборгтеплоэнерго» своими силами за свой счет производит демонтаж с передний крышки котла серии Viessmann Vitoplex 100 горелку, снимает крепления под горелку.  

Заказчик своими силами за свой счет производит демонтаж крышек (снимает крышки с котлов, снимает с крышек все присоединительные болты, в том числе горелки и ее крепежи, комплектующие и шпильки). Укладывается на деревянный поддон металлической частью вниз и выполняет отправку крышек своими силами и за свой счет через транспортную компанию ООО ТК «Деловые Линии» строго до терминала в городе Подольске по адресу Нефтебазовский проезд 8.

 Отправка крышек котла производится на деревянном поддоне и жесткой упаковке (деревянная обрешетка обязательна, можно произвести прямо на самом терминале ТК Деловые Линии или самостоятельно).
АО «ЗИОСАБ»  своими силами за свой счет производит  на предприятии завода  разгрузку доставленных крышек котла  и передает в цех в службу отдела технического контроля, после чего составляется акт о необходимых ремонтных работ данной крышки, далее крышка котла  поступает в работу,  производится механическое удаление «старого» теплоизоляционного материала, производят полную очистку до металла крышки, после чего крышка поступает на сборочно сварочный участок завода где производят при  необходимости   сварку и новую теплоизоляцию крышки послойно с применением виброустановок, теплоизоляцию выполняют в полном соответствии с ее геометрическими формами до полного наполнении формы крышки, после чего производят подкраску металлической части крышки и передают на приёмку в отдел технического контроля завода, после приемки крышки отделом технического контроля завода отремонтированную крышку передают на участок упаковки, где крышку котла упаковывают в полиэтиленовую пленку и далее изготавливают деревянную обрешётку для транспортировки отремонтированной крышки обеспечивающую сохранность при транспортировке и разгрузке.  

АО «ЗИОСАБ» направляет в адрес АО «Выборгтеплоэнерго» фотоотчет отремонтированных крышек котла серии Viessmann Vitoplex 100 с запросом произвести окончательную оплату денежных средств по счету.

После получения полной оплаты АО «ЗИОСАБ» по письменному согласованию с АО «Выборгтеплоэнерго» в согласованные день и время грузит крышки котла на транспортное средство Заказчика или отправляет через  ТК Деловые Линии до терминала указанного Заказчиком или адресной доставки,  доставка через ТК Деловые Линии осуществляется за счет АО «Выборгтеплоэнерго» и  не входит в стоимость услуг по ремонту.

Далее АО «Выборгтеплоэнерго» своими силами за свой счет производит разгрузку с автотранспорта отремонтированные крышки котла, производит монтаж снятых ранее горелок и установку крышек на котлы.                            
Срок ремонта теплоизоляции крышек котла АО «Выборгтеплоэнерго» составит 17-18 рабочих дней со дня доставки крышек на завод АО «ЗИОСАБ» г. Подольск и авансирования.
При возникновении у Вас вопросов готовы оперативно предоставить ответы и разъяснения, а также сообщить контакты монтажных организаций, имеющих опыт работ по демонтажу/монтажу крышек котлов для выполнения ремонтных работ.
Завод АО «ЗИОСАБ» гарантирует качество услуг при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в течение 12 месяцев с получения «новой» отремонтированной крышки котла.

Примеры выполненных работ:

	было
	стало
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Срок действия настоящего коммерческого предложения – до 15 сентября 2024 г.

Просим Ваше решение сообщить в наш электронный адрес: info@ziosab.ru.

Генеральный директор АО «ЗИОСАБ»                                                     

О. М. Кошеваров
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