ДОГОВОР № 46-24-ЕП

г. Выборг                                                                                                    «04» апреля   2024 г.

       Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НоваМонтаж» (ООО «НМонтаж») в лице генерального директора Хозикеева Д.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению  работ по замене существующего  котла  КВТУ-1 на котёл стальные водогрейный  угольный КВр-0,8ТТ ст.20 Ду76-1  в комплекте (вентилятор поддува,  предохранительные клапаны, шаровые краны, манометры, термометры с оправами, бобышки, дисковые затворы, фланцы) с врезкой в котловой контур и присоединением к системе дымоудаления  в угольной котельной в Котельном проезде д.5 в пос. Красный Сокол, Выборгского р-на Ленинградской области; с использованием материала Заказчика, согласно Приложению № 1 к договору.
1.2. Объём работ, указанный в п. 1.1., определяется Техническим заданием (Приложение №1) и Локальной сметой (Приложение №2).

1. Срок действия договора
      2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3.Стоимость работ и расчеты
  3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 871 756 (Восемьсот семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 79 копеек, НДС не облагается. Форма оплаты – безналичный расчет.
       3.2. После подписания договора Заказчик перечисляет аванс в размере 50 % от стоимости договора.
       3.3. Окончательная оплата за выполненные работы производится Заказчиком течение 10 (десяти) рабочих дней  на основании предоставленных Подрядчиком и подписанных Сторонами:
- Актов о приемке выполненных работ;
 - Счета на оплату выполненных работ.
   3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
  3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
  3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

1. Сроки выполнения работ
       4.1. Срок выполнения работ -  до 03 июня  2024 г., при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

1. Обязательства сторон
   5.1 Заказчик обязуется:- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 
- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;
- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
  5.2. Подрядчик обязуется:
- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.
- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;
- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;
- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.
- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.
- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;
- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
  5.3. Заказчик имеет право:
- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,
- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.
  5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;
- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

1. Ответственность сторон
      6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
      6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.
     6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
     6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.
6.5. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.
6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки.
6.7.Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.
6.8.За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.
[bookmark: _ref_30471655]6.10. Подрядчик несет ответственность за не сохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.
6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

1. Гарантия
     7.1. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
7.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
7.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

8.Особые условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
8.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
8.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
8.5. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
8.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение одного календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.


1. Приложение к договору

К договору прилагаются: Техническое задание (Приложение № 1);
                                             Локальная смета (Приложение № 2);

1. Адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «НМонтаж»
188810, Ленинградская область, Выборгский р-н, г Выборг, Ленинградское ш, д. 47, кв. 49
Тел. 8 911 149 85 93
E-mail: daniil@nmontaj.ru
ИНН 4704113030,  КПП 470401001
Р/с 40702810655000037378 
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
К/с 30101810500000000653, БИК 044030653
ОГРН 1234700005099
Генеральный директор
ООО «НМонтаж»

_________________ Д.В. Хозикеев




Приложение № 1
к Договору №   46-24-ЕП от «04» апреля 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по замене существующего  котла  КВТУ-1 на котёл стальные водогрейный  угольный КВр-0,8ТТ ст.20 Ду76-1  в комплекте (вентилятор поддува,  предохранительные клапаны, шаровые краны, манометры, термометры с оправами, бобышки, дисковые затворы, фланцы) с врезкой в котловой контур и присоединением к системе дымоудаления  в угольной котельной в Котельном проезде д.5 в пос. Красный Сокол, Выборгского р-на Ленинградской области.
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет- 871 756 руб.79коп. (Восемьсот семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят шесть рублей 79 копеек)  НДС не облагается.
                    2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
 1.Целью закупки является проведение работ по замене котлов  в угольной котельной.
2. Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ оборудования котельной и методы оптимизации технологических решений по программам энергосбережения и энергоэффективности.

                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район, Каменногорское городское поселение, пос. Красный Сокол, Котельный проезд, д.5 помещение котельной.       
 2. Срок выполнения работ: в один этап – с момента заключения договора до 03 июня 2024г., при условии своевременной поставки котла КВр-0,8 ТТ. 
                                             4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- ГОСТ 21563-2016 «Котлы водогрейные. Общие технические требования»;  
- ГОСТ 28548-90 «Трубы стальные»
-ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры»
-ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные  арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры»;
- ГОСТ 24856-2014«Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Термины и определения»,
-СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  техническим заданием, утверждённым Заказчиком.
 2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ.  
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1.  предоставить на согласование с заказчиком проект производства работ (СНиП    3.01.01-85 прил. 4.
     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006.
5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
  6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.       Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов.
                          5. Условия выполнения работ
1. Работы будут производиться без остановки производственного процесса (работа 3-х действующих котлов) в стеснённых условиях.
6. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
                7. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
                    Приложение     №1 – Ведомость объёмов работ.
                    Приложение №2- Перечень оборудования для передачи в монтаж, предоставляемого заказчиком.
                     Приложение  №3- монтажная схема обвязки котла КВр- 0,8 МВт.
                                                                                Приложение №1
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  

	Замена стального котла в котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Каменногорское городское поселение», поселок Красный Сокол

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм
	1 соединение
	1
	ТЕР16-02-007-03
Применительно
	 

	2
	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм (Ø 80 мм)
	100 шт. арматуры
	0,02
	ТЕРр65-3-13
	 

	3
	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,04
	ТЕР16-02-005-04
Применительно
	 

	4
	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм 
	100 м трубопровода
	0,024
	ТЕР16-02-005-01
Применительно
	 

	5
	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	1 насос
	1
	ТЕР18-05-001-01
Применительно
	 

	6
	Демонтаж вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	1 вентилятор
	1
	ТЕР20-03-001-01
Применительно
	 

	7
	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до  25 м (каркас обмуровки)
	1 т конструкций
	0,14
	ТЕР09-03-014-01
Применительно
	 

	8
	Разборка кладки из огнеупорных изделий: ошлаковавшейся /обмуровка котла/
	1 м3 кладки
	4,7
	ТЕР45-08-001-03
	 

	9
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	8,46
	ТССЦпг-01-01-01-041
	 

	10
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 52 км I класс груза
	1 т груза
	8,46
	ТССЦпг-03-21-01-052
	 

	11
	Разборка боровов (1 мп)
	 м3
	0,50
	ТЕРр60-2-1
	 

	12
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,9077
	ТССЦпг-01-01-01-041
	 

	13
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 52 км I класс груза
	1 т груза
	0,9077
	ТССЦпг-03-21-01-052
	 

	14
	Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью:1 МВт 
	1 котел
	1
	ТЕР18-01-002-05
Применительно
	 

	15
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
	1 т груза
	2
	ТССЦпг-01-01-01-045
	 

	16
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 52 км I класс груза
	1 т груза
	2
	ТССЦпг-03-21-01-052
	 

	17
	Разборка: кирпичных фундаментов (под котел)
	1 м3
	4,992
	ТЕР46-04-001-04
Применительно
	 

	18
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	8,9856
	ТССЦпг-01-01-01-041
	 

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 52 км I класс груза
	1 т груза
	8,9856
	ТССЦпг-03-21-01-052
	 

	20
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	1 м3
	0,306
	ТЕР46-03-007-03
	 

	21
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,5508
	ТССЦпг-01-01-01-041
	 

	22
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 52 км I класс груза
	1 т груза
	0,5508
	ТССЦпг-03-21-01-052
	 

	 2. Подготовительные работы

	23
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм
	100 заглушек
	0,02
	ТЕРр65-17-1
	 

	24
	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами (усиление проема)
	1 т
	0,02496
	ТЕР46-01-004-03
Применительно
	 

	25
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	1 м3 заделки
	0,153
	ТЕР46-03-017-07
	 

	26
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	0,561
	ТЕР08-01-002-02
	 

	27
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (под котел)
	100 м3 железобетона в деле
	0,01683
	ТЕР06-01-001-16
	 

	 3. Монтаж котла КВр-0,8ТТ

	28
	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердо м топливе теплопроизводительностью: до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)
	1 котел
	1
	ТЕР18-01-002-05
	 

	29
	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м (газоход)
	1 т конструкций
	0,373
	ТЕР09-06-033-02
Применительно
	 

	30
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 4000 мм
	1 шт.
	1
	ТЕР20-02-005-09
	 

	31
	Врезка стального газохода периметром 2570 мм в дымовую трубу
	1 врезка
	1
	ТЕР22-06-005-11
Применительно
	 

	32
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( газохода котла) за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,159
	ТЕР13-03-004-26
	 

	33
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	1 вентилятор
	1
	ТЕР20-03-001-01
	 

	34
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	1 фланец
	2
	ТЕР22-03-014-02
	 

	35
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм
	10 м трубопровода
	1,189
	ТЕР16-02-010-02
	 

	35.1
	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм
	1 стык
	25
	ТЕР16-02-010-11
	 

	36
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм
	100 м трубопровода
	0,1189
	ТЕР16-02-006-03
	 

	37
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,1189
	ТЕР16-07-005-02
	 

	38
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0332
	ТЕР15-04-030-03
	 

	 4. Размещение строительных отходов

	39
	Размещение строительных отходов на полигоне
	м3
	10,5022778
	ООО "РАСЭМ" тариф на 2024 г.
	 


                                                                                                                       Приложение №2
Перечень обрудования,передаваемого Заказчиком для монтажа на объекте
	 
	Котел водогрейный КВр-0,8ТТ ст.20, ОУР
	шт
	1
	Оборудование  Заказчика

	 
	Шаровый кран Ду15(для удаления воздуха)
	шт
	6
	Материал Заказчика

	 
	Шаровый кран Ду20(для дренажа)
	шт
	5
	Материал Заказчика

	 
	Манометр МП3-У, Ру-10
	шт
	2
	Оборудование  Заказчика

	 
	Трехходовой кран 11б18бк, Ду-15, Ру-10
	шт
	2
	Материал Заказчика

	 
	Термометр ТТЖ-М 0-150 (в оправе)
	шт
	2
	Оборудование Заказчика

	 
	Трехходовой предохранительный клапан 17с28нж Ду 50 мм
	шт
	2
	Материал Заказчика

	 
	Затвор поворотный дисковый Ду-80 межфланцевый
	шт
	2
	Материал Заказчика

	 
	Фланцы стальные приварные ду 80 мм
	шт
	4
	Материал Заказчика

	 
	Вентилятор радиальный ВР 280-46-2,5; 2,2/3000
	шт
	1
	Оборудование Заказчика

	 
	 Бобышка под термометр 
	     шт
	         2
	 Материал Заказчика

	 
	 Оправа  под термометр 
	     шт
	         2
	 Материал Заказчика



                                                                                                                     Приложение №3
[image: C:\Users\Пуляева\Desktop\Котел КрСокол.PNG]


[image: C:\Users\Пуляева\Desktop\Схема обвязки.PNG]

	Заказчик
	
	Подрядчик

	Генеральный директор 
АО «Выборгтеплоэнерго»                                                
	
	Генеральный директор
ООО «НМонтаж»

	___________________А.В. Кривонос 
	
	____________________Д.В. Хозикеев
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