ДОГОВОР № 81- 24 - ЕП

г. Выборг














 «30» июля 2024 г.

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго-инвест» (ООО «ТЭи»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Матвеева А.Н., действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по замене участков наружной тепловой сети в г. Светогорске по адресам:
Начало участка ТК 24

- конец участка ТК 25



Начало участка ТК 30

- конец участка ТК 31



1.2.
Объём работ, указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение № 1).
2. Срок действия договора

2.1. Договор вступает в действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3. Стоимость работ и расчеты

3.1. Стоимость работ по настоящему договору (на основании прилагаемых смет № 1, № 5,) составляет 9 883 311 рублей 97 копеек (Девять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи триста одиннадцать рублей 97 копеек), НДС не облагается.
Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 50 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. 

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: с 30.07.2024 по 31.08.2024г.
5. Обязательства сторон.

5.1. Заказчик обязуется:

· обеспечить Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

· осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

· предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

· произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:

· приступить к выполнению работ в соответствии с графиком.
· произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил, и настоящим Договором.
· обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;

· сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а также в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

· соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

· подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а также за его повреждение или утрату.

· соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

· не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

· в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

· безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:

· осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

· не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

· требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

· привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

6. Ответственность сторон.

6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1 и п. 5.1.3. Договора, Заказчик вправе незамедлительно расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.

6.5. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.

6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки

6.7. Оплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.8. За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

6.10. Подрядчик несет ответственность за несохранность материала или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.12. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.
7. Гарантия.

7.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

7.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

8. Особые условия

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

8.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

8.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 

8.5. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

8.7. Настоящий договор действует со дня подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.

9. Приложение к договору

9.1. Приложение № 1 - Техническое задание;
9.2. Приложение № 2 - Сметы № 1; № 2.
10.  Адреса и реквизиты
	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»

г. Санкт-Петербург

БИК 044030653 / к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893 ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_______________________

А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:

ООО «ТЭи»

188810, г. Выборг, Ленинградская обл., ул. Мира, д. 10 а.
Тел. 8 81378 2 38-15

ИНН 470 405 55 64 КПП 470 401 001

р/с 407 02 810 885 000 000 303

Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге

БИК 044030704 / к/с 301 01 810 200 000 000 704

ОГРН 104 470 087 3227

Генеральный директор

ООО «ТЭи»

_____________________

А.Н. Матвеев


Приложение № 1 к Договору подряда № 81-24-ЕП от «30» июля 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки.

Предметом закупки является выполнение работ по замене участков наружной тепловой сети в г. Светогорск, Выборгского района ,Ленинградской области.
Работы выполняются силами и средствами Подрядчика и включены в общую стоимость работ по настоящему договору.

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

Целью закупки является выполнение работ по замене участков наружной тепловой сети в г. Светогорск.

Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ сетей.

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск:
· Начало участка ТК 24
- конец участка ТК 25.

· Начало участка ТК 30
- конец участка ТК 31.

Сроки выполнения работ ( в один этап)
· Начало работ

- 30.07.2024 г.

· Окончание работ
- 31.08.2024 г.

4.    Стоимость работ и расчеты

Стоимость работ по настоящему договору составляет 9 883 311 рублей 97 копеек (Девять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи триста одиннадцать рублей 97 копеек), НДС не облагается. 

Предусмотрено авансирование в размере 50% .Форма оплаты – безналичный расчет.
Стоимость работ включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

5. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

· СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (с изменением №1);

· СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

· СП-74.13330.2011 «Тепловые сети»;

· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

· СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;

· СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 (с изменениями на 30 апреля 2021 года) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года)

· (редакция, действующая с 1 января 2022 года) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года) (редакция, действующая с 23 декабря 2021 года) «О техническом регулировании»;

До начала производства работ необходимо:

· Предоставить на согласование с заказчиком график производства работ.

· Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда.

· Получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
· В ходе выполнения работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. 

· Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ.

· При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций.

· Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

· Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

· Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований приказа Минстроя России № 344/пр.
Особые условия:

Подрядчик выполняет согласование земляных работ, получение ордера на проведение земляных работ.

Охрана труда и техника безопасности:

· Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения сотрудников.

· Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.

Пожарная безопасность:

· Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

· Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

· В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

· На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

· Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

Охрана окружающей природной среды.

· Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей работ

· Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ

· Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

· Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

· Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

· Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

· Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

· При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

7. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

         Приложение №1- Ведомость объёмов работ  уч-ка ТК24-ТК25

         Приложение №2- Ведомость объёмов работ  уч-ка  ТК30-ТК31 
                                                                                                                      Приложение №1

                          Ведомость объёмов работ участка наружной тепловой сети от ТК24 до ТК25
                            по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	3
	4
	5
	 

	Раздел 1. Земляные работы
	 
	 
	 

	1
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	м
	123,08
	 

	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	м3
	17,562
	 

	3
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	3
	 

	4
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	44,4174
	 

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	47,4174
	 

	6
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	м3
	3
	 

	7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	м3
	26,343
	 

	8
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	47,4174
	 

	9
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (песок)
	м3
	26,343
	 

	10
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
	м3
	62,248
	 

	11
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	5
	 

	12
	Водоотлив: из траншей
	м3
	41,01966
	 

	13
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного. В лотках (ш. 003/24-ТС.ТМЧ.003 лист 1)
	м3
	12,8788
	 

	14
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1. Над лотками
	м3
	8
	 

	15
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	70,248
	 

	16
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1. Дорожная поверхность
	м3
	18,343
	 

	17
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	18,343
	 

	18
	Планировка участка: механизированным способом
	м2
	170,625
	 

	19
	Планировка участка: вручную
	м2
	5
	 

	Раздел 2. Демонтажные работы
	 
	 
	 

	20
	Демонтаж. Устройство плит перекрытий тепловых камер площадью: свыше 1 до 5 м2 (Прим.)
	шт
	1
	 

	21
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм
	м
	117,08
	 

	22
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)  Труб ст. Ǿ219/315мм
	т
	3,68802
	 

	23
	Перевозка грузов I класса автомобилями-трубоплетевозами грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км  Труб ст. Ǿ219/315мм
	т
	3,68802
	 

	24
	Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)  Труб ст. Ǿ219/315мм
	т
	3,68802
	 

	25
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Ж/б плит покрытия П12-15 (2990х1480х160 мм - ) лотков
	т
	11,8
	 

	26
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км. Ж/б плит покрытия П12-15 (2990х1480х160 мм) лотков
	т
	11,8
	 

	27
	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	м3
	13,5641
	 

	28
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2,6327348
	 

	29
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	2,6327348
	 

	30
	Демонтаж. Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм. По окончанию работ
Применительно
	шт
	4
	 

	Раздел 3. Монтажные работы
	 
	 
	 

	31
	Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,4 м2
	м
	3
	 

	32
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм
	км
	0,002
	 

	33
	Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 219 мм (за искл. длины элемента труб НЩО -2 м/эл. и длины компенсатора-3 м/шт)
	км
	0,10508
	 

	34
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	стыков
	10
	 

	35
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 219 мм
	стыков
	10
	 

	36
	Установка переходов, промежуточных и концевых элементов с кабелем вывода, металлической заглушки изоляции, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	шт
	4
	 

	37
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 200 до 250 мм
	шт
	4
	 

	38
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм (Прим.)
	шт
	4
	 

	39
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
	компл
	2
	 

	40
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм Ду 20 мм
	компл
	2
	 

	41
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм
	шт
	2
	 

	42
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
	шт
	4
	 

	43
	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 219 мм
	присоединение
	2
	 

	44
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	шт
	4
	 

	45
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	2
	 

	46
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	м
	117,08
	 

	47
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (плиты перекрытий каналов)
	м2
	111,4
	 

	 
	Битум нефтяной строительный БН-70/30
	т
	-0,006127
	 

	48
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2
	шт
	20
	 

	49
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 (плиты перекрытия тепловых камер,  демонтированные ранее)
	шт
	1
	 

	50
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
Применительно
	м
	59
	 

	Раздел 4. Установка НЩО и  компенсирующих устройст
	 
	 
	 

	51
	Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	шт
	2
	 

	52
	Установка компенсаторов сильфонных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	шт
	2
	 

	53
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	стыков
	12
	 

	54
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 219 мм
	стыков
	12
	 


                                                                                                                 Приложение №2                                                  
             Ведомость объёмов работ  участка наружной тепловой сети от ТК30 до ТК31
                  по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы
	 
	 
	 

	1
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	м
	201,68
	 

	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	м3
	29,352
	 

	3
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	3
	 

	4
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	76,2504
	 

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	79,2504
	 

	6
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	м3
	4,22764
	 

	7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	м3
	44,0288
	 

	8
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	79,2504
	 

	9
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (песок)
	м3
	44,028
	 

	10
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
	м3
	135,3712
	 

	11
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	41,6
	 

	12
	Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,4 м2
	м
	9
	 

	13
	Водоотлив: из траншей
	м3
	254,8443
	 

	14
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	м3
	21,5248
	 

	15
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	10
	 

	16
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	189,026
	 

	17
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	34,0288
	 

	18
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	34,0288
	 

	19
	Планировка участка: механизированным способом
	м2
	293,52
	 

	20
	Планировка участка: вручную
	м2
	30
	 

	Раздел 2. Демонтажные работы
	 
	 
	 

	21
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	м
	64
	 

	22
	Демонтаж. Устройство плит перекрытий тепловых камер площадью: свыше 1 до 5 м2 (Прим.)
	шт
	2
	 

	23
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм
	м
	195,68
	 

	24
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) Труб ППУ Ǿ350/450мм
	т
	10,723264
	 

	25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-трубоплетевозами грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км Труб ППУ Ǿ350/450мм
	т
	10,723264
	 

	26
	Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) Труб ППУ Ǿ350/450мм
	т
	10,723264
	 

	27
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Ж/б плит покрытия П12-15 (2990х1480х160 мм) лотков
	т
	58,41
	 

	28
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км. Ж/б плит покрытия П12-15 (2990х1480х160 мм) лотков
	т
	58,41
	 

	29
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2
	отверстий
	1
	 

	30
	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	м3
	29,93904
	 

	31
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	3,043914
	 

	32
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	3,043914
	 

	Раздел 3. Участок от ТК 30 до ТК31
	 
	 
	 

	33
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм (Гильзы)
	км
	0,002
	 

	34
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 450 мм
	м
	2
	 

	35
	Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 325 мм
	км
	0,18268
	 

	36
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	стыков
	17
	 

	37
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами электросварной комплектации методом заливки, диаметром: 325 мм
	стыков
	17
	 

	38
	Установка переходов, промежуточных и концевых элементов с кабелем вывода, металлической заглушки изоляции, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 325 мм
	шт
	4
	 

	39
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм (Прим.)
	шт
	4
	 

	40
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
	компл
	2
	 

	41
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
	компл
	2
	 

	42
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм
	шт
	2
	 

	43
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм (Прим.)
	шт
	4
	 

	44
	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 325 мм
	присоединение
	2
	 

	45
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	шт
	4
	 

	46
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	2
	 

	47
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 325 мм
	м
	195,68
	 

	48
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (плиты перекрытий каналов)
	м2
	183,81
	 

	 
	Битум нефтяной строительный БН-70/30
	т
	-0,0101096
	 

	49
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2
	шт
	33
	 

	50
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 (плиты перекрытия тепловых камер,  демонтированные ранее)
	шт
	2
	 

	51
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	м
	98
	 

	52
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	64
	 

	Раздел 4. Установка НЩО и  компенсирующих устройст
	 
	 
	 

	53
	Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 325 мм
	шт
	2
	 

	54
	Установка компенсаторов сильфонных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 325 мм
	шт
	2
	 

	55
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	стыков
	12
	 

	56
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами электросварной комплектации методом заливки, диаметром: 325 мм
	стыков
	12
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