ДОГОВОР № 78-24-ЕП
г. Выборг                                                                                                                            «16» июля 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЛИБРА» (далее по тексту – ООО «ЭКОЛИБРА»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Директора Бороздина Андрея Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (далее по тексту – АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение следующих работ: 

           1.1.1 Инвентаризация источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

           1.1.2 Расчет нормативов допустимых выбросов (НДВ);

1.1.3. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и составление плана-графика контроля на источниках выбросов, превышающих 0,1 ПДКмр загрязняющих веществ на границе предприятия; Оформление программы производственного экологического контроля (ПЭК) 
(все виды услуг, перечисленные в настоящем пункте, далее – проектная документация), (в соответствии с Техническим заданием – Приложение № 1 к договору). 

2 ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость разработки проектной документации составляет 1 624 500 (Один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ при упрощенной системе налогообложения.

2.2. Оплата по настоящему договору осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ по счету ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение десяти банковских дней с момента подписания договора, авансовым платежом в размере 20 % от стоимости Договора, что составляет 324 900 (Триста двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается, с последующей оплатой выполненных работ по степени их готовности в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания соответствующего акта выполненных работ по каждому этапу. 
3 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ:

3.1.1. Разрабатывает для ЗАКАЗЧИКА проектную документацию для объектов по адресам:

- г. Каменногорск,  Лен.шоссе, 117 – котельная работает  на  природном газе  III      категория негативного воздействия

- п. Боровинка,ул. Заводская, зд. 5  – котельная работает  на  угле  III  категория негативного воздействия

- п. Бородинское,ул. Озёрная,зд.5  – котельная работает  на  угле  III  категория негативного воздействия

- п. Возрождение, ул. Соловьиная,  зд. 3  – котельная работает  на  угле  III  категория негативного воздействия

- п. Михалево, ул. Новая, зд. 14  – котельная работает  на  угле  III  категория негативного воздействия

- п. Красный Сокол, Котельный проезд, зд. 5 – котельная работает  на  угле  III  категория негативного воздействия

- п. Свободное, Свободный проезд, зд. 18  – котельная работает  на  угле  III  категория негативного воздействия

- п. Рощино, ул. Советская,83   котельная   работает  на  угле  – III  категория негативного  воздействия: до 5 источников.

- п. Песочное,   котельная  работает  на  СУГе  – III категория негативного воздействия: до 5 источников 

- п. Тарасово, ул. Котельная,д.5   котельная работает  на  природном газе   III     категория негативного воздействия: до 5 источников

- п. Вещево ,городок, проезд  Котельной, зд. 12, котельная  работает  на  угле – III категория негативного воздействия: до 5 источников.

-п. Вещево  т/п, ул. Малая  Вещевская , зд.17   -  котельная  работает  на  угле – III категория негативного воздействия: до 5 источников.

- п. Гончарово, ул. Центральная, зд. 15 «Б» -   котельная  работает  на  природном  газе – III категория негативного воздействия: до 5 источников.

- п.  Житково, ул. Островская , зд. 16  -  котельная  работает  на  угле – III категория негативного воздействия: до 5 источников.

- п.  Климово, ул. Центральная, д.9  -  котельная  работает  на  угле – III категория негативного воздействия: до 5 источников

- п. Лужки, пер. Садовый, д.6  -  котельная  работает на  угле - III категория негативного воздействия: до 5 источников 

- п. Ильичево, ул. Садовая, д, 3б   -  котельная  работает на природном  газе - III категория негативного воздействия: до 5 источников 

- п. Дятлово, ул. Героев  Танкистов, д. 2  -   котельная работает на  угле - III категория негативного воздействия: до 5 источников 

- п.  Токарево, ул. Хуторская, д.1а  -   котельная  работает  на  угле - III категория негативного воздействия: до 5 источников 

3.1.2. Проводит работы в соответствии с Календарным планом работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.1.3. Согласовывает проектную документацию в уполномоченных на то органах. 

3.1.4. Устраняет замечания согласующих органов, возникшие по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.2 ЗАКАЗЧИК:

3.2.1. Представляет ИСПОЛНИТЕЛЮ по предоставленному им перечню исходную документацию, состав которой определяется требованиями нормативно-методической документации, требованиями Роспотребнадзора, а также иные сведения, необходимые для разработки проектной документации.

3.2.2. Оплачивает работы, в порядке, определенном в настоящем договоре.

3.2.3. При необходимости сверх суммы договора оплачивает стоимость получения значений фоновых концентраций и Климатическую характеристику района расположения предприятия (НИИ Атмосфера, ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды») по счетам этих организаций.

3.2.4. Сверх суммы договора оплачивает стоимость работ согласующей организации по счету этой организаций.

3.2.5. После проведения инвентаризации источников выбросов актуализирует данные заявки о постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет, с предоставлением подтверждающих документов ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

3.2.6. Оказывает ИСПОЛНИТЕЛЮ техническую помощь при подписании и предоставлении проектной документации в согласующие органы

3.2.7. Утверждает проектную документацию и подписывает акты сдачи-приемки этапов работ.

4 СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы начинаются после оплаты ЗАКАЗЧИКОМ авансового платежа в соответствии с п. 2.2 настоящего договора. 

4.2. Срок выполнения этапов работ, а также объем работ, и содержание этапов определяется Календарным планом работ (Приложение № 2). По окончании каждого этапа работ ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт выполненных работ.

4.3. Сроки согласования проектной документации в согласующих органах определяются этими органами, не зависят от ИСПОЛНИТЕЛЯ и не включаются в сроки выполнения работ по настоящему договору. 

4.4. При завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ проектную документацию в бумажном и электронном видах, экспертное заключение и санитарно-эпидемиологическое заключение, акт сдачи-приемки работ. 

4.5. ЗАКАЗЧИК в течение 5 дней подписывает акт сдачи-приемки работ либо предоставляет мотивированный отказ о его подписания и передает его ИСПОЛНИТЕЛЮ.

 4.6. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА подписать акт сдачи-приемки, сторонами в недельный срок составляется протокол разногласий, заключается Дополнительное соглашение с перечнем необходимых доработок и сроков выполнения работ.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за полноту и достоверность исходных данных, своевременно представленных ИСПОЛНИТЕЛЮ по перечню для разработки проектной документации. В случае отказа в согласовании проектной документации согласующими органами по причине недостоверности исходных данных, ЗАКАЗЧИК на основании результата рассмотрения документов в соответствии с дополнительным соглашением с ИСПОЛНИТЕЛЕМ оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ затраты связанные с необходимостью переработки проектной документации.

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ отвечает за качество разработки проектной документации и бесплатно устраняет все недочеты, возникшие по его вине в сроки, согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ.

6 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Решение о досрочном прекращении работ и расторжении настоящего Договора оформляется двухсторонним соглашением. В случае расторжения договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА, последний оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ все понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ затраты по разработке проектной документации на момент расторжения договора. 

6.2. Требования к разработке и оформлению проектной документации определяются действующими на момент заключения договора нормативно-методическими документами. 

6.3.В случае изменения природоохранного Законодательства и /или изменения Регламентов согласующих органов в период действия Договора условия Договора подлежат корректировке.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде Дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон.

6.5. Настоящий договор исполнен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.6. В случае изменения юридических адресов или банковских реквизитов стороны извещают об этом друг друга в 5-дневный срок.

6.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

7 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова, д. 2, тел/факс 2-14-83, 2-59-27

ИНН 4704062064 КПП 470401001

Р/счет 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург

К/счет 30101810500000000653

БИК 044030653

ОГРН 1054700176893 ОКПО 75115131
Генеральный директор

_______________А. В. Кривонос


	Исполнитель:
 ООО «ЭКОЛИБРА»
190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 148, к. 2, лит. А, пом. 336, эт. 3., тел. (812) 243-15-77

ИНН 7839479066 КПП 783901001

Р/счет 40702810230060008588

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

№ 30101810145250000411

БИК 044525411

ОГРН 1137847178688 ОКПО 54338592
Директор

   ___________________ А.О. Бороздин 


Приложение 1к Договору №   78-24-ЕП           от «16» июля 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  разработку экологической документации
	1. Наименование и цели использования оказываемых услуг 

(с указанием краткой характеристики того, выполнение каких услуг необходимо заказчику)

	Разработка экологической документации для 4-х объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС): 

1. Инвентаризация источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

2. Расчет нормативов допустимых выбросов (НДВ);

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и составление плана-графика контроля на источниках выбросов, превышающих 0,1 ПДКмр загрязняющих веществ на границе предприятия; Оформление программы производственного экологического контроля (ПЭК) с целью актуализации учетных сведений об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Адреса объектов НВОС:

МО «Каменногорское ГП»

1. г. Каменногорск,  Лен.шоссе, 117 – котельная работает  на  природном газе  III      категория негативного воздействия: до 5 источников

2. п. Боровинка,ул. Заводская, зд. 5  – котельная работает  на  угле  III  категория негативного воздействия: до 5 источников

3. п. Бородинское,ул. Озёрная,зд.5  – котельная работает  на  угле  III  категория негативного воздействия: до 5 источников

4. п. Возрождение, ул. Соловьиная,  зд. 3  – котельная работает  на  угле  III  категория негативного воздействия: до 5 источников

5. п. Михалево, ул. Новая, зд. 14  – котельная работает  на  угле  III  категория негативного воздействия: до 5 источников

6. п. Красный Сокол, Котельный проезд, зд. 5 – котельная работает  на  угле  III  категория негативного воздействия: до 5 источников

7. п. Свободное, Свободный проезд, зд. 18  – котельная работает  на  угле  III  категория негативного воздействия: до 5 источников

  МО «Рощинское ГП»

8.  п. Рощино, ул. Советская,83   котельная   работает  на  угле  – III  категория негативного  воздействия: до 5 источников.

  МО «Полянское СП»

9.  п. Песочное,   котельная  работает  на  СУГе  – III категория негативного воздействия: до 5 источников 

10.  п. Тарасово, ул. Котельная,д.5   котельная работает  на  природном газе   III     категория негативного воздействия: до 5 источников

 МО «Гончаровское СП»
11 п. Вещево ,городок, проезд  Котельной, зд. 12, котельная  работает  на  угле – III категория негативного воздействия: до 5 источников.

12 п. Вещево  т/п, ул. Малая  Вещевская , зд.17   -  котельная  работает  на  угле – III категория негативного воздействия: до 5 источников.

13 п. Гончарово, ул. Центральная, зд. 15 «Б» -   котельная  работает  на  природном  газе – III категория негативного воздействия: до 5 источников.

14 п.  Житково, ул. Островская , зд. 16  -  котельная  работает  на  угле – III категория негативного воздействия: до 5 источников.

МО «Красносельское СП»

15  п.  Климово, ул. Центральная, д.9  -  котельная  работает  на  угле – III категория негативного воздействия: до 5 источников

МО «Приморское  ГП»

16 п. Лужки, пер. Садовый, д.6  -  котельная  работает на  угле - III категория негативного воздействия: до 5 источников 

МО «Первомайское  СП»
17 п. Ильичево, ул. Садовая, д, 3б   -  котельная  работает на природном  газе - III категория негативного воздействия: до 5 источников 

МО «Советское  ГП»

18 п. Дятлово, ул. Героев  Танкистов, д. 2  -   котельная работает на  угле - III категория негативного воздействия: до 5 источников 

19 п.  Токарево, ул. Хуторская, д.1а  -   котельная  работает  на  угле - III категория негативного воздействия: до 5 источников 



	2. Перечень и объемы услуг 

(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)


Наименование услуги (конкретной цел

	 получения услуги)

	Описание услуги (подробный перечень действий, входящих в состав услуги, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат)

	Количественный показатель объема услуги   (точное определение - по результатам инвентаризации)

	

подготовка отчета об ин

	1. ентаризации 

	Кол-во источников выбросов, ед.:

Указаны в п.1 ТЗ


	2

	Расчет нормативов допустимых выбросов (НДВ):

	1. сбор и обработка исходных данных;

2. получение справочных и картографических данных;

3. разработка проекта НДВ;

4. экспертиза проекта НДВ;

5. получение санитарно-эпидемиологического заключения

на проект НДВ 

	Кол-во источников выбросов, ед.:

Указаны в п.1 ТЗ


	3

	Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и составление плана-графика контроля на источниках выбросов, превышающих 0,1 ПДКмр загрязняющих веществ на границе предприятия, Оформление программы производственного экологического контроля (ПЭК)

	1. сбор и обработка исходных данных;

2. расчет рассеивания и составление плана- графика контроля на источниках выбросов, превышающих 0,1 ПДКмр загрязняющих веществ на границе предприятия

3. Оформление программы производственного экологического контроля (ПЭК)

	Кол-во источников выбросов, ед.:

Указаны в п.1 ТЗ



	

	3. Место оказания услуг 

(с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.)

	Выполнение работ проводится  в месте нахождения Исполнителя с выездом на объекты Заказчика п.1.

	4. Сроки (периоды) оказания услуг 



	Работы начинаются после оплаты ЗАКАЗЧИКОМ авансового платежа в соответствии с п. 2.2 настоящего договора. 

Срок выполнения этапов работ, а также объем работ, и содержание этапов определяется Календарным планом работ (Приложение № 2). По окончании каждого этапа работ ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт выполненных работ.



	5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг  (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов, доставке, разгрузке и др.)

	Работы выполняются силами и средствами Исполнителя и/или привлеченных им третьих лиц. 

	6. Общие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии оказания услуг, методам и методики оказания услуг 

( в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества оказываемых услуг)

	1. Исполнитель обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании выполнить работы и сдать их результат Заказчику.

2. Документы разрабатываются с применением актуальных (с момента заключения договора и до окончания срока работ) требований законодательства в области охраны окружающей среды, санитарного законодательства.

· Статья 22, Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об охране атмосферного воздуха";

· Приказ Минприроды России от 19.11.2021 N 871 "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки" ;
· п. 2, ст. 22, Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об охране окружающей среды";

· п. 10 Постановления Правительства РФ от 09.12.2020 N 2055 "О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (вместе с "Положением о предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух")
· Статья 67, Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об охране окружающей среды";

· Статья 25, Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об охране атмосферного воздуха"

· Приказ Минприроды России от 18.02.2022  N 109 ( в ред. Приказа  Минприроды  России  от  24.03.2023  № 150  и  пр. №411  от  30.06.2023)  "Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля";

· п. 3 ст. 19, Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об охране атмосферного воздуха"; 

· Приказ Минприроды России от 28.11.2019 № 811;

· п.2, ст.18 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления"
3. Исполнитель в течение 3 рабочих дней после оплаты Заказчиком аванса по договору направляет Заказчику запрос с перечнем необходимой информации для выполнения работ;

4. Инвентаризация выбросов и отходов осуществляется силами Исполнителя с обязательным выездом на объекты;

5. Наличие опыта работы по разработке экологической документации для объектов теплоснабжения;

6. Результаты выполненных работ для 4-х объектов представляются в бумажном виде и в виде электронного документа;

7. Соблюдение сроков выполнения работ, эстетичность в оформлении экологической документации;

8. Если в процессе выполнения услуг, Стороны пришли к выводу, что какой-то вид услуг не требуется, то в этом случае подписывается Сторонами дополнительное соглашение и сумма Договора уменьшается пропорционально объему выполненных услуг.

9. Разработчик проекта принимает на себя риски от выявления дополнительных объектов, условий и т.д., определенных при инвентаризации источников выбросов (объектов образования отходов) в процессе разработки проектов и влекущие увеличение планируемого объема работ.



	7. Порядок сдачи и приемки результатов услуг

(указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки услуг по каждому этапу оказания услуг и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче услуг)

	При завершении  работы Исполнитель обязуется предоставить заказчику следующие материалы:

1. Отчеты об инвентаризации источников выбросов для 4-х объектов;

2. Проекты НДВ (вкл. справки о фоновой концентрации, справки о климатических характеристиках, экспертное заключение и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии) для 4-х объектов;

3.  Расчеты рассеивания и планы-графики контроля на источниках выбросов, превышающих 0,1 ПДКмр загрязняющих веществ на границе предприятия, Программы производственного экологического контроля для 4-х объектов;



	8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

 по завершению и сдаче услуг

	Результаты выполненных работ в бумажном виде (отчеты, проекты, программы) отправляются заказчику исполнителем любым удобным для исполнителя способом (почтой РФ, курьером) за свой счет; в электронном виде - на электронную почту      info@vyborgteploenergo.ru

	9. Порядок оплаты 

(условия, сроки и размер оплаты по каждому этапу оказания услуг и в целом, в том числе без аванса/аванс до 20%)

	Оплата работ производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

- предоплата в размере – 20% от цены Договора, на основании предоставленного Исполнителем счета на оплату в течение 10 (десяти) банковских дней, со дня его получения Заказчиком;  

- после выполнения каждого этапа работ и предоставления Исполнителем документов на оплату, в течение 10 (десяти) банковских дней, начиная со дня, следующего за днем подписания Сторонами акта выполненных работ.

При необходимости сверх суммы договора Заказчик оплачивает стоимость получения значений фоновых концентраций и Климатической характеристики района расположения предприятия (НИИ Атмосфера, ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды») по счетам этих организаций.

* Сверх суммы договора Заказчик оплачивает стоимость работ согласующей организации по счету этой организаций (экспертиза).
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Приложение 2к  Договору №  78-24-ЕП               от «16» июля 2024 г.
Календарный план оказания услуг

	№ этапа п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения
	Стоимость,

руб.

	1 этап
	Сбор исходных данных. Инвентаризация источников выбросов. Составление отчета, об инвентаризации источников выбросов. 
	50 (пятьдесят) рабочих дней
(срок исчисляется с момента оплаты аванса при условии своевременного предоставления исходных данных ЗАКАЗЧИКОМ)
	Аванс 20% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора 

324 900,00 руб.

	
	Подписание ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки 1 этапа проведенных работ.
	5 рабочих дней
	Оплата выполненных работ 
359 100,00 руб.

	2 этап
	 Выполнение расчета рассеивания загрязняющих веществ. Расчет и оформление плана - графика контроля выбросов на источниках выбросов, разработка программы производственного экологического контроля.
	20 рабочих (срок исчисляется с момента подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки 2 этапа выполненных работ и выполнения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 3.2.5. Договора)
	Оплата выполненных работ 
256 500 руб.

	
	Подписание ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки 3 этапа проведенных работ.
	5 рабочих дней
	

	3 этап
	Разработка и оформление проектов Нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	40 рабочих (срок исчисляется с момента подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки 3 этапа выполненных работ)
	Оплата выполненных работ 

674 000,00 руб. 

	
	Подписание ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки 4 этапа проведенных работ.
	5 рабочих дней
	

	4 этап
	Передача ИСПОЛНИТЕЛЕМ на согласование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург» или ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» и в территориальный орган Роспотребнадзора проектной документации. Устранение ИСПОЛНИТЕЛЕМ замечаний Роспотребнадзора. 
	Сроки установлены согласующими органами
	Оплата выполненных работ 

10 000,00 руб.

	
	Получение экспертного заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург» или ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» и санитарно-эпидемиологическое заключения Роспотребнадзора
	
	

	
	Подписание ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки 5 этапа проведенных работ.
	5 рабочих дней
	

	ИТОГО:
	1 624 500,00 руб.
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Приложение 3к Договору № 78-24-ЕП                от «16» июля 2024 г.

ПЕРВИЧНАЯ ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, здания (свидетельство собственности / договор аренды, кадастровый номер, схема территории).

2. Договоры на коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, электро- и тепло-снабжение – сканы первых листов, если по договору аренды - указать).

3. Состав и структура организации.

4. Режим работы предприятия: часов в день, дней в неделю, дней в году.

5. Штатная и фактическая численность сотрудников (на данной площадке).

6. Ответственный за охрану окружающей среды: должность, ФИО, копия приказа о назначении.

7. Наименование и объем производимой продукции, оказываемых услуг согласно ОКВЭД (в шт., кг, м2 и пр.)/(в день, год и пр.).

8. Проектная мощность (максимальный объем производимой продукции, оказываемых услуг) (в шт., кг, м2 и пр.)/(в день, год и пр.).

9. Наименование и расход основного сырья в год.

10. Наличие автотранспорта на балансе (марка, количество, для грузовых – грузоподъёмность, для легковых – объем двигателя, для всех - тип двигателя (инж./карб.) и топлива (бензин/дизель), место хранения)

11. Наличие арендаторов, субарендаторов (название и вид деятельности)

12. Данные по предыдущим инвентаризациям выбросов (проект ПДВ, разрешение на выброс).

13. Свидетельство о постановке на гос. учёт объекта НВОС.

14. Данные для расчётов (внутренний проезд, стоянка, котельная, резервуары, металлообработка, сварка и т.п.) (запрашиваются разработчиком отдельно).

Данные по котельной:
1. Количество, вид (марка) котлов, мощность, паспорт на котлы

2. Режимная карта котла

3. Режим работы (сколько месяцев в год, одновременность работы котлов – сколько дней)

4. Вид топлива (с приложением сертификата на топливо и результатов испытаний (у поставщиков), наличие резервного / аварийного топлива

5. Присутствуют ли на предприятии аварийные и залповые выбросы?

6. Полный расход топлива в год

7. Максимальный расход топлива в сутки

8. Время работы котла (если их несколько, то по каждому) - …час/год

9. Наличие золоулавливателя (температура газов перед золоулавливателем, доля тв. частиц, улавливаемых в золоуловителе, степень очистки газов в золоуловителе по золе)

10. Тип горелки: дутьевая напорного типа / инжекционного типа / двухступенчатого сгорания

11. Объем топочной камеры

12. Паромеханическая форсунка: есть / нет

13. Рециркуляция газов – нет / в кольцевой канал вокруг горелок / в шлицы под горелками

14. Если есть рециркуляция – степень рециркуляции газов

15. Доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела

16. Доля воздуха, подаваемого помимо горелок (над ними) 

17. Параметры: высота и диаметр дымовой трубы
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