ДОГОВОР № 37-21-ЕП
г. Выборг







«30» апреля 2021 г.
АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго-инвест» (ООО «ТЭи»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Матвеева А.Н., действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами и средствами на основании Задания на проектирование и в соответствии с Техническим заданием выполнить работы по разработке и согласованию проекта (Стадии РД) наружной тепловой сети (Далее «ТС») в пос. Гончарово Ленинградской области.
Проектирование одностадийное, стадия «РД», включая согласование в ресурсоснабжающей организации, в стоимость работ не входит сопровождение согласования в экспертизе. 
Право собственности на результаты работ Исполнителя переходит к Заказчику с момента полной оплаты выполненных работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость (договорная цена) работ по настоящему Договору на основании Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) составляет 498 000,00 (Четыреста девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек). НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения ч.2. ст. 346 НК РФ.
2.2. Состав тома «Рабочая Документация», передаваемая Исполнителем Заказчику:
· Общие данные;

· Паспорт проекта тепловой сети;
· Пояснительная записка;
· Проект организации строительства;

· Энергоэффективность;
· Сечения по трассе;
· Продольный профиль тепловой сети (на основании топосъёмки);
· Монтажная схема тепловой сети;
· Монтажные схемы тепловых камер;
· Монтажные схемы непроходных каналов (при необходимости прокладки участка ТС в непроходных каналах);

· Монтажная схема футляров (при необходимости прокладки участка ТС в футлярах);

· Ведомость демонтажных работ;

· Спецификация оборудования, изделий и материалов;

· Расчётные нагрузки и расходы в тепловой сети;

· Расчет диаметров трубопроводов;

· Расчёт тепловых потерь в тепловых сетях при транспортировке тепловой энергии;

· Гидравлический расчет тепловой сети;

· Расчёт прочности и жесткости трубопроводов при статическом и циклическом нагружении;
· Схема организации дорожного движения (при необходимости).
2.3. Перед началом работ Заказчик производит предоплату в размере 50 % на расчетный счет Исполнителя, что составляет 249 000,00 (Двести сорок девять тысяч рублей 00 копеек). НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения ч.2. ст. 346 НК РФ.
2.4. Оплата фактически выполненных работ производится на основании подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента его подписания. 

2.5. Оплата работ по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

2.6. Обязанность по оплате считается выполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.7. Если в процессе работы по настоящему Договору выявится необходимость проведения дополнительных работ по отношению к настоящему Договору, то они производятся Исполнителем лишь при условии и на основании заключения между Сторонами дополнительного соглашения на эти работы.
2.8. Если в процессе исполнения Договора Заказчик вносит изменения в задание на проектирование, составляется дополнительное соглашение об увеличении цены.

2.9. Обязанность по оплате счетов за согласования, вызов представителей ресурсоснабжающих организаций и т.п. возлагается на Заказчика.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Передача оформленной в установленном порядке документации по Договору или отдельным его этапам осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.2. При завершении работ по данному Договору Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи – приёмки выполненных работ.

3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ.

3.4. После подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком, работа считается принятой.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых Исполнителем за свой счет, а также сроков выполнения.

3.6. В случае не подписания Акта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней без предоставления мотивированного отказа, работы считаются принятыми без замечаний и подлежат оплате.
3.7. По результатам завершения работ Исполнитель с Актом приемки выполненных работ представляет рабочую документацию в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе (формат PDF).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Исполнитель обязан:

Выполнить работы в соответствии с техническими условиями, заданием на проектирование, условиями настоящего Договора, нормативными документами, законодательством Российской Федерации,
Выделить до начала работ, на весь срок производства работ своего ответственного представителя, для составления Актов, а также для решения возникающих технических и организационных вопросов,

Устранить за свой счет, обнаруженные недостатки в работе, возникшие по своей вине, согласовав сроки устранения с Заказчиком.

4.2.
Исполнитель имеет право:

Не приступать к выполнению работ, а начатую работу приостановить в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору.

На возмещение в полном объеме стоимости всех выполненных работ при отсрочке или прекращении работ по инициативе Заказчика. При этом составляется Акт на прекращение работ, в котором указывается стоимость неоплаченных на этот момент работ. 
Оплата выполненных работ производится порядком, установленным в разделах 2 и 3 настоящего Договора.
4.3.
Заказчик обязан:

Утвердить согласованное с Исполнителем Задание на проектирование и предоставить данные, необходимые для производства работ, которые могут быть получены только Заказчиком:
· Задание на проектирование;

· Техническое задание;

· Топосъёмка с указанием высотных отметок;

· Пересечки существующих коммуникаций в месте прокладки тепловой сети (схема участка, с указанием подземных коммуникаций, с письменным разрешением эксплуатирующих организаций на разработку грунта, в местах пересечек);
· Исполнительные чертежи существующих тепловых сетей;
· Тепловые нагрузки абонентов, присоединенных к проектируемому участку тепловой сети.
Если в процессе выполнения работы выяснится неполнота или недостоверность исходных данных, нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан поставить об этом в известность Заказчика. После получения извещения об этом Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть вопрос о предоставлении исходных данных или прекращении работ.

Выделить до начала работ, на весь срок производства работ своего ответственного представителя для приемки работ, а также для составления технических Актов и решения, возникающих технических и организационных вопросов,

Оплатить, в случае досрочного расторжения Договора или его отсрочке, объем выполненных работ в процентном отношении к общему объему работ по Договору,

Компенсировать документально подтвержденные затраты Исполнителя, понесенные им при исполнении настоящего Договора и предварительно согласованные с Заказчиком.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору составляют - 40 (сорок) рабочих дней с момента получения утвержденного и согласованного с Исполнителем Задания на проектирование; поступления авансового платежа на расчётный счёт Исполнителя; получения исходных данных согласно п. 4.3. настоящего Договора; подписания настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны Договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Стороны договорились о неприменении к денежным обязательствам по Договору положения статьи 317.1 ГК РФ.
6.3. Разногласия и споры, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Ни один из участников не несет ответственности за невыполнение каких бы то ни было обязательств, вызванное форс-мажорными обстоятельствами. В форс-мажорные обстоятельства включаются любые события непредвиденного и непредотвратимого характера (забастовки, введение чрезвычайного положения, иные чрезвычайные обстоятельства, включая законодательные акты, оказывающие существенное и непосредственное влияние на выполнение участниками своих обя​зательств, под которыми понимаются законы и подзаконные акты, касающиеся изменения форм собственности, организационно-правового статуса, системы налогообложения, равно как и иные события, которые участники не в состоянии предусмотреть при заключении Договора). Сторона, намеренная заявить о возникновении форс-мажорных обстоятельств, должна не позднее, чем через 14 (четырнадцать) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, уведомить другую Сторону в письменной форме о возникновении и окончании действия форс-мажорных обстоятельств. При продолжении действия форс-мажорных обстоятельств свыше 3 (трех) месяцев любой из участников имеет право на письменное расторжение Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

8.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Приложение № 1 – Спецификация
9.2. Приложение № 2 – Техническое задание

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	Исполнитель: ООО «ТЭи»

188800, ЛО, г. Выборг, ул. Мира, д. 10а

ИНН 470 405 55 64 КПП 470 401 001

ОГРН 104 470 087 3227

р/с 407 02 810 885 000 000 303

Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге

БИК 044 030 704

к/с 301 01 810 200 000 000 704

ОКВЭД 45.33, 45.34

ОКПО 706 39 175

Тел/факс 8(81378) 2-38-15

tei_vbg@mail.ru
www.teivbg.ru
	Заказчик: АО «Выборгтеплоэнерго»
188810, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2

ИНН/КПП 4704062064/470401001

ОГРН 1054700176893

р/с 40702810055390000440

Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОКПО 75115131

ОКОГУ 4914 ОКАТО 41417000000

ОКФС/ОКОПФ 14/47

ОКВЭД 40.30.14; 40.10.14; 40.10.2; 40.10.44;

40.10.5; 40.30.2; 40.30.3; 40.30.4; 40.30.5; 

Тел. 8 (81378) 214-83; 207-07; факс 259-27; 241-11

E-mail: wpts@vbg.ru


Генеральный директор



Генеральный директор

__________________
 /А.Н. Матвеев/


_________________ /А.В. Кривонос /
МП
МП
Приложение № 1

к Договору №  37-21-ЕП от «30» апреля 2021 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость, руб.

	1
	Предпроектные проработки
	Входит в стоимость проектирования

	2
	Разработка и согласование проекта (Стадии РД) участка наружной тепловой сети в пос. Гончарово Ленинградской области
	498 000,00

	3
	Согласование в ресурсоснабжающей организации всех необходимых вышеперечисленных проектных решений
	Входит в стоимость проектирования

	ИТОГО: 498 000,00 (Четыреста девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек). 

НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения ч.2. ст. 346 НК РФ.


Исполнитель:





Заказчик:

Генеральный директор




Генеральный директор

ООО «ТЭи»






АО «Выборгтеплоэнерго»
__________________
 /А.Н. Матвеев/


_________________ /А.В. Кривонос /
Приложение № 2 к договору 37-21-ЕП от 30.04.2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

На работы по разработке и согласованию проекта (Стадии РД) наружной тепловой сети (Далее «ТС») в пос. Гончарово Ленинградской области.
	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований


	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта
	Наружная тепловая сеть (Далее «ТС») в пос. Гончарово Ленинградской области.

	2
	Основание для проектирования
	Договор;
Задание на проектирование;
Данное техническое задание.

	3
	Источник финансирования
	Собственные средства

	4
	Стадийность проектирования
	Проектирование одностадийное, стадия «РД»

	5
	Назначение объекта
	Обеспечение тепловой энергией существующих потребителей в пос. Гончарово Ленинградской области

	6
	Состав документации

	Состав разделов документации: 

· Общие данные;

· Паспорт проекта тепловой сети;

· Пояснительная записка;

· Проект организации строительства;

· Энергоэффективность;

· Сечения по трассе;

· Продольный профиль тепловой сети (на основании топосъёмки);

· Монтажная схема тепловой сети;

· Монтажные схемы тепловых камер;

· Монтажные схемы непроходных каналов (при необходимости прокладки участка ТС в непроходных каналах);

· Монтажная схема футляров (при необходимости прокладки участка ТС в футлярах);

· Ведомость демонтажных работ;

· Спецификация оборудования, изделий и материалов;

· Расчётные нагрузки и расходы в тепловой сети;

· Расчет диаметров трубопроводов;

· Расчёт тепловых потерь в тепловых сетях при транспортировке тепловой энергии;

· Гидравлический расчет тепловой сети;

· Расчёт прочности и жесткости трубопроводов при статическом и циклическом нагружении;

· Схема организации дорожного движения (при необходимости).

	7
	Документы, предоставляемые Заказчиком


	· Топосъёмка с указанием высотных отметок;

· Пересечки существующих коммуникаций в месте прокладки тепловой сети (схема участка, с указанием подземных коммуникаций, с письменным разрешением эксплуатирующих организаций на разработку грунта, в местах пересечек);

· Исполнительные чертежи существующих тепловых сетей;

· Тепловые нагрузки абонентов, присоединенных к проектируемому участку тепловой сети.

	8
	Наименование, техническая характеристика, вид транспорта сырья.
	· Наименование теплоносителя: горячая вода; вид транспорта – по трубопроводам водяной сети разного диаметра Ду=32-200 мм.
· Расчетные параметры теплоносителя на выходе из источника тепла:

- температурный график на систему отопления (T1/T2) - 95/70 оС;
- температурный график на систему ГВС (T3/T4) – 65/55 оС.
- давление в трубопроводах ТС на систему отопления (P1/P2) – 4,8/3,0 кгс/см2;
- давление в трубопроводах ТС на систему ГВС (P3/P4) – 4,2/3,7 кгс/см2;
· Технические характеристики (параметры) трубопроводов тепловой энергии и теплоносителя, общую протяженность, температурные режимы и давления, тепловые нагрузки потребителей принять согласно передаваемой исходной документации Заказчиком.

	9
	Основные требования к разработке расчётной схемы
	· Выполнить обследование потребителей и магистральных тепловых сетей в существующей зоне теплоснабжения;

· Выполнить ознакомление с материалами по планируемой перспективной застройке и конфигурации магистральных тепловых сетей.

· Выполнить гидравлические расчеты магистральных тепловых сетей для полной величины подключенной тепловой нагрузки;

· Разработанная схема выдачи тепла от котельной не должна приводить к наличию «запертой» тепловой мощности по условию пропускной способности магистральных тепловых сетей.
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	Особые условия
	Все принципиальные решения, в том числе и не нашедшие отражения в настоящем задании, предварительно согласовать с Заказчиком.
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	Состав разрабатываемой документации
	· Установленная мощность котельной – 4500 кВт.

· Подключенная тепловая нагрузка к котельной (учитывая потери тепла в тепловой сети) составляет:

- система отопления – 3360 кВт;

- система ГВС – 740 кВт.

· Тепловые нагрузки подключенных потребителей указаны в таблице 1.

· Граница проектирования: стена котельной с одной стороны и ввод трубопроводов тепловых сетей в здания подключенных потребителей (таблица 1) с другой стороны.

· Тепловую сеть предусмотреть четырехтрубную (подающий и обратный трубопровод системы отопления, подающий и циркуляционный трубопровод системы ГВС). 

· При расчёте прочности и жесткости стальных трубопроводов при статическом и циклическом нагружении на проектируемом участке тепловой сети применить программный комплекс СТАРТ;
· Трассировку проектируемой тепловой сети предусмотреть максимально приближённую к трассировке существующей тепловой сети.
· Предусмотреть реконструкцию существующих тепловых камер на участке проектирования

· Тепловые камеры предусмотреть сборные заводского изготовления.

· Трубы и фасонные детали для подземной канальной бесканальной прокладок принять стальные с заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана по ГОСТ 30732-2006 и полиэтиленовой оболочкой в соответствии с ТУ 5768-001-275119262-97 с изоляцией стыков методом заливки с муфтами;

· В нижних точках проектируемого участка тепловой сети предусмотреть арматуру для слива теплоносителя. В верхних точках проектируемого участка тепловой сети предусмотреть арматуру для выпуска воздуха.

· В тепловых камерах предусмотреть: теплоизоляцию стальных трубопроводов - покрытием КОРУНД классик, теплоизоляцию стенок тепловой камеры - покрытием КОРУНД фасад;

· Исполнение проходов трубопроводов через стенки зданий и тепловых камер предусмотреть с сальниковым уплотнением и герметичной заделкой;

· Необходимость установки неподвижных и скользящих опор, а также компенсаторов на проектируемых участках тепловой сети предусмотреть расчётом, приложенным к разрабатываемой Рабочей Документации;

· Для компенсации температурных расширений на углах поворота ТС предусмотреть компенсационные маты (где возможно).

· Прокладку временной тепловой сети, а также попутного дренажа не предусматривать;

· Уклон тепловой сети принять не менее 0,002;

· Решения по разработке траншеи и работ по устройству основания для прокладки тепловой сети принять в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и СНиП III-42.

· Для бесканальной прокладки трубопроводов предусмотреть песчаную подсыпку толщ. 100 мм на дне траншеи и 150 мм над верхом полиэтиленовой изоляции с одновременным уплотнением Купл.=0,92 - 0,98.
· Количество экземпляров передаваемой документации:

- 2 (два) экземпляра на бумажном носителе в сброшюрованном виде с реестром;

- 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате PDF.
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	 Срок выполнения работ:
	Начало работ - от даты зачисления авансового платежа на р/c Исполнителя, получения необходимой исходной технической информации;

Окончание работ - в течение 40 рабочих дней от даты начала работ.
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Таблица 1

	Адрес потребителя
	Тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС Гкал/ч

	п. Гончарово, Гончаровское шоссе, д. 1А (магазин)
	0,07057
	-

	п. Гончарово, Гончаровское шоссе, д. 2
	0,05608
	-

	п. Гончарово, Гончаровское шоссе, д. 3
	0,05621
	-

	п. Гончарово, Сиреневый проезд, д. 17
	0,11487
	0,03534

	п. Гончарово, Сиреневый проезд, д. 18
	0,23067
	0,08443

	п. Гончарово, Сиреневый проезд, д. 19
	0,19554
	0,06108

	п. Гончарово, Травяной проезд, д. 4
	0,07485
	-

	п. Гончарово, Травяной проезд, д. 5
	0,06748
	-

	п. Гончарово, Травяной проезд, д. 6
	0,06748
	-

	п. Гончарово, ул. Центральная, д. 10
	0,07240
	0,02880

	п. Гончарово, ул. Центральная, д. 11
	0,07234
	0,02682

	п. Гончарово, ул. Центральная, д. 12
	0,08560
	0,02781

	п. Гончарово, ул. Центральная, д. 15
	0,20866
	0,08691

	п. Гончарово, ул. Центральная, д. 7
	0,06748
	-

	п. Гончарово, ул. Центральная, д. 8
	0,06577
	-

	п. Гончарово, ул. Центральная, д. 9
	0,08394
	0,02334

	п. Гончарово, ул. Школьная, д. 1
	0,05249
	-

	п. Гончарово, ул. Школьная, д. 11 (клуб)
	0,19271
	-

	п. Гончарово, ул. Школьная, д. 13
	0,08292
	-

	п. Гончарово, ул. Школьная, д. 14
	0,21842
	-

	п. Гончарово, ул. Школьная, д. 16
	0,19538
	0,08145

	п. Гончарово, ул. Школьная, д. 4А (административное здание)
	0,08475
	-

	п. Гончарово, ул. Школьная, д. 5 (школа)
	0,22392
	-

	п. Гончарово, ул. Школьная, д. 7 (д/сад)
	0,08703
	-
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