ДОГОВОР № 35-21-ЕП
г. Выборг									«28» апреля 2021 г.
Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго-инвест» (ООО «ТЭи»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Матвеева Алексея Николаевича, действующего на основании Устав с другой стороны,, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу, пуско-наладке и сдаче в эксплуатацию коммерческого узла учёта тепловой энергии на источнике теплоснабжения (угольная котельная) по адресу Л.О., Выборгский район, п. Селезнево и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять этот результат и оплатить его.

2.  Цена договора и порядок расчётов

2.1. Цена Договора согласно локальной смете составляет 683 588,14. НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения ч.2. ст. 346 НК РФ.2.2. Перед началом работ Заказчик подписывает настоящий Договор и производит предоплату в размере 50% от цены Договора.
2.3. Смета является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. Начало работ для Подрядчика обуславливается подписанием настоящего Договора и внесением предоплаты на расчетный счет Подрядчика.
2.5. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) рабочих дней при условии выполнения п.2.4.
2.6. Окончательную оплату выполненных работ Заказчик производит в течение 60 (шестидесяти) банковских дней на основании подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ.
В случае возникновения дополнительных работ, связанных с исполнением настоящего Договора и не включенных в смету оформляется дополнительное соглашение.
3.  Обязательства сторон
3.1.	Подрядчик обязан:
3.1.1.	В сроки, установленные настоящим Договором, выполнить работы, в соответствии со сметой.
3.1.2.	Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.
3.1.3.	При выполнении Работ соблюдать требования действующего законодательства, предъявляемые к качеству и порядку выполнения работ подобного рода.
3.1.4.	Выполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.1.5.	Незамедлительно сообщать Заказчику о любых причинах, которые могут повлиять на окончательные сроки сдачи-приёмки выполненных Работ.
3.1.6.	При производстве работ соблюдать правила пожарной безопасности на Объекте и содержать территорию, на которой проводятся Работы, в чистоте, т.е. вовремя, своими силами и за свой счет вывозить строительный мусор с Объекта и убирать прилегающую к Объекту территорию в местах, где будут производиться разгрузочно-погрузочные работы. 
3.1.7.	Выделить до начала работ, на весь срок производства работ своего ответственного представителя для приемки работ, а также для составления технических Актов и решения возникающих технических и организационных вопросов.
3.1.8.	Осуществить подключение КУУТЭ к Информационной системе для возможности контроля (не менее 7 дней) показаний и проверки работоспособности КУУТЭ.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить Подрядчикунеобходимую документацию и информацию, для выполнения работ по настоящему Договору.
3.2.2. По завершении этапов работ принять выполненные работы в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента окончания работ и предоставления актов о приемке выполненных работ. В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента приемки работ подписать Акты выполненных работ и передать Подрядчику его экземпляр. В случае не подписания Заказчиком актов выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приемки работ и непредставления письменного мотивированного отказа от подписания актов, обязательства Подрядчика считаются исполненными надлежащим образом, работы считаются принятыми и подлежат оплате.
3.2.3. Своевременно оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.4. Оплатить, в случае досрочного расторжения Договора или его отсрочке, объем выполненных работ в процентном отношении к общему объему работ по Договору, 
3.2.5. Компенсировать документально подтвержденные затраты Подрядчика, понесенные им при исполнении настоящего Договора и предварительно согласованные с Заказчиком. 
	Помимо вышеуказанных прав и обязанностей Стороны обладают иными правам, и несут иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.
.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны Договора несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии его условиями и законодательством РФ.
4.2. Стороны договорились о неприменении к денежным обязательствам по Договору положения статьи 317.1 ГК РФ.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами.
4.4. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законом порядке.
5. Действие непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае, если такое исполнение было вызвано наличием чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельств.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2021 г., но в любом до окончательного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Все изменения условий и дополнения к настоящему Договору оформляются по соглашению Сторон в письменном виде.
6.3. При изменении реквизитов, правового статуса, юридического адреса Стороны Договора обязаны письменно известить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один находится у Заказчика, второй - у Подрядчика.
К договору прилагаются:
Техническое задание               Приложение № 1
Смета на выполнение работ 	Приложение № 2.

7. Реквизиты и подписи сторон:
	Подрядчик: 
ООО «ТЭи»
188800, ЛО, г. Выборг, ул. Мира, д. 10а
ИНН 470 405 55 64 КПП 470 401 001
ОГРН 104 470 087 3227
р/с 407 02 810 885 000 000 303
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
БИК 044 030 704
к/с 301 01 810 200 000 000 704
ОКВЭД 45.33, 45.34
ОКПО 706 39 175
Тел/факс 8(81378) 2-38-15
tei_vbg@mail.ru
www.teivbg.ru
	Заказчик:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188810, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
ИНН/КПП 4704062064/470401001
ОГРН 1054700176893
р/с 40702810055390000440
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОКПО 75115131
ОКОГУ 4914 ОКАТО 41417000000
ОКФС/ОКОПФ 14/47
ОКВЭД 40.30.14; 40.10.14; 40.10.2; 40.10.44;
40.10.5; 40.30.2; 40.30.3; 40.30.4; 40.30.5; 
Тел. 8 (81378) 214-83; 207-07; факс 259-27; 241-11
E-mail: wpts@vbg.ru



Генеральный директор				Генеральный директор
М.п__________________	 /А.Н. Матвеев/	М.п____________________/А.В. Кривонос/
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Техническое задание
	1
	Состав работ и основные требования 
	
Выполнение работ по монтажу, пуско-наладке и сдаче в эксплуатацию коммерческого узла учёта тепловой энергии на источнике теплоснабжения 

	2
	Местонахождение объектов
	Угольная котельная по адресу: 
Ленинградская область Выборгский район поселок Селезнево  

	3
	Объемы работ
		№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во

	
	
	

	
	
	

	1
	3
	4

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 150 мм
(1 шт.)
	2

	2
	Демонтаж. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм
(1 шт.)
	1

	3
	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм
(100 м трубопровода)
	0,02
2 / 100

	4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
(100 м трубопровода)
	0,01
1/ 100

	Раздел 2. Трубопроводная арматура

	5
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
(1 т конструкций)
	0.0242
24.20/1000

	6
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм
(1 шт.)
	4

	7
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм
(1 соединение)
	2

	8
	Установка фильтров диаметром : 150 мм
(10 фильтров)
	0,2

	9
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм
(100 м трубопровода)
	0,0344
3,44 / 100

	10
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
(100 м трубопровода)
	0,01179
1.179 / 100

	11
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
(100 шт.)
	0,12
12/ 100

	12
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
(1 шт.)
	9

	13
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
(100 м трубопровода)
	0,0344
3,44 / 100

	14
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
(100 м трубопровода)
	0.01179
1,179 / 100

	15
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.04245
4,245/ 100

	16
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.04245
4,245/ 100

	17
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
(1 м3 изоляции)
	0.0469

	Раздел 3. Электромонтажные работы

	18
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	19
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	7

	20
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0,01
1 / 100

	21
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)
	1

	22
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
	0,015
1,5 / 100

	23
	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
(100 м)
	0,1
10/ 100

	24
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0,32

	25
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
(100 м)
	0,18

	26
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм
(10 шт.)
	0,1

	27
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
(100 м)
	0,15
5*3 / 100

	28
	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
(100 м)
	1,2
120 / 100

	29
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)
	0,75
75 / 100

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
(100 м)
	0,75
75 / 100

	Раздел 4. Комплект теплосчетчика

	31
	Установка термометров в оправе прямых и угловых  
(1 компл.)
	3

	32
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
(100 шт.)
	0,03
3 / 100

	33
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5кг
(1 шт.)
	3

	34
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 150 мм (расходомер Ду=150мм)
(1 шт.)
	2

	35
	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 200 мм
(1 стык)
	8

	36
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм (расходомер)
(1 шт.)
	1

	37
	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм
(1 стык)
	2

	38
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
(1 шт.)
	9

	Раздел 5. Средства контроля параметров теплоносителя

	39
	Установка манометров с трехходовым краном  
(1компл.)
	3

	40
	Установка термометров в оправе прямых и угловых 
( 1компл.)
	3

	41
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
(100 шт.)
	0,03
3 / 100

	Раздел 8. Пусконаладочные работы

	42
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
(1 линия)
	16

	43
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения
(1 шт.)
	1

	44
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
(1 система)
	1

	45
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01
(1 канал)
	7

	46
	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации  
	1

	
	(1 компл.)
	






	Подрядчик: 
ООО «ТЭи»
188800, ЛО, г. Выборг, ул. Мира, д. 10а
ИНН 470 405 55 64 КПП 470 401 001
ОГРН 104 470 087 3227
р/с 407 02 810 885 000 000 303
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
БИК 044 030 704
к/с 301 01 810 200 000 000 704
ОКВЭД 45.33, 45.34
ОКПО 706 39 175
Тел/факс 8(81378) 2-38-15
tei_vbg@mail.ru
www.teivbg.ru
	Заказчик:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188810, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
ИНН/КПП 4704062064/470401001
ОГРН 1054700176893
р/с 40702810055390000440
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОКПО 75115131
ОКОГУ 4914 ОКАТО 41417000000
ОКФС/ОКОПФ 14/47
ОКВЭД 40.30.14; 40.10.14; 40.10.2; 40.10.44;
40.10.5; 40.30.2; 40.30.3; 40.30.4; 40.30.5; 
Тел. 8 (81378) 214-83; 207-07; факс 259-27; 241-11
E-mail: wpts@vbg.ru



Генеральный директор				Генеральный директор
М.п__________________	 /А.Н. Матвеев/	М.п____________________/А.В. Кривонос
