ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 03-24-ЕП

г. Выборг                                     		                                                 «12» января 2024 г.

АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  генерального директора А.В. Кривоноса, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «ТБ Индустрия», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора  Томчука Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Поставщик» обязуется изготовить «Покупателю» блочно-модульную электрическую отопительную котельную общей мощностью до 150кВт (БКУ-150), изготовленную в заводских условиях,  и поставить по адресу Ленинградская область Выборгский район, Селезневское сельское поселение, пос. Великое  в соответствии с техническим заданием  (Приложение № 1 к договору) (далее по тексту – продукция), а «Покупатель» принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями договора.
1.2. «Поставщик» одновременно с продукцией обязуется передать относящиеся к ней документы (технический паспорт,  руководство по эксплуатации на котельную, исполнительная документация, паспорта и сертификаты соответствия на оборудование, входящее в состав данной котельной, паспорта качества, декларации соответствия на применяемые материалы и изделия в соответствии с законодательством РФ в области технического регулирования, разрешение на применение в РФ).
1.3. Количество, наименование (ассортимент), цена продукции, срок поставки, сроки и порядок оплаты, способ доставки определяются и согласовываются сторонами. Количество, ассортимент, комплектность и цена продукции фиксируются также в счете, счете-фактуре и товарных накладных на каждую конкретную партию продукции.
1.4.	«Поставщик» гарантирует, что на момент заключения договора продукция в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременена правами третьих лиц.
2. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

1.  «Покупатель» производит оплату продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» на основании выставленных счетов. Общая сумма договора 5 112 753,45 (Пять миллионов сто двенадцать тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 45 копеек, включая НДС 20%.-  852 125 рублей 58 копеек (Восемьсот пятьдесят две тысячи сто двадцать пять рублей 58 копеек
1. 
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1. Покупатель обязуется произвести предоплату в размере 50 % от общей суммы договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора. В процессе выполнения работ возможно поэтапное закрытие объемов выполненных работ.
1. Окончательная оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Акта на произведённые пуско-наладочные работы с предварительной  поставкой изделия на объект покупателя, подписания товарной накладной, счета-фактуры, выдачи технической документации на товар и проведения пуско-наладочных работ.
1. Датой оплаты счета является дата поступления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» (по выписке банка).
1. «Поставщик» вправе потребовать у «Покупателя» в подтверждение оплаты копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
1. На денежные суммы, которые выплачивает Покупатель в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

1. Качество и комплектность продукции, поставляемой «Покупателю» по настоящему договору, должны соответствовать Техническому заданию Заказчика, Государственным стандартам (ГОСТам), техническим условиям (ТУ) и другим нормативно-техническим документам (НТД), утвержденным в установленном порядке.
1. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении при условии бережного с ней отношения. Упаковка продукции должна содержать информацию о наименовании продукции.
1. Качество продукции «Поставщик» удостоверяет сертификатом соответствия, паспортом товара, этикеткой.
1. «Поставщик» гарантирует качество продукции и соблюдение надлежащих условий хранения до передачи ее «Покупателю».
1.  «Поставщик» обязуется поставить техническую продукцию, соответствующую заявленным «Покупателем» параметрам эксплуатации.
3.6.	При обнаружении «Покупателем» при приемке несоответствия качества продукции требованиям стандартов, комплектности, маркировки, либо недостачи и пересортицы продукции «Покупатель» обязан приостановить приемку и незамедлительно письменно уведомить об этом «Поставщика».
«Поставщик» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления обязан посредством факсимильной связи сообщить «Покупателю» об условиях приемки (с участием представителя «Поставщика» в согласованный с ним срок, односторонней приемке).
При неполучении ответа от «Поставщика» «Покупатель» вправе произвести приемку продукции в одностороннем порядке.
3.7.	Акт приемки продукции, составленный в соответствии с условиями договора, вместе с претензией направляется «Поставщику» не позднее 10 календарных дней для рассмотрения и принятия решения.
В случае обоснованности требований «Покупателя» «Поставщик» обязан в срок, согласованный с «Покупателем», произвести замену некачественной продукции, произвести доукомплектацию некомплектной продукции, допоставить недостающее количество.

1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА

4.1.	Поставляемая техническая продукция обеспечивается гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя.
4.2.	Гарантийный срок на поставленное оборудование 36 (тридцать шесть) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию. Гарантийные обязательства исполняются «Поставщиком» при условии соблюдения «Покупателем» технических требований по эксплуатации.
4.3.	В случае если в течение гарантийного периода эксплуатации «Покупатель» обнаружит скрытые недостатки продукции, он обязан в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом «Поставщика». Уведомление должно содержать следующую информацию:
1. наименование некачественной продукции или ее части;
1. копии паспортов изделий;
1. дату и номер накладной, по которой был получен товар;
1. описание выявленных дефектов и дату их выявления;
1. срок ввода продукции в эксплуатацию.
4.4.	Представитель «Поставщика» в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления «Покупателя» вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация продукции, для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения. В случае выезда представителя «Поставщика» на объект, представитель «Покупателя» обязан обеспечить доступ представителю «Поставщика» к продукции.
«Поставщик» обязан письменно сообщить «Покупателю» о дате своего выезда либо о возврате продукции на склад «Поставщика» для проведения лабораторных испытаний и выявления причин неисправности.
Отсутствие ответа от «Поставщика» в течение 7-и (Семи) рабочих дней с момента получения уведомления «Покупателя» приравнивается к признанию претензии обоснованной.
В случае признания претензии обоснованной (при выявлении производственных дефектов), «Поставщик» обязан в согласованный с «Покупателем» срок удовлетворить претензию «Покупателя» в части замены продукции или возврата денежных средств.
4.5.	Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя распространяются на продукцию, эксплуатируемую исключительно на территории Российской Федерации.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Отгрузка продукции  производится в соответствии с условиями договора.
5.2.   Срок поставки  БКУ-150 по договору 3 (три) календарных месяца
0.  «Поставщик» сообщает «Покупателю» предварительную дату отгрузки продукции.
5.4.	Вместе с продукцией «Покупателю» передаётся вся техническая документации в соответствии с п.1.2 разделом 1 настоящего договора.
0. Поставка осуществляется силами Поставщика, адрес поставки: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение, пос. Великое.
Срок изготовления, доставки, установки, сборки   котельной на объекте Покупателя – 3 (три) календарных месяца. Срок выполнения пуско - наладочных работ определяется погодными условиями. По завершению пуско-наладочных работ Продавец предоставляет для подписания Акт приёмки указанных работ с приложением соответствующего отчёта об их проведении согласно требований нормативной документации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в установленном порядке. Возмещению подлежат убытки только в виде реального ущерба.
1. При нарушении «Покупателем» сроков отгрузки продукции или просрочке оплаты, вызвавшей необходимость хранения продукции на складе Поставщика более чем 5 рабочих дней, «Поставщик» вправе взыскать с «Покупателя» стоимость хранения продукции из расчета 0,1 % от стоимости продукции, подлежащей отгрузке (поставке), за каждый день хранения, превышающий указанный срок.
1. За нарушение сроков оплаты продукции, ее выборки «Поставщик» вправе взыскать с «Покупателя» неустойку в размере 0,03 % от неуплаченной суммы или стоимости невыбранной продукции за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной суммы или стоимости невыбранной продукции.
1. За нарушение срока поставки «Покупатель» вправе взыскать с «Поставщика» неустойку в размере 0,03 % от суммы поставки за каждый день просрочки, но не более 3 % от суммы поставки по конкретной спецификации.
1. Неустойка взыскивается по день фактической уплаты задолженности, поставки продукции.
1. Не допускается односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий в случаях, не предусмотренных законодательством (ст.ст.310, 523 ГК РФ).

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частично неисполнение своих обязательств, если таковое будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и вне контроля сторон, таких как стихийные бедствия, техногенные  катастрофы, соответствующие решения высших государственных органов, военные действия, крупномасштабные забастовки и т.п.
1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему договору, должна немедленно сообщить другой стороне, но в любом случае не позднее 14 дней, о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены письменными документами органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, уполномоченных на выдачу соответствующих документов.
1. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных обязательств, которые не могут быть признаны Сторонами неисполнимыми по Договору.
1. Если любое из таких обстоятельств непосредственно влияет на исполнение обязательств в срок, обусловленный в настоящем договоре, и длительность этих обстоятельств превышает 3 (Три) месяца, то любая из сторон имеет право расторгнуть договор, предупредив об этом другую сторону, при этом стороны проводят взаиморасчеты за выполненную часть договора.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Документы, переданные с помощью факсимильной связи в рамках заключенного договора, обязательны для сторон по настоящему договору и имеют юридическую силу до момента получения оригиналов (подписи сторон на документах, переданных по факсу, имеют силу собственноручных).
Оригиналы указанных документов направляются передающей стороной по почте не позднее 10 (десяти) календарных дней после направления факсимильной копии.
В случае возникновения спора при исполнении договора и при неполучении оригинала документа от одной из сторон допускается использование в качестве доказательств документы, которыми стороны обменялись по факсимильной связи.
1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу информация, связанная с исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о предмете, условиях, деталях настоящего договора и приложений к нему.
1. При заключении договора сторона договора обязана по требованию (в т. ч. устному) другой стороны предоставить надлежаще заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (либо выписку из ЕГРЮЛ), свидетельства о постановке на налоговый учет, выписку из Устава, копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего настоящий договор.
1. В случае смены руководителя и/или главного бухгалтера сторона обязана письменно известить другую сторону в течение 3 (Трех) календарных дней. При не выполнении данного условия все возникающие неблагоприятные последствия несет сторона, нарушавшая данные обязательства.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

9.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонам обязательств.
1. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем или в судебном порядке по основаниям, вытекающим из действующего законодательства.
1. Изменение, продление срока действия настоящего договора или его расторжение оформляется дополнительным соглашением.
9.4.	Все дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
1. Стороны гарантируют подписание всей корреспонденции, направляемой при исполнении Договора, уполномоченными лицами.
1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
1. Претензионный порядок разрешения споров, возникших из-за нарушения сторонами своих обязательств по договору, является обязательным. Срок ответа на претензию - 20 календарных дней с момента ее получения стороной.
Все неурегулированные разногласия передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов сторона обязана письменно известить другую сторону в течение 3-х (Трех) календарных дней.
1. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего договора.
1. Приложение: Приложение № 1 – техническое задание

10.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Покупатель:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел. (81378) 21483
ИНН4704062064 КПП 470401001
р/с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО
«Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»

______________ А.В. Кривонос
	Поставщик:
ООО «ТБ Индустрия»
195273, г. Санкт-Петербург, пр. 
Пискаревский, д. 150, к. 2, литер О
офис 204 (1Н)
ИНН7811613988 КПП 780601001 
р/с 40702810403000010653
в филиале «Северная столица»
АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-
Петербурге  БИК 044030723
к/с 30101810100000000723
ОГРН 1167847270766  ОКПО 03241833 

Генеральный директор
ООО «ТБ Индустрия»

______________А.Ю. Томчук



Приложение № 1
 к Договору 03-24-ЕП от 12  января 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электрической блочно-модульной отопительной котельной 
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	 1. 
	Покупатель
	 Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»

	2.
	Местоположение объекта
	Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Селезневское сельское поселение, пос. Великое, в соответствии со схемой границ расположения земельного участка

	3.
	Основание для закупки
	Необходимость изготовления и поставки электрической блочно-модульной отопительной котельной (далее – БКУ-150), изготовленной в заводских условиях согласно основным требованиям  технического задания.

	4.
	Максимальная (начальная)  стоимость договора
	5 112 753,45 (Пять миллионов сто двенадцать тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 45 копеек, включая НДС 20%. (в стоимость входит химводоподготовка – 132 753,45 руб.) 
В течение 5 рабочих дней с даты подписания договора Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 50% от стоимости договора. В процессе выполнения работ возможно поэтапное закрытие объемов выполненных работ. Окончательный расчет составляет 50% от стоимости договора и производится в течение 15 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ.
БКУ-150 должна поставляться по договору купли-продажи как готовое изделие от изготовителя.  В дальнейшем БКУ-150 будет учитываться как движимое имущество и должна иметь соответствующие признаки согласно Гражданскому и Градостроительному кодексам РФ.

	5.
	Адрес поставки
	Ленинградская область, Выборгский район, п. Великое, здание котельной

	6.
	Сроки поставки
	до 3-х месяцев

	7.
	Состав основного оборудования

	1. Передвижной блок-контейнер заводской готовности из сэндвич-панелей с утеплителем, с утепленным полом и обработанными огнезащитным составом несущими конструкциями – 1 компл.;
2. Промышленный электрический котёл – 2 шт. (мощность, производителя и модель согласовать с заказчиком);
3. Насос сетевой с частотным преобразователем – 2 шт.;
4. Расширительный бак с арматурой – 1 шт.;
5. Система химводоподготовки – 1 компл.
Комплект химводоподготовки включает:
- колонна фильтра – Canature типоразмер 1354 – 2 шт.;
- солевой бак – Canature BTS – 70 (70 литров) – 1 шт.;
- клапан управления Runxin TM. F 116 Q 1 – 1 шт.;
- клапан управления Runxin TM. F 67 Q 1 – 1 шт.;
- ионообменная смола HydroLan RF – 1 – 60 литров;
- сорбент Диамикс Аква (фракция 0,8-2,0 мм) – 60 литров;
- мраморная крошка (фракция 2-5 мм) – 20 литров (30 кг);
- таблетированная соль – 50 кг (2 мешка);
- насос дозатор Seko TEKNA EVO APG 603 – 1 комплект с датчиком нижнего уровня жидкости;
- дозировочный контейнер 60 литров со сливом ДК 60 КЗ – 1 шт.;
- аминат КО 2Н – 2 канистры по 20 литров;
- гидроксид натрия (едкий натр) 46% - 2 канистры по 10 литров;
6.Запорная и предохранительная арматура – 1 компл.;
7. Коммерческий узел учёта тепловой энергии – 1 компл.;
8. Трубопроводы, фитинги – 1 компл.;
9. Приборы и средства автоматизации – 1 компл.;
10. Расходные материалы – 1 компл.;
11. Теплоизоляционные материалы – 1 компл.;
12. Система отопления – 1 компл.;
13. Система вентиляции – 1 компл.;
14. Электрооборудование и автоматика – 1 компл.;
15. Светотехническое оборудование – 1 компл.;
16. Кабельные изделия – 1 компл.;
17. Электроустановочные изделия – 1 компл.;
18. Материалы для заземления – 1 компл.;

	8.
	Объём основных работ, выполняемых Исполнителем, и гарантийные обязательства Исполнителя
	До начала работ Исполнителем выполняется: 
- разработка рабочей документации БКУ-150 (РД);
- согласование РД с Покупателем.
При разработке РД предусмотреть:
- систему погодозависимой автоматики контура отопления;
- щиты управления котлами;
- узел учета тепловой энергии;
- систему автоматизации БКУ-150;
- систему автоматической подпитки;
- охранно-пожарную сигнализацию;
- систему отопления;
- систему вентиляции;
- систему освещения;
- систему диспетчеризации;
- теплоизоляцию трубопроводов.
Узлы учета холодной воды и электрической энергии не предусматривать.
После согласования РД Исполнитель выполняет следующие работы:
- изготовление БКУ-150 по согласованной рабочей документации;
- доставка БКУ-150 на объект Покупателя;
- установка БКУ-150 на готовое основание. Устройство основания для БКУ-150 и подключение БКУ-150 к сетям инженерно-технического обеспечения (электрическая энергия, холодное водоснабжение, тепловые сети) выполняется силам Покупателя.
- сборка БКУ-150;
- разработка программы пусконаладочных работ (далее - программа ПНР);
- согласование программы ПНР в территориальном органе Ростехнадзора;
- получение временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пуско-наладочных работ тепловой энергоустановки;
- получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки;
- выполнение пуско-наладочных работ с предоставлением отчета о проведении пуско-наладочных испытаний;
- сдача пусконаладочных работ;
- сдача БКУ-150 Заказчику как готового изделия.
Гарантийные сроки на блок заводской готовности, оборудование БКУ-150 и гарантийные обязательства Исполнителя на монтажные работы должны составлять не менее 36 месяцев.

	9.
	Автоматизация
	Автоматика должна обеспечивать работу котельной в автоматическом режиме, не требующей постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Общие требования к системе контроля и управления технологическим процессом:
- АСУ ТП котла выполнить на серийно изготавливаемых сертифицированных программных и технических средствах автоматизации последнего поколения на базе ПЛК Simatic S7-1200 (Аналог согласовать с заказчиком) 
АСУ ТП котла в целом должна выполнять следующие задачи:
1. информационные задачи:
- сбор и представление информации о параметрах технологического процесса, состоянии котла, системы газоснабжения, 
- автоматическое распознавание отклонений технологических параметров и представление предупредительных и аварийных сигналов; Перечень отображаемых параметров и аварийных сигналов согласовать с Заказчиком.
- представление информации о состоянии и работе схем автоматического управления, регулирования и технологических защит;
- архивирование информации 
 - разработка мнемосхемы котельной с элементами анимации работы основного оборудования  на верхнем уровне WEB SCADA.
 - передача и отображение на мнемосхеме (WEB SCADA) аварийных сигналов и параметров работы котельной (в том числе с коммерческого узла учета тепла) в режиме реального времени.
- отправку аварийных смс сообщений в случае возникновения аварийных ситуаций
2. управляющие задачи:
- возможность удаленного изменения температурного графика котлов, возможность удаленного управления котлами (пуск/стоп);
- технологическая защита оборудования и блокировки согласно действующих нормативно-правовых норм в области промышленной безопасности;
 - автоматическое поддержание заданных параметров теплоносителя (давление, температура); 
- автоматическое регулирование температуры теплоносителя сетевого контура в соответствии с температурой наружного воздуха (погодозависимое регулирование) по температурному графику; 
- автоматический  ввод резерва технологического оборудования. Предусмотреть возможность ввода резерва в ручном режиме;
- возможность ручного управления с сохранением функций автоматического отключения оборудования при срабатывании аварийных сигналов (релейная схема управления).

	10.
	Основные требования к техническим характеристикам оборудования, входящего в состав БКУ-150
	Температурный график системы теплоснабжения: 90˚С/70˚С. 
Подключенная нагрузка составляет 145 кВт.
Разрешенная электрическая мощность технологического присоединения электрической котельной не должна превышать 150 кВт.
Схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытого типа.
Схема подключения БМК-150 к тепловым сетям: зависимая, без узла смешения (непосредственное присоединение).
Вид топлива: электрическая энергия.
Схема работы котлов: каскадная.
Схема работы насосов: попеременная. Каждый насос должен обеспечивать 100%-й расход теплоносителя.
Степень автоматизации: без постоянного пребывания обслуживающего персонала с передачей сигналов об аварии через GSM-канал и SMS-оповещение на мобильный номер оператора сотовой связи.
Дополнительно предусмотреть:
Всё оборудование должно быть сертифицировано и разрешено к применению органами Ростехнадзора. Состав оборудования БКУ-150 должен отвечать требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 о безопасности машин и оборудования, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823. 
Набор комплектующих и рабочая схема котельной должны иметь аналоги на территории России и быть проверены в условиях реальной эксплуатации.

	11.
	Документация, передаваемая Покупателю вместе с БКУ-150
	1. Паспорт БКУ-150 как на готовое изделие от изготовителя, предварительно согласованный с Заказчиком.
2. Руководство по эксплуатации БКУ-150.
3. Исполнительная документация.
4. Программа проведения ПНР, предварительно согласованная с территориальным органом Ростехнадзора.
5. Технический отчет о проведении ПНР, содержащий режимные карты котлов и карты уставок автоматики безопасности.
6. Временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пуско-наладочных работ тепловой энергоустановки.
7. Разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки.
8. Сертификаты (декларации) о соответствии примененного оборудования требованиям нормативной документацию.
9. Паспорта и инструкции по эксплуатации на оборудование БКУ-150 на русском языке.

	12.
	Требование к Исполнителю работ
	Исполнитель должен соответствовать требованиям законодательства РФ в области проектирования,  изготовления блочно-модульных котельных и пусконаладочных работ при вводе в эксплуатации указанных котельных.
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