ДОГОВОР № 54-24-ЕП

г. Выборг                                                                                                              «24» апреля 2024 г.                                                                                        
Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «РТПК» (ООО «РТПК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице генерального директора Чилингарова Сергея Дмитриевича, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется в установленный Договором срок  выполнить строительно - монтажные работы в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, г. Выборг, ул. Кленовая, д.14. Замена горелки газовой OILON GP-600M – 2 шт., клапана газового с медленным открытием и фильтра газового с индикатором загрязненности (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и обеспечить оплату по Договору.
1.1 Подрядчик выполняет Работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к договору) и ведомостью объемов работ (Приложение «1» к техническому заданию), со сметой (Приложением № 2 к договору), утвержденными в установленном порядке, определяющими объем Работ, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиям Договора, определяющими цену Работ и сроки их выполнения.

1.2 В течение срока действия настоящего Договора Стороны не вправе вносить изменения в существенные условия Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Договором. Под существенными условиями Договора понимаются: предмет Договора, цена Договора, сроки выполнения Работ (в том числе начала), объем, качество Работ.

2.  Срок действия договора и выполнения работ

2.1 Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.2 Срок выполнения Работ  – работы завершить не позднее 01.08.2024 г., при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
3.  Цена договора

3.1. Цена Договора составляет 611 376 рублей 16 копеек (Шестьсот одиннадцать тысяч триста семьдесят шесть рублей 16 копеек), в том числе НДС 20%. 
3.2 Цена Договора включает в себя стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, материалов, склада временного хранения материалов, оборудования, механизмов и  машин, предназначенных для выполнения работ по Договору, оплату всех сопутствующих работ и услуг, в том числе уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в  том числе сопутствующие и (или) связанные с выполнением Договора, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения Работ надлежащим образом.
4. Порядок расчетов

4.1 Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Подрядчика сумму, указанную в п. 3.1 Договора, в установленном настоящим Договором порядке.
4.2 Заказчик производит оплату аванса в размере 30 %  от стоимости Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
4.3 Окончательный финансовый расчет производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания актов приемки работ по форме КС-2, КС-3.
5. Контроль выполнения и порядок приемки работ

5.1 Заказчик назначает ответственное лицо, которое проверяет качество проведенных работ и удостоверяет их выполнение. В процессе производимых работ Подрядчику необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков.

5.3. Недостатки исправляются Подрядчиком в течение 3-х календарных дней с момента предъявления претензий Заказчиком.
6. Обязанности и права Сторон

6.1     Заказчик обязуется:

6.1.1. Обеспечить работникам Подрядчика необходимый доступ к месту работы.

6.1.2. Во время выполнения работ проверять ход и качество работы Исполнителя.

6.2     Подрядчик обязуется:

6.2.1. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты.

6.2.2. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

6.2.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе производства работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2.4. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования на месте производства.

6.2.5. Осуществлять уборку объектов от строительного и бытового мусора по окончании работ.

6.2.6. Осуществлять выполнение работ собственными силами,  без привлечения третьих лиц. 

7. Качество Работ и гарантии

7.1     Подрядчик гарантирует:

7.1.1 Выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора.

7.1.2 Качество выполнения Работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

7.1.3 Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается 36 месяцев с момента    подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

7.1.4 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 

7.1.5 Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

7.1.6 В случае обнаружения дефектов, в том числе и при сдаче-приемке Работ, Заказчик  составляет соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к устранению дефектов за свой счет без возмещения затрат Заказчиком в сроки, указанные в акте.
8. Ответственность сторон

8.1  Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

8.2  Работы, выполненные в срок и представленные к приемке, но не соответствующие по качеству условиям Договора, не принимаются, о чем Заказчиком делается запись в журнале производства Работ и выдается письменное предписание об устранении недостатков.

8.3 Если Подрядчик в течение срока, указанного в предписании об устранении недостатков, не устранит выявленные и зафиксированные дефекты и недоделки, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки за свой счет, и потребовать от Исполнителя возмещения убытков.
8.4     Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

    - по соглашению сторон;

    - в одностороннем порядке по требованию Заказчика при систематическом нарушении                                     Подрядчиком условий Договора;

    - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия,  если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.
9.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке.
10. Приложения

10.1 Приложение № 1 – Техническое задание с Приложением «1» - Ведомость объемов работ          Приложение № 2 –Смета.
11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001

р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выбортеплоэнерго»
	ООО «РТПК»

195269, Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д.58, к.3, лит.А, пом.5Н, 15Н

Тел. (812) 318-74-13

E-mail: rtpk@yandex.ru 

ИНН 7813156984,  КПП 780401001

Р/с 40702810090090000525 

в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург

К/с 30101810900000000790, БИК 044030790

ОГРН 1037828026719 ОКПО 57936678

Генеральный директор

ООО «РТПК»

	__________________  Кривонос А. В.

М.П.
	__________________  Чилингаров С. Д.

М.П.


Приложение № 1 к договору № 54-24-ЕП

 от «24» апреля 2024 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки, цена.

1.    Предметом данной закупки является выполнение строительно - монтажных работ в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, г. Выборг, ул. Кленовая, д.14. Замена горелки газовой OILON GP-600M – 2 шт., клапана газового с медленным открытием и фильтра газового с индикатором загрязненности:

1.1. Произвести демонтаж горелки; трубопроводов Ду-150 мм; фильтра для очистки газа, электромагнитного клапана; бака для ХВП V-16м3.

1.2. Осуществить строительные работы по монтажу горелок газовых  модулирующих  OILON GP-600M  DN65 автоматикаWD33, голова L= 500 мм, правое подключение газа – 2 шт.; газового фильтра с индикатором загрязнённости ФН5-6М, Ду-125, Рmax=6 бар, производитель СП «ТермоБрест»
- 1 шт. и клапана газового электромагнитного с медленным открытием ВН5Т-6, 220 В, Ду-125, Рmax=6 бар, фланцевый, алюминиевый, производитель СП «ТермоБрест»
- 1 шт.

1.3. Осуществить пуско-наладочные работы и сдачу объекта Заказчику. 
Перечень объема работ указан в ведомости объема (приложение №1), а также перечень оборудования, передаваемого Заказчиком в производство работ (ведомость ресурсов – приложение №2).

2. Цена договора составляет – 611 376 руб. 16 коп. (шестьсот одиннадцать тысяч триста семьдесят шесть рублей 16 копеек), в т.ч. НДС 20 % - 101 896 руб. 03 коп. (ста одна тысяча восьмисот девяносто шесть рублей 03 копейки).
2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по реконструкции отопительной котельной, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, ул. Кленовая, д.14.

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, ул. Кленовая, д.14.
 2. Начало производства демонтажных/монтажных работ осуществляется в условиях работы котельной (останов оборудования подлежащее демонтажу).       

3.  Срок выполнения работ: работы завершить не позднее 01.08.2024г.

4.  Авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.

 5. Датой начала исполнения срока договора считать день поступления аванса на расчётный счёт Подрядчика.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

   1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 62.13330.2010. «Газораспределительные системы»;

-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

	-ГОСТ 23118-99
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

	- СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции

	-СНиП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы


-СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;

- СП 45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

	-СНиП 3.05.03-85      
	Тепловые сети.

	-ГОСТ 22950-95
	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия.

	-СНиП 3.05.01-85
	Внутренние санитарно-технические системы.

	-СНиП 2.04.14-88      
	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

	-  СНиП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.


- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с проектной документацией, проектом производства работ ППР, утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо в письменном виде уведомить Заказчика о начале производства работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. До начала производства работ необходимо получить тех.условия, заключить договор с ресурсоснабжающей организацией на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

3.   До начала производства работ необходимо:

3.1. предоставить на согласование проект производства работ (СНиП 3.01.01-85 прил. 4).

3.2. при производстве работ, влияющих на безопасность дорожного движения, на участках дорог (улиц) согласовать схему организации дорожного движения в установленном порядке.

3.3. оформить необходимые допуски в соответствии с СНиП 12-03-2001 (акт-допуск), приказом РТН № 528 от 15.12.2020 (наряд-допуск). 

4.  В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Вывоз и утилизация строительных отходов осуществляется Подрядчиком за свой счёт, за исключением лома чёрного металла, который передаётся Заказчику. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения демонтажных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии недемонтируемое оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006.

5.  Охрана труда и техника безопасности:

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.  

6.   Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.      Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2. 

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  

	Реконструкция котельной по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Кленовая, д. 14.

	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы.

	1
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 150 мм
	м
	6
	 

	2
	Демонтаж горелки
	шт
	2
	 

	3
	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов: 
	м2
	8,3
	 

	4
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	м2
	8,3
	 

	5
	Демонтаж трубопровода  диаметр труб наружный: 57 мм
	м
	14
	 

	6
	Демонтаж трубопровода  диаметр труб наружный: 45 мм
	м
	29
	 

	7
	Демонтаж  бака  внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, вместимость: 16 м3
	т
	0,985
	 

	8
	Демонтаж  фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 200 мм
	шт
	1
	 

	9
	Демонтаж  арматуры фланцевой с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 125 мм
	шт
	1
	 

	10
	Вырезка и врезка контрольного участка длиной 1 м для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 200 мм
	шт
	2
	 

	Раздел 2. Монтажные работы.

	11
	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 200 мм
	шт
	1
	 

	12
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 125 мм
	шт
	1
	 

	13
	Монтаж клапана газового электромагнитного
	шт
	1
	 

	14
	Монтаж горелки газовой
	шт
	2
	 

	15
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
	участок
	1
	 

	16
	Очистка металлической поверхности щетками 
	м2
	3
	 

	17
	Обезжиривание поверхностей ауайт-спиритом
	м2
	3
	 

	18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,01
	 

	19
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	3
	 


Приложение №2

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ,

передаваемых Заказчиком в производство работ

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Вес оборудования, кг

	1
	2
	3
	4
	

	1
	Клапан газовый электромагнитный с медленным открытием ВН5Т-6, 220 В, Ду-125, Рmax=6 бар, фланцевый, алюминиевый, производитель СП «ТермоБрест»
	Шт.
	1
	58

	2
	Фильтр газовый с индикатором загрязненности ФН5-6М, Ду-125, Рmax=6 бар, производитель СП «ТермоБрест»
	Шт.
	1
	18-25

	3
	Горелка газовая  модулирующая  OILON GP-600M  DN65 автоматикаWD33, голова L= 500 мм, правое подключение газа
	Шт.
	2
	460


Генеральный директор                                                           Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»                                                       ООО «РТПК»

______________Кривонос А.В.                                                _______________Чилингаров С.Д.
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