ДОГОВОР № 24-26-ЕП

г. Выборг                                                                                                                  «14» июля  2026 г.
        Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Рогачёв Андрей Андреевич именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика выполнить  работы по замене аварийного участка тепловой сети ЦО и ГВС, проложенной в канале, протяженностью трассы 22 м.п.  (сталь в ППУ-П изоляции Ду 80 мм. и Ду 50 мм) от дома 45 до дома 51 по ул. Центральная в пос. Семиозерье, Полянского сельского поселения, Выборгского муниципального района, Ленинградской области,  в соответствии с техническим заданием.
В соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик обязуются принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором сумму.
1.2. Объемы строительных работ, выполняемых Подрядчиком,  определены Заказчиком в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Цена договора
2.1. Цена договора составляет 593 391 (пятьсот девяносто три тысячи триста девяносто один) рубль 75 копеек, НДС не облагается и определяется Сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора.
2.2. Цена работ является расчетной. При необходимости проведения дополнительных работ, которые не учтены в сметной документации и влекут изменение локальной Сметы на выполнение работ, Стороны заключают Дополнительное соглашение с приложением Исполнительной сметы.
2.3. В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3. Условия платежа
3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. 
3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Сроки исполнения обязательств
4.1. Срок выполнения работ: в один этап – 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора (с осуществлением демонтажа/монтажа и с подключением абонентов)  при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
4.2. Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения всех обязательств сторон друг перед другом.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своими  силами и средствами выполнить и сдать работы Заказчику в согласованных объемах и с надлежащим качеством. Работы выполнить в соответствии с техническим заданием и сдать эти работы с качеством, соответствующим  требованиям СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, с предоставлением совместно с актом выполненных работ Заказчику документов, предусмотренных настоящим договором.
5.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение до выполнения работ.
 Самостоятельно обеспечивать сохранность материалов и оборудования и нести риск их случайной гибели или случайного повреждения. 
5.1.3. Предъявлять Заказчику выполненные работы. При сдаче результатов выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные и надлежащим образом оформленные со своей стороны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, акты на скрытые работы, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения, но не более 3-х дней. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки за счет собственных средств 
5.1.4. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязуется в день, предшествующий окончанию данных работ, вызвать представителя Заказчика для составления акта на скрытые работы
5.1.5. Самостоятельно обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения работ, соблюдать правила электробезопасности, промышленной и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности при выполнении работ и нахождении на территории Заказчика, а также мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
     Нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности и инструкций по охране труда.
5.1.6. Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки  и прилегающей непосредственно к ней территории.
5.1.7. Обеспечить безопасность дорожного движения и ограждение мест производства работ согласно требований «Инструкции по организации движения и ограждении мест производства дорожных работ» ВСН 37-84. К выполнению работ приступать после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями. 
5.1.8 .Самостоятельно нести ответственность за нарушение «Правил производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Выборга», за невыполнение требований по организации безопасного дорожного движения и ограждения мест производства работ и возмещать Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения данных правил.
5.1.9.Подрядчик обязуется оформлять разрешения на производство земляных работ, предусмотренных настоящим договором.
Подрядчик самостоятельно производит окончательное согласование производства работ со всеми владельцами смежных инженерных коммуникаций в месте производства работ.
5.1.10. После завершения выполнения порученных работ сдавать работы по благоустройству территории, в объеме, предусмотренном сметной документацией, административно-технической инспекции по акту приемки выполненных работ по восстановлению благоустройства. 
Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков действия разрешения на производство работ. 
[bookmark: _ref_21830078]5.1.12. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 1 рабочего дня после получения запросов.
5.1.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и иного предоставленного Заказчиком имущества несет Подрядчик.

5.2. Подрядчик вправе:
[bookmark: _ref_30471657]5.2.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, если нарушение Заказчиком обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что указанные обязанности не будут исполнены в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).
5.3. Заказчик обязан:
5.2.12. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора в размерах и сроки, установленные п.2 и п.3 договора.
5.2.2. Осуществить приемку законченных работ на объекте.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.
[bookmark: _ref_21830077]Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:
- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;
- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.
5.4.2. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.
5.4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков либо требовать с Подрядчика уплаты неустойки согласно п. 6.1 Договора.
5.4.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
[bookmark: _ref_21960635]5.4.5. Заказчик осуществляет проверку качества результата работы после его принятия. Заказчик вправе предъявлять требования по всем недостаткам результата работы, выявленным в ходе такой проверки, включая явные недостатки.

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.
6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  и п. 5.1.3. Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.
6.5.Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.
6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки
6.7. Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.
6.8. За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.
[bookmark: _ref_30471655]6.10. Подрядчик несет ответственность за не сохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.
6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

7. Действие неодолимой силы
7.1. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору,  несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в установленном законодательством порядке.
[bookmark: _ref_22867809]8.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
8.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
[bookmark: _ref_22867812]8.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

9. Порядок изменения и дополнения договора
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны тремя сторонами.
9.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц.
- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.
9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
-при остановке Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.
- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.
9.5. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия
10.1. Срок гарантии устанавливается на 36 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения  Заказчика.
10.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
10.8. После завершения работ Подрядчик обязан восстановить нарушенное в результате проведения работ покрытие тротуаров, дорожных покрытий, зеленой зоны.
10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Перечень приложений
Приложение № 1 – Смета.
Приложение № 2- Техническое задание
12. Юридические адреса и платежные реквизиты:

	Подрядчик:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Рогачёв Андрей Андреевич, 
ИНН 470420026896, 188918, Ленинградская область, р-н Выборгский, гп Советский, ул Советская, д. 53, кв. 110
Номер счета: 40802810028580001504,
к/сч 30101810145250000411
 БИК 044525411
Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
	Заказчик:

АО «Выборгтеплоэнерго»
Адрес юридический: 
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Приложение № 1 к договору № 24-26-ЕП от «14» июля 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: АО «Выборгтеплоэнерго»

1. Предмет закупки, цена.
1. Предметом данной закупки является выполнение работ по замене аварийного участка тепловой сети ЦО и ГВС, проложенной в канале, протяженностью трассы 22 м.п.  (сталь в ППУ-П изоляции Ду 80 мм. и Ду 50 мм) от дома 45 до дома 51 по ул. Центральная в пос. Семиозерье, Полянского сельского поселения, Выборгского муниципального района, Ленинградской области. 
2. Цена контракта составляет – 593 391 руб. 75 коп. (Пятьсот девяносто три тысячи триста девяносто один рубль 75 копеек), НДС не облагается.
                          
2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по замене аварийного участка тепловой сети (ЦО и ГВС) от дома 45 до дома 51 по ул. Центральная в пос. Семиозерье, Полянского сельского поселения, Выборгского района, Ленинградской области.
2. Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ тепловой сети и утверждённая производственная программа АО «Выборгтеплоэнерго» на 2026 год.

3.  Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
 1. Место выполнения работ (объект): пос. Семиозерье, Полянское сельское поселение, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область.
2. Срок выполнения работ: в один этап – 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора (с осуществлением демонтажа/монтажа и с подключением абонентов)  при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.


4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СП 74-13330-2012 «Тепловые сети»,
- СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»,
- СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,
- СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с проектом производства работ и календарным графиком, утверждённым Заказчиком.
 2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ. 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1.  предоставить на согласование с заказчиком график производства работ.
     3.2.  получение разрешений и согласований, необходимых для производства работ;    
     3.3. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций.
 - Подрядчик самостоятельно обеспечивает охрану своей техники, материалов и результатов работ.
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик в процессе и после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора и проводит комплекс мероприятий по восстановлению благоустройства (если таковое предусмотрено сметными расчётами).
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований приказа Минстроя России № 344/пр: два экземпляра на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате (PDF, DWG).
5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
 6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.       Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей работы. 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
3. Гарантии качества распространяются на все применённые материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

6.  Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
     Приложение №1 - Ведомость объёмов работ.
     Приложение №2 - Схема участка тепловой сети, подлежащей замене.
     Приложение №3 – Ведомость материалов заказчика

                                                                                                                                                      Приложение №1
                                                                                                               
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ведомость объёмов работ

	Ремонт участка тепловой сети ЦО и ГВС от д. №45 до д. №51, расположенной
в п. Семиозерье, Полянское сельское поселение, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	м
	6
	 

	2
	Устройство швов в бетоне: затвердевшем
Применительно
	м
	40
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	м3
	0,6
	 

	4
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	2
	 

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами  на расстояние 70 км
	1т груза
	4,688
	 

	6
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	47,82
	 

	7
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	2,2
	 

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	2
	 

	9
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	2,2
	 

	10
	Обратная засыпка грунта 
	м3
	46,52
	 

	11
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	2,1
	 

	12
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	46,52
	 

	13
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	м2
	30
	 

	Раздел 2. Демонтажные работы

	14
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
Применительно демонтаж
	шт
	1
	 

	15
	Разборка: железобетонных фундаментов
Старый фундамент
	м3
	0,35
	 

	16
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм
	м
	61,5
	 

	17
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм
	м
	20,5
	 

	18
	Демонтаж подвальной прокладки стальных трубопроводов в изоляции из  ППУ-пэ с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, диаметр труб: 80 мм
	м
	6
	 

	19
	Демонтаж подвальной прокладки стальных трубопроводов в изоляции  ППУ-пэ с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, диаметр труб: 50 мм
	м
	2
	 

	20
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	1т груза
	0,6021
	 

	21
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	м2
	41,8146
	 

	22
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,3345168
	 

	23
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами  на расстояние 60 км
	1т груза
	0,9366168
	 

	24
	Утилизация строительных отходов РАСЭМ Приказ ТЭК № 406-п на 2025 г.
	м3
	1,463511
	 

	Раздел 3. Монтажные работы

	25
	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов КН-2 (0,7 т/2 п.м; 0,28 м3/2 п.м.)
	м3
	0,28
	 

	26
	Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В35, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3  КН-2
	м3
	0,28
	 

	27
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,02128
	 

	Прокладка стальных труб в ППУ изоляции

	28
	Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: до 57 мм
	км
	0,022
	 

	29
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм
	м
	22
	 

	30
	Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 89 мм
	км
	0,066
	 

	31
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	66
	 

	32
	Подвальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	м
	6
	 

	33
	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей
	т
	0,00552
	 

	34
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	6,06
	 

	35
	Подвальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	м
	2
	 

	36
	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей
	т
	0,00192
	 

	37
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм
	м
	2,02
	 

	38
	Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм
	резов
	2
	 

	39
	Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	резов
	6
	 

	40
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм
	стыков
	2
	 

	41
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	стыков
	6
	 

	42
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 57 мм
	стыков
	2
	 

	43
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, наружный диаметр трубы 57 мм
	компл
	2
	 

	44
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 89 мм
	стыков
	6
	 

	45
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, наружный диаметр трубы 89 мм
	компл
	6
	 

	46
	Защита краев муфты термоусаживаемой пленкой при изоляции стыков труб
в подвале
	м
	8
	 

	47
	Пластина замковая из полиэтилена
	шт
	4
	 

	48
	Пневматическое испытание изоляции стыков труб
	стык
	8
	 

	Работы в тепловых камерах

	Монтаж запорной арматуры.

	Прочие работы

	49
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	м3
	0,392
	 

	50
	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150
	шт
	152,096
	 

	51
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом
	м2
	3,0976
	 

	52
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,1734656
	 

	53
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм
	шт
	4
	 

	54
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм
	м
	22
	 

	55
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	м
	66
	 

	Раздел 4. Восстановление благоустройства

	56
	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см
	м2
	4
	 

	57
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0,4
	 

	58
	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка II.  
	т
	0,384
	 

	59
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3
	1,5
	 

	60
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	1,65
	 

	61
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	2
	 

	62
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0,0252
	 

	63
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	6
	 

	64
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)50, W2
	м3
	0,354
	 

	65
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) (4 шт)  от разборки)
	м3
	0,324
	 

	66
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,0084
	 

	67
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,008652
	 

	68
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	м2
	10
	 

	69
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II. Расход асфальтобетонной смеси на 1 м2 составит 25 кг (толщиной 1 см).
	т
	0,88
	 

	70
	Праймер битумный  
	кг
	0,0001
	 

	71
	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка II. Расход асфальтобетонной смеси на 1 м2 составит 25 кг (толщиной 1 см).
	т
	0,75
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                                                                                                                                                     Приложение № 3

 
	Ведомость материалов заказчика

	Ремонт участка тепловой сети ЦО и ГВС от д. №45 до д. №51, расположенной   в п. Семиозерье, Полянское сельское поселение, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

	
	
	
	
	

	№№ пп
	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из ППУ-пэ, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наруж. диаметр изоляции 125 мм, наруж. диаметр трубы 57 мм 
	компл
	2
	 

	2
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из ППУ-пэ, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наруж. диаметр изоляции 160 мм, наруж. диаметр трубы 89 мм 
	компл
	6
	 

	3
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наруж. диаметр трубы 57 мм, наруж. диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм 
	м
	22
	 

	4
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наруж. диаметр трубы 89 мм, наруж. диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм 
	м
	66
	 




	Подрядчик:


	Заказчик:





	ИП Рогачев А.А.

__________________ Рогачев А.А.
М. П.

	
	АО «Выборгтеплоэнерго»
Генеральный директор
__________________ Кривонос А.В.
М. П.
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