ДОГОВОР № 77-24-ЕП

г. Выборг                                                                                                              «15» июля 2024 г.                                                                                        
Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «РТПК» (ООО «РТПК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице генерального директора Чилингарова Сергея Дмитриевича, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Подрядчик обязуется в установленный Договором срок  выполнить работы по ремонту котла ПТВМ-30М с заменой конвективной части, стенок Б-5, Б-6, 3-1, 3-2 в котельной по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Маяковского, д.5, а Заказчик обязуется принять Работы и обеспечить оплату по Договору.
1.2 Подрядчик выполняет Работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к договору) и ведомостью объемов работ (Приложение «1» к техническому заданию), со сметой (Приложением № 2 к договору), утвержденными в установленном порядке, определяющими объем Работ, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиям 
1.3 В течение срока действия настоящего Договора Стороны не вправе вносить изменения в существенные условия Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Договором. Под существенными условиями Договора понимаются: предмет Договора, цена Договора, сроки выполнения Работ (в том числе начала), объем, качество Работ.

2.  Срок действия договора и выполнения работ

2.1 Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.2 Срок выполнения Работ  – работы завершить не позднее 01.11.2024 г., при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
3.  Цена договора

3.1. Цена Договора составляет 6 300 428 руб. 30 коп. (Шесть миллионов триста тысяч четыреста двадцать восемь рублей 30 копеек), в том числе НДС 20%  1 050 071 рубль 38 копеек (Один миллион пятьдесят тысяч семьдесят один рубль 38 копеек).
3.2 Цена Договора включает в себя стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, материалов, склада временного хранения материалов, оборудования, механизмов и  машин, предназначенных для выполнения работ по Договору, оплату всех сопутствующих работ и услуг, в том числе уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в  том числе сопутствующие и (или) связанные с выполнением Договора, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения Работ надлежащим образом.
4. Порядок расчетов

4.1 Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Подрядчика сумму, указанную в п. 3.1 Договора, в установленном настоящим Договором порядке.
4.2 Заказчик производит оплату аванса в размере 30 %  от стоимости Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
4.3 Окончательный финансовый расчет производится поэтапно не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания актов приемки работ по форме КС-2, КС-3. 
I этап: выполнение работ по демонтажу существующего оборудования.

II этап: выполнение работ по монтажу трубной части. 
III этап: выполнение работ по монтажу обмуровки.

5. Контроль выполнения и порядок приемки работ

5.1 Заказчик назначает ответственное лицо, которое проверяет качество проведенных работ и удостоверяет их выполнение. В процессе производимых работ Подрядчику необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков.

5.3. Недостатки исправляются Подрядчиком в течение 3-х календарных дней с момента предъявления претензий Заказчиком.
6. Обязанности и права Сторон

6.1     Заказчик обязуется:

6.1.1. Обеспечить работникам Подрядчика необходимый доступ к месту работы.

6.1.2. Во время выполнения работ проверять ход и качество работы Исполнителя.

6.2     Подрядчик обязуется:

6.2.1. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты.

6.2.2. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

6.2.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе производства работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2.4. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования на месте производства.

6.2.5. Осуществлять уборку объектов от строительного и бытового мусора по окончании работ.

6.2.6. Осуществлять выполнение работ собственными силами,  без привлечения третьих лиц. 

7. Качество Работ и гарантии

7.1     Подрядчик гарантирует:

7.1.1 Выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора.

7.1.2 Качество выполнения Работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

7.1.3 Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается 36 месяцев с момента    подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

7.1.4 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 

7.1.5 Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

7.1.6 В случае обнаружения дефектов, в том числе и при сдаче-приемке Работ, Заказчик  составляет соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к устранению дефектов за свой счет без возмещения затрат Заказчиком в сроки, указанные в акте.
8. Ответственность сторон

8.1  Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

8.2  Работы, выполненные в срок и представленные к приемке, но не соответствующие по качеству условиям Договора, не принимаются, о чем Заказчиком делается запись в журнале производства Работ и выдается письменное предписание об устранении недостатков.

8.3 Если Подрядчик в течение срока, указанного в предписании об устранении недостатков, не устранит выявленные и зафиксированные дефекты и недоделки, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки за свой счет, и потребовать от Исполнителя возмещения убытков.
8.4     Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

    - по соглашению сторон;

    - в одностороннем порядке по требованию Заказчика при систематическом нарушении                                     Подрядчиком условий Договора;

    - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия,  если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.
9.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке.
10. Приложения

10.1 Приложение № 1 – Техническое задание с Приложением «1» - Ведомость объемов работ          Приложение № 2 –Смета.
11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001

р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выбортеплоэнерго»
	ООО «РТПК»

195269, Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д.58, к.3, лит.А, пом.5Н, 15Н

Тел. (812) 318-74-13

E-mail: rtpk@yandex.ru 

ИНН 7813156984,  КПП 780401001

Р/с 40702810090090000525 

в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург

К/с 30101810900000000790, БИК 044030790

ОГРН 1037828026719 ОКПО 57936678

Генеральный директор

ООО «РТПК»

	__________________  Кривонос А. В.

М.П.
	__________________  Чилингаров С. Д.

М.П.


Приложение № 1 к договору № 77-24-ЕП

 от «15» июля 2024 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по ремонту котла ПТВМ-30М с заменой конвективной части, стенок Б-5, Б-6, 3-1, 3-2 в котельной по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Маяковского, д.5.
 
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет- 6 300 428 руб.30 коп. (Шесть миллионов триста тысяч четыреста двадцать восемь рублей 30 копеек), в том числе НДС 20%  1050 071 рубль 38 копеек ( Один миллион пятьдесят тысяч семьдесят один рубль 38 копеек ).
                    2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
 1.Целью закупки является проведение работ по ремонту котла ПТВМ-30М.
2. Основанием для проведения закупки является   естественный и эксплуатационный износ котельного оборудования.
                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, г.Выборг, ул.Маяковского, д.5 , помещения котельной.       

 2. Срок выполнения работ: в один этап – с момента заключения договора и не позднее 01 ноября 2024г.  при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Приказ Госкомархитектуры от 23.11.88 №312
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- ГОСТ 21563-2016 «Котлы водогрейные. Общие технические требования»;  
- ГОСТ 28548-90 «Трубы стальные»
-ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры»
-ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные  арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры»;

- ГОСТ 24856-2014«Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Термины и определения»,
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» в ред. от 30.12.2020

-СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  проектом производства работ (ППР), утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ, аттестованного в соответствии с требованиями промышленной безопасности (область аттестации А.1 «Основы промышленной безопасности». 

3. До начала производства работ необходимо:
     3.1. оформить акт-допуск в соответствии со СНиП 12-03-01.
     3.1.  предоставить на согласование с заказчиком проект производства работ (СНиП    3.01.01-85 прил. 4).
     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006 , один экземпляр – на бумажном носителе, один экземпляр – электронная база.
5. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
6. Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев от  даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2.
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

                    Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.
	Ведомость объёмов работ


	Ремонт котла ПТВМ-30М с заменой конвективной части, стенок Б-5, Б-6, 3-1, 3-2   в котельной по адресу:
Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Маякоского, д.5.


					
	№ п/п

	Наименование работ

	Ед.
изм.

	Кол-во

	Примечания


	1

	2

	3

	4

	5


	Раздел 1. Демонтажные работы.

	 

	 

	 


	1

	Демонтаж. Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: огнеупорным (состав ОРГРЭС)

	100 м2

	0,96

	 

	
	2

	Демонтаж. Обмуровка поверхности котлов плитами: теплоизоляционными

	м3

	9,6

	 

	
	3

	Демонтаж. Обмуровка экранов жаростойким бетоном: толщиной слоя до 40 мм

	м3

	3,54

	 

	
	4

	Демонтаж. Торкретирование огнеупорным раствором: барабанов и коллекторов

	м3

	0,85

	 

	
	5

	Демонтаж для дальнейшего использования. Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью: 11,63 МВт (10 Гкал/ч)

	т

	1,9

	 

	
	6

	Демонтаж для дальнейшего использования.Гарнитура котлов паропроизводительностью: 320-1000 т/ч, на газомазутном топливе

	т

	0,5

	 

	
	7

	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: подкрановых балок

	т металлоконструкций

	3,5

	 

	
	8

	Демонтаж.Детали крепления изоляции котлов паропроизводительностью: 320-2650 т/ч, на газомазутном топливе

	т

	0,123

	 

	
	9

	Демонтаж с разборкой и резкой на части. Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью: 35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч)

	т

	14,52

	 

	
	10

	Демонтаж с разборкой и резкой на части. Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью: 35 МВт (30 Гкал/ч)

	т

	6,34

	 

	
	Раздел 2. Монтажные работы.

	 

	 

	 


	11

	Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью: 35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч)

	т

	14,52

	 

	
	12

	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью: 35 МВт (30 Гкал/ч)

	т

	6,34

	 

	
	13

	Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью: 11,63 МВт (10 Гкал/ч)(ранее демонтированные)

	т

	1,9

	 

	
	14

	Детали крепления изоляции котлов паропроизводительностью: 320-2650 т/ч, на газомазутном топливе

	т

	0,16

	 

	
	15

	Гарнитура котлов паропроизводительностью: 320-1000 т/ч, на газомазутном топливе

	т

	0,5

	 

	
	16

	Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 58,2 МВт (50 Гкал/ч)

	компл

	1

	 

	
	17

	Торкретирование огнеупорным раствором: барабанов и коллекторов

	м3

	0,85

	 

	
	18

	Обмуровка экранов жаростойким бетоном: толщиной слоя до 40 мм

	м3

	3,54

	 

	
	19

	Обмуровка поверхности котлов плитами: теплоизоляционными

	м3

	9,6

	 

	
	20

	Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: огнеупорным (состав ОРГРЭС)

	100 м2

	0,96

	 

	
	21

	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов высотой до 20 м

	100 м2

	0,1
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