ДОГОВОР №  72-24-ЕП 

г. Выборг                                                                                                                   «04» июля  2024 г.
      АО «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФОРМАН» (ООО «СК ФОРМАН») в лице генерального директора Веремеенко С.С., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение  работ по ремонту металлической кровли и устройству приточно-вытяжной вентиляции помещения котельного зала угольной котельной по адресу: Ленинградская область, МО « Каменногорское ГП», пос. Михалёво, ул. Новая, д.14.
1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение № 1) и Сметой (Приложение № 2) к договору.
1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

2. Срок действия договора

0. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

1. Стоимость работ и расчеты

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 1 662 069 рублей 95 копеек (Один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи шестьдесят девять рублей 95 копеек), НДС не облагается.
Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 50 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 рабочих дней. 
3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 30 календарный день.

5. Обязательства сторон

5.1 Заказчик обязуется:
- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 
- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;
- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
5.2. Подрядчик обязуется:
- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.
- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;
- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;
- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.
- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.
- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;
- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
5.3. Заказчик имеет право:
- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,
- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.
5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;
- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

1. Гарантия

6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

1. Особые условия

0. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
0.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
0.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
0. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
0.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
0. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
0. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
0. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.


1. Приложение к договору

К договору прилагаются:
1. Техническое задание (Приложение № 1).
1. Смета (Приложение № 2).


1.  Адреса и реквизиты сторон 

	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская область, 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с  40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «СК ФОРМАН» 
188800, г. Выборг, Ленинградская область, ул. Мира, д.8А, офис 777
E-mail: compforman@mail.ru 
ИНН 4704090897,  КПП 470401001
р/с 40702810255390000033 
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653
ОГРН 1124704004150
Генеральный директор
ООО «СК ФОРМАН»
_________________ С.С. Веремеенко



Приложение № 1
к Договору подряда № 72-24-ЕП от «04»  июля  2024 г.

        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по ремонту металлической кровли и устройству приточно-вытяжной вентиляции помещения котельного зала угольной котельной по адресу: Ленинградская область, МО « Каменногорское ГП», пос. Михалёво, ул. Новая, д.14 .

[bookmark: _GoBack]2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет- 1 662 069 рублей 95 копеек (Один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи шестьдесят девять рублей 95 копеек), НДС не облагается.


                    2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

 1.Целью закупки является проведение работ по ремонту участка  кровли над котельным залом угольной котельной.
 2.Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ конструкций здания котельной, проект шифр 22-01/24-ОВ2.



                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, МО «Каменногорское ГП», пос. Михалёво, ул. Новая, д.14 здание котельной. 

 2. Срок выполнения работ: в один этап – 30 календарных дней (возможна корректировка сроков выполнения работ в связи с погодными условиями). 

                                             
  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ( в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ);
-СНиП II-26-76      Кровли.
	-ГОСТ 30547-97
  -ГОСТ 30693-200
	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие  технические условия.                                                                                                                     Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия. 



-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  техническим заданием, утверждённым Заказчиком.
 
2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ, аттестованного в соответствии с требованиями промышленной безопасности (область аттестации А.1 «Основы промышленной безопасности». 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1.  предоставить на согласование с заказчиком проект производства работ (СНиП    3.01.01-85 прил. 4., график производства работ.
     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований приказа Минстроя №344-пр.

5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
  
6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

                    Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.
                    Приложение №2- Проект устройства системы вентиляции котельной

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 



	Ремонт системы вентиляции и кровли котельного зала , расположенной по адресу: пос. Михалево, Выборгский-н, Ленинградская обл.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Демонтажные работы
	
	
	

	1
	Демонтаж  бункеров из тонколистовой стали массой: свыше 0,25 т
	т
	4,875
	

	Раздел 2. Общеобменная вентиляция
	
	
	

	Система ПЕ,ВЕ и В1
	
	
	

	2
	Монтаж рамы под вентилятор
	т
	0,0172
	

	3
	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т
	шт
	1
	

	4
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,5898
	

	5
	Установка виброизолятора: номер 42
	шт
	4
	

	6
	Монтаж выключателя автоматического 3P, 10 А, 10 кА, характеристика C
	шт
	1
	

	7
	Монтаж частотного преобразователя
	шт
	1
	

	8
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
	м
	50
	

	9
	Монтаж трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	50
	

	10
	Монтаж.Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	т
	0,021744
	

	11
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм
	шт
	2
	

	12
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 800 мм
	шт
	2
	

	13
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм
	шт
	1
	

	14
	Установка зонтов над оборудованием
	м2
	3,36
	

	16
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм
	м2
	17,3332
	

	17
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 355 до 450 мм
	м2
	4,469
	

	18
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, диаметром свыше 500 до 560 мм
	м2
	24,063
	

	19
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, диаметром свыше 560 до 800 мм
	м2
	12,5892
	

	20
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 3600 до 4000 мм
	м2
	16
	

	Раздел 3. ПНР
	
	
	

	21
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	2
	

	Раздел 4. Ремонт металлической кровли.
	
	
	

	Демонтажные работы.
	
	
	

	22
	Демонтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	м2
	221,4
	

	23
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	м2
	66,42
	

	24
	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой
	м2
	66,42
	

	Ремонт кровли
	
	
	

	25
	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком-существующих.
	м2
	2
	

	26
	Устройство: карнизов
	м2
	5,4
	

	27
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	м2
	227,55
	

	28
	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном
	м2
	468,82
	

	29
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	м2
	221,4
	

	30
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	м2
	227,55
	

	31
	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков-карнизов
	м2
	12,2
	

	32
	Устройство желобов: подвесных
	м
	18
	

	33
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	3
	

	Раздел 5. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	

	34
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,93
	

	35
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 61 км
	т
	0,93
	

	
	
	
	
	


    

[image: ]








	Генеральный директор  
АО «Выборгтеплоэнерго»                                             

________________/А.В. Кривонос/
м.п.
	     Генеральный директор
     ООО «СК Форман»

     ________________ /С.С. Веремеенко/
     м.п.
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