ДОГОВОР № 98-24-ЕП

г. Выборг                                                                                                              от «16» сентября  2024 г.

Индивидуальный предприниматель, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Шитова Андрея Владимировича, с одной стороны, и Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

        1.1. ЗАКАЗЧИК  поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство выполнить проектирование подраздел «ТС» раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" по объекту: участок наружной тепловой сети от ТК-19 до объекта капитального строительства «Модульный спортивный зал» по адресу:  г. Приморск, кадастровый номер земельного участка  47:01:0401001:252, в соответствии с Приложение № 1 к договору (Техническое задание).


2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей  00 копеек, НДС не облагается.
 
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы по настоящему  договору выполняются в срок: 
· проведение и согласование со смежными организациями изысканий (геодезических/геологических) -  60 календарных дней  с момента подписания договора.
· разработка рабочей документации -  25 рабочих дней.
3.2. Датой фактического завершения будет являться дата  подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. После подписания настоящего договора обеими сторонами ЗАКАЗЧИК в течение 10 календарных дней перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс в размере 30 %.
4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется произвести окончательную оплату в течение 15 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ и передачи Заказчику согласованной документации.



5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. Произвести оплату выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ.
5.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ всю необходимую для производства работ техническую документацию. 
5.3. Содействовать  ИСПОЛНИТЕЛЮ в своевременном начале работ, нормальном их ведении и завершении в срок.
5.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения,  не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1. ЗАКАЗЧИК назначает на период производства работ  своего представителя, который от имени ЗАКАЗЧИКА совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ  осуществляет технический надзор и контроль над их  выполнением, а также производит проверку соответствия проектируемых  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  материалов и оборудования по условиям  договора и документации.
6.2. Между представителями  ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ будут при необходимости производиться совещания по согласованию возникающих вопросов.


7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Приемка  работ по настоящему договору производится в течение 2-х недель с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ письменного извещения ИСПОЛНИТЕЛЯ об окончании производства работ и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.
7.2. Выдача проектной документации ЗАКАЗЧИКУ производится после подписания акта сдачи-приемки.

8. ГАРАНТИИ
8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует:
· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
· качество выполнения всех работ в соответствии с  документацией;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
8.2. При отказе ИСПОЛНИТЕЛЯ от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения ЗАКАЗЧИК назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.


9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать  расторжения договора в следующих случаях:
· получения от ЗАКАЗЧИКА указания об остановке работ по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, на срок, превышающий два месяца;
	9.2. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать расторжения договора у ИСПОЛНИТЕЛЯ в следующих случаях:
· задержка  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  начала работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от ЗАКАЗЧИКА;
· нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий договора, ведущих к снижению качества работ,
9.3. Сторона, имеющая право расторгнуть договор,  желающая использовать такое право, должна осуществить его путем письменного уведомления об этом другой стороны в течение 14 дней после возникновения причины расторжения.
Сторона, получившая такое  уведомление, обязана в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить стороне, направившей уведомление, о своем решении. Стороны будут стремиться, путем  переговоров найти решение возникающих проблем, чтобы предотвратить упомянутые действия. 

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующими нормами  законодательства Российской Федерации. 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор  вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
11.2. Договор  может быть изменен и дополнен по согласованию сторон.
11.3. Все изменения и дополнения  к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
11.4. Спорные  вопросы, возникающие  в  ходе исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.
11.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего договора.
11.6. Стороны договорились признавать юридическую силу документов, переданных и подписанных по факсимильной связи и посредством электронной связи. Подписанные сторонами и переданные по факсу документы вступают в силу с момента поступления и имеют юридическую силу до момента подписания обеими сторонами оригинала документа.

   
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	
	

ЗАКАЗЧИК:
	
АО «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
[bookmark: _GoBack]ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 


	
	


ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	Индивидуальный предприниматель
Шитов Андрей Владимирович
г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 34, кв. 96
ИНН 780214134562
ОГРНИП 309784729400609 
р/сч.  №40802810832130001532  Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Санкт-Петербург
 БИК 044030786
 к/сч. 30101810600000000786
 ОКПО 0166415197



	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель 


_________________ А. В. Шитов
	
    ЗАКАЗЧИК:
    Генеральный директор
    АО «Выборгтеплоэнерго»

     _________________ А.В. Кривонос


















Приложение № 1 к договору № 98-24-ЕП
 от 16 сентября 2024 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование подраздел «ТС»
раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"
по объекту: участок наружной тепловой сети от ТК-19 до объекта капитального строительства «Модульный спортивный зал» по адресу:  г. Приморск, кадастровый номер земельного участка  47:01:0401001:252.
	Перечень основных требований
	
Содержание требований


	1. Общие данные

	Наименование организации  Заказчика
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	Стадийность проектирования
	(Р) Рабочая документация. Раздел ТС

	Исходная документация, передаваемая ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ
	1. Схема прокладки тепловой сети
2. Тепловая нагрузка каждого потребителя, подключенного к проектируемому участку тепловой сети.

	Предварительные работы  к проектированию
	- Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка);
- Инженерно-геологические изыскания.

	Документация, передаваемая
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ:
	Рабочая документация по разделу ТС:
Том «Тепловые сети» в составе:
- Паспорт проекта тепловой сети;
- Пояснительная записка;
- Проект организации строительства;
- Энергоэффективность;
- Общие данные;
- Продольный профиль тепловой сети;
- Сечения по трассе;
- Расчет прочности и жесткости трубопроводов при статическом и циклическом нагружении;
- Монтажные схемы тепловой сети;
- Ведомость демонтажных работ;
- Спецификация оборудования, изделий и материалов;
- Расчет тепловых потерь в тепловых сетях при транспортировке тепловой энергии;
- Гидравлический расчет трубопроводов;
- Схема организации дорожного движения;
- Отчет о проведенных изысканиях и топографическая съемка.

	Количество экземпляров рабочей документации, передаваемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ
	2 (два) экземпляра раздела рабочей документации на бумажном носителе и 

	Стоимость выполнения работ
	1 500 000 рублей (по УСН).

	Порядок и условия оплаты
	В течение 10 календарных дней с даты подписания договора поставки Заказчик перечисляет аванс в размере 30% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней после подписания акта выполненных работ.

	Сроки разработки рабочей документации
	60 календарных дней на проведение и согласование со смежными организациями изысканий (-геодезических/геологических) с момента подписания Договора;
25 (двадцать пять) рабочих дней на разработку рабочей документации.

	2. Основные требования к решениям по разработке рабочей документации

	2.1. Общие требования
	2.1.1. Источник теплоснабжения – мазутная котельная г. Приморск.
2.1.2. Максимальная запрашиваемая тепловая нагрузка: 0,474 Гкал/ч,
- отопление = 0,235  Гкал/ч;
- ГВС = 0,103 Гкал/ч;
- вентиляция = 0,136 Гкал/ч.
2.1.3. Расчетные параметры теплоносителя на выходе из источника тепла:
- температурный график T1/T2 – 95/70 оС;
- давление P1/P2 – 5,0/4,7 кгс/см2.
2.1.4. Для наружных тепловых сетей, установку штуцеров под манометры, а также показывающие приборы КИП предусмотреть согласно п. 6.1 Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»
2.1.5. Разработку аксонометрических монтажных схем по всем разделам, не предусматривать.

	2.2. Особые требования
	Рабочая документация по разделу ТС:
Том «Тепловые сети»:
2.2.1. Граница проектирования: участок наружной тепловой сети от ТК-19 до объекта капитального строительства «Модульный спортивный зал» по адресу:  г. Приморск, кадастровый номер земельного участка  47:01:0401001:252.
2.2.2. На всем протяжении проектируемого участка тепловой сети предусмотреть подземную прокладку трубопроводов с применением трубопроводов в ППУ изоляции.
2.2.3. Диаметры трубопроводов тепловой сети определить проектом.
2.2.4. Установку компенсаторов, неподвижных опор определить проектом;
2.2.5. Способ прохода тепловой сети под проезжей частью автомобильной дороги согласовать с заказчиком.
2.2.6. Исполнение проходов трубопроводов через стенки зданий и тепловых камер предусмотреть с сальниковым уплотнением и герметичной заделкой.
2.2.7. Прокладку временной тепловой сети, а также попутного дренажа не предусматривать;
2.2.8. Проектирование тепловой сети должно осуществляться в соответствии с СП 124.13330.2012.
2.2.9. Решения по разработке траншеи и работ по устройству основания для прокладки тепловой сети принять в соответствии с требованиями СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и СП 86.13330.2022 Магистральные трубопроводы СНиП III-42-80*.
2.2.10. Предусмотреть песчаную подсыпку толщ. 100 мм на дне траншеи и 150 мм над верхом полиэтиленовой изоляции с одновременным уплотнением Купл.=0,92 - 0,98.

	Указания о необходимости согласований рабочей документации
	Рабочая документация должна пройти согласование с заказчиком, а также с ресурсоснабжающими организациями, администрацией МО «Приморское ГП» и с собственником автомобильной дороги Государственным Казенным Учреждением Ленинградской области "управление Автомобильных Дорог Ленинградской области".

	Требования о необходимости ведения авторского надзора.
	Ведение авторского надзора за строительством осуществить в рамках отдельного договора. (При необходимости)


	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель 


_________________ А. В. Шитов
	
    ЗАКАЗЧИК:
    Генеральный директор
    АО «Выборгтеплоэнерго»

     _________________ А.В. Кривонос







