        Приложение № 1 
                                                               к Договору на оказание услуг по ТО оборудования


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на комплексное обслуживание когенерационной установки GE Jenbacher JMS 320
Тип агрегата JMC 320 GS-N.LC
№ установки J C408
Version C05
№ агрегата 437331  1
№ мотора 436922  1
Состав работ:
1. Проведение планового технического обслуживания при наработке 30 000 моточасов с использованием материалов Подрядчика (План техобслуживания прилагаю)
2. Ремонт турбокомпрессора ABB TPS52 E01 c использованием материалов Подрядчика.
3. [bookmark: _GoBack]Проведение работ по дефектовке и ремонту ГБЦ с использованием заводских параметров восстановления и использованием материалов Подрядчика.
4. Проведение работ по определению остаточного ресурса коленчатого вала.
5. Устранение ошибки 1105.
6. Замена подшипников генератора c использованием материалов Подрядчика.
7. Замена системы предварительного подогрева охлаждающей жидкости c использованием материалов Подрядчика.

Требования к проведению работ:
1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими инструкциями завода изготовителя.
2. Для проведения работ необходимо использование аккредитованных заводом изготовителем, поверенных станков и оборудования.
3. Подрядчик обязан предоставить для проведения работ оригинальные материалы.
4. Срок поставки материалов для проведения работ не должен превышать 6 недель.
Требования к специалистам:
1. Наличие инженерно-технического персонала имеющего высшее техническое образование и опыт работы не менее 3-х лет по обслуживанию когенерационной установки GE Jenbacher JMS 320 (приложить копии дипломов и копии трудовых книжек для подтверждения опыта работы).
2. Наличие инженерно-технического персонала имеющего следующие документы:
- Копии сертификатов на обучение выдаваемые официальными представителями завода изготовителя оборудования.
- Копии сертификатов специалистов сервисного центра, авторизованного заводом изготовителем оборудования.
3. Предоставить рекомендательные письма от организаций, для подтверждения надежности выполнения данного типа работ  на объектах, имеющих в эксплуатации аналогичное оборудование.

Требования к материальной базе:
1. Выполнение работ должно производиться с использованием специального инструмента, предусмотренного заводом изготовителем оборудования для каждого типа работ.
Общие требования:
1. Выполнение работ должно производиться Подрядчиком с использованием собственной материальной базы. Передача части выполнения работ субподрядчикам недопустима.
Местонахождение объекта: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 18.
Срок выполнения работ: не более 112 календарных дней.

