ДОГОВОР № 35-24-ЕП

г. Выборг                                                                                                    «20» марта   2024 г.

       Акционерное Общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго-инвест» (ООО «ТЭи»), именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице Генерального директора Матвеева Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора
     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению выполнение  работ по  ремонту транзитного участка  тепловой сети, проходящей по подвалу жилого дома №61 по ул. А. К. Харитонова в г. Выборге, Ленинградской области; с использованием материала Заказчика, согласно Приложению № 3 к договору.
1.2. Объём работ, указанный в п. 1.1., определяется Техническим заданием (Приложение №1) и Локальной сметой (Приложение №2).

1. Срок действия договора
      2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3.Стоимость работ и расчеты
  3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 498 494 (Четыреста девяносто восемь тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 56 копеек, НДС не облагается. Форма оплаты – безналичный расчет.
       3.2. После подписания договора Заказчик перечисляет аванс в размере 50 % от стоимости договора.
       3.3. Окончательная оплата за выполненные работы производится Заказчиком течение 10 (десяти) рабочих дней  на основании предоставленных Подрядчиком и подписанных Сторонами:
- Актов о приемке выполненных работ;
 - Счета на оплату выполненных работ.
   3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
  3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
  3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

1. Сроки выполнения работ
       4.1. Срок выполнения работ -  в течение 20 (двадцати) рабочих дней, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

1. Обязательства сторон
   5.1 Заказчик обязуется:- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 
- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;
- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
  5.2. Подрядчик обязуется:
- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.
- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;
- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;
- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.
- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.
- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;
- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
  5.3. Заказчик имеет право:
- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,
- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.
  5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;
- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

1. Ответственность сторон
      6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
      6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.
     6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
     6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.
6.5. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.
6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки.
6.7.Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.
6.8.За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.
[bookmark: _ref_30471655]6.10. Подрядчик несет ответственность за не сохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.
6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

1. Гарантия
     7.1. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
7.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
7.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

8.Особые условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
8.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
8.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
8.5. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
8.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение одного календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.


1. Приложение к договору

К договору прилагаются: Техническое задание (Приложение № 1);
                                             Локальная смета (Приложение № 2);
Ведомость материалов Заказчика, передаваемых Подрядчику (Приложение № 3).

1. Адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «ТЭи»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл.,
ул. Мира, д. 10а, Тел. 8 (81378) 2-38-15
ИНН: 4704055564 / КПП: 470401001
ОГРН 1044700873227
Р/с: 40702810885000000303
в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
 в Санкт-Петербурге
Корр. счет: 30101810200000000704
БИК: 044030704
Генеральный директор
ООО «ТЭи»

______________ А.Н. Матвеев 




Приложение № 1 к Договору №   35-24-ЕП от «20» марта 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.
1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по  ремонту транзитного участка  тепловой сети, проходящей по подвалу жилого дома №61 по ул. А.К. Харитонова в г. Выборге, Ленинградской области.
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 498 494руб.56коп. (Четыреста девяносто восемь тысяч четыреста девяносто четыре руб.)  НДС не облагается.

                                             2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1.Целью закупки является проведение работ по ремонту участка теплосети с местом нахождения: Ленинградская область, г. Выборг, ул. А.К. Харитонова, д. № 61.
2. Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ сетей и методы оптимизации технологических решений .

                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Ленинградская область, г. Выборг, ул. А. К. Харитонова, д.№61.
2. Срок выполнения работ: в один этап – в течение 20 рабочих дней при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СП 74-13330-2012  «Тепловые сети»,
- СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,
 -СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  графиком производства работ, утверждённым Заказчиком.
 2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ. 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1.   предоставить на согласование с заказчиком календарный график производства работ.
     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006: один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате.
5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
  6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.       Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью: приложение – ведомость объёмов работ.
           Ведомость объёмов работ
	Ремонт участка тепловой сети, проходящей транзитом в подвале д. 61, ул. А.К. Харитоново, г. Выборг, Ленинградской области



	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Демонтажные работы
	 
	 
	 

	1
	1
	Демонтаж. Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
Применительно
	км
	0,065
	 

	2
	2
	Демонтаж Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм.  Подвальная прокладка в  стеснённых условиях
Применительно
	км
	0,035
	 

	3
	3
	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм
Применительно
	шт
	2
	 

	4
	4
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм
Применительно
	шт
	2
	 

	5
	5
	Демонтаж. Установка фильтров диаметром: 100 мм
Применительно
	шт
	2
	 

	Раздел 2. Монтажные работы по прокладке трубопровода ТС
	 
	 
	 

	6
	6
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм. Гильзы 
Применительно
	км
	0,0005
	 

	7
	7
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
	м
	0,5
	 

	8
	8
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью свыше 0,1 до 0,2 м2
	м3
	0,0068722
	 

	9
	9
	Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм.  Подвальная прокладка в  стеснённых условиях
Применительно
	км
	0,065
	 

	10
	10
	Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм.  Подвальная прокладка в  стеснённых  условиях
Применительно
	км
	0,035
	 

	11
	11
	Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм.  Подвальная прокладка в  стеснённых  условиях
Применительно
	км
	0,012
	 

	12
	12
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
	шт
	24
	 

	13
	13
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
	шт
	2
	 

	14
	14
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	шт
	4
	 

	15
	15
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
	компл
	2
	 

	16
	16
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	шт
	4
	 

	17
	17
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
	компл
	2
	 

	18
	18
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: свыше 0,1 до 0,5 т
	т
	0,245
	 

	19
	19
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,0162
	 

	20
	20
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т. Установка скользящих опор
	т
	0,13247
	 

	21
	21
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (Тех.часть сб.24 п.2.26.1 -объём изоляции Ои = 3,14 х (Д + Т) х Т), м3
	м3
	1,7229319
	 

	22
	22
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок  2
	м2
	34,06429
	 

	23
	23
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм . Участок тепловой сети от ТК х1.1. до ТК х.1.1.5
	м
	148
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	Генеральный директор 
АО «Выборгтеплоэнерго»                                                
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ООО «Теплоэнерго-инвест»


	___________________А.В. Кривонос 
	
	____________________А.Н. Матвеев





Приложение № 3 к Договору №   35-24-ЕП от «20» марта 2024 г.
	
ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА,  ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОДРЯДЧИКУ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	Ремонт участка тепловой сети, проходящей транзитом в подвале д. 61, ул. А.К. Харитоново, г. Выборг, Ленинградской области

	объект

	№№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	Трубы стальные,  диаметр труб: 100 мм.. Материал Заказчика
	м
	65,0
	

	2
	Трубы стальные, диаметр труб: 80 мм. Материалы Заказчика
	м
	35,35
	

	3
	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) фланц., диаметром: 100 мм.  Материал Заказчика
	компл.
	2,0
	

	4
	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	4,0
	

	5
	Болты сборочные с гайками и шайбами М16х80
	шт
	32,0
	

	6
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 50 мм
	шт
	4,0
	

	7
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм. Материал Заказчика
	шт
	10,0
	

	8
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм. Материал Заказчика
	шт
	6,0
	

	9
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х3,5 мм. Материал Заказчика
	шт
	2,0
	

	10
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, НГ, плотность 105-135 кг/м3, теплопроводность при 25±5 °C не более 0,036 Вт/(м*К), диаметр 108 мм, толщина 50 мм
	м
	67,08
	

	11
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, НГ, плотность 105-135 кг/м3, теплопроводность при 25±5 °C не более 0,036 Вт/(м*К), диаметр 89 мм, толщина 50 мм
	м
	36,12
	

	12
	Скользящие опоры СПО 108/200 Материалы Заказчика
	шт
	20,0
	



АО «Выборгтеплоэнерго»                                                                             ООО «Теплоэнерго-инвест»
Генеральный директор                                                                                  Генеральный директор

___________________Кривонос А.В.                                                      _____________________Матвеев А.Н.
