ДОГОВОР № 87- 24 – ЕП
г. Выборг














 «20» августа 2024 г.
Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью ООО «УниСтрой»  в лице директора Каспарьяна А.А, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по прокладке участка теплосети от существующей системы теплоснабжения АО «Выборгтеплоэнерго» к объекту капитального строительства с местом нахождения: Ленинградская область, г. Выборг, ул. 2-я Южная, уч.6(кадастровый номер участка 47:01:0108002:2083).
1.2.
Объём работ, указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение № 1).
2. Срок действия договора
2.1. Договор вступает в действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3. Стоимость работ и расчеты
3.1. Стоимость работ по настоящему договору (на основании прилагаемой сметы) составляет 1 916 491 рубль 42 копейки (Один миллион девятьсот шестнадцать тысяч четыреста девяносто один рубль 42 копейки), НДС не облагается.
Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 50 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. 

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Подрядчик.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ: в один этап - до 01. 10. 2024 г. с момента заключения договора, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
5. Обязательства сторон.
5.1. Заказчик обязуется:

· обеспечить Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

· осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

· предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

· произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:

· приступить к выполнению работ в соответствии с графиком.
· произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил, и настоящим Договором.
· обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;

· сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а также в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

· соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

· подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а также за его повреждение или утрату.

· соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

· не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

· в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

· безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:

· осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

· не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

· требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

· привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.
6. Ответственность сторон.
6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1 и п. 5.1.3. Договора, Заказчик вправе незамедлительно расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.

6.5. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.

6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки

6.7. Оплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.8. За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

6.10. Подрядчик несет ответственность за несохранность материала или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.12. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.
7. Гарантия.
7.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

7.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
8. Особые условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

8.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

8.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 

8.5. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

8.7. Настоящий договор действует со дня подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
9. Приложение к договору
9.1. Приложение № 1 - Техническое задание;
9.2. Приложение № 2 - Смета 
10.  Адреса и реквизиты
	Подрядчик

ООО «УниСтрой»


                 
Адрес юридический: 188800, г. Выборг, Гатчинский переулок, д.1, офис А-328, п/я ООО «УниСтрой»

Тел.: (81378) 543-20
ИНН 4704053944 / КПП 470401001
Р/с 40702810585000000276
к/с 30101810200000000704 
в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)

в Санкт-Петербурге

 БИК 044030704

ОГРН 1034700894172
ОКПО 70629662

	Заказчик:

АО «Выборгтеплоэнерго»

Адрес юридический: 

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001

р/с  40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131


	ООО «УниСтрой»

Директор

_____________________ Каспарьян А.А.
М. П.
	
	АО «Выборгтеплоэнерго»

Генеральный директор

__________________ Кривонос А.В.

М. П.


Приложение № 1 к Договору подряда № 87-24-ЕП от «20» августа  2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по прокладке участка тепловой сети от централизованной системы теплоснабжения к объекту капитального строительства  «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и паркингом», расположенного по адресу: Ленинградская область,  Выборгский район, г. Выборг, ул. 2-я Южная, уч.6 (кадастровый номер участка 47:01:0108002:2083), в рамках технологического присоединения, заявителем по которому является  ООО  «Унистрой».
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 1 916 491 рубль 42 копейки (Один миллион девятьсот шестнадцать тысяч четыреста девяносто один рубль 42 копейки), НДС не облагается.
                                             2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по прокладке участка теплосети от существующей системы теплоснабжения АО «Выборгтеплоэнерго» к объекту капитального строительства с местом нахождения: Ленинградская область, г.Выборг, ул. 2-я Южная, уч.6(кадастровый номер участка 47:01:0108002:2083).  
2. Основанием для проведения закупки является  ТУ №534 от 27.02.2023г.
                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

1. Место выполнения работ (объект): ул. 2-я Южная в г. Выборг Ленинградской области. 
2. Срок выполнения работ: в один этап - до 01. 10. 2024г. с момента заключения договора, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-  СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
-  СП 74-13330-2012  «Тепловые сети»,
-  118-05 ТК «Монтаж внутриквартального теплопровода в непроходном канале»,
-  СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,

-  СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

-  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
    безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
   населения»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  графиком производства работ,  утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ. 

3. До начала производства работ необходимо:

     3.1.   предоставить на согласование с заказчиком календарный график производства работ.

     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ подрядчику необходимо производить фото -, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований приказа Минстроя России № 344/пр.: один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате.
5. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.

6. Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение №1- Ведомость объёмов работ.

	                                                                                               Приложение №1

                             Ведомость объёмов работ  


Технологическое присоединение к системе теплоснабжения АО  «Выборгтеплоэнерго» объекта капитального строительства  «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и паркингом», расположенного по адресу: Ленинградская область,  выборгский район, г. Выборг, ул. 2-я Южная, уч.6 (кадастровый номер участка 47:01:0108002:2083), заявителем по которому является  ООО  «Унистрой».
	№ п/п

	Наименование работ

	Ед.
изм.

	Кол-во

	Примечания


	1

	2

	3

	4

	5


	Раздел 1. Земляные работы

	 

	 


	1

	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

	м3

	48,631

	 

	
	2

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км

	т

	87,5358

	 

	
	3

	Размещение и утилизация ТБО IV-V кл.оп.

	м3

	48,631

	 

	
	4

	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

	м3

	167,205

	 

	
	5

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

	м3

	8,684

	 

	
	6

	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Приямки для сварки труб

	м3

	7,2

	 

	
	Обратная засыпка

	 

	 


	7

	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного под ТК

	м3

	0,6

	 

	
	8

	Устройство основания под трубопроводы: песчаного

	м3

	8,744

	 

	
	9

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

	м3

	26,62037

	 

	
	10

	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2. За вычетом объёма ТК

	м3

	192,2213

	 

	
	11

	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

	м3

	192,2213

	 

	
	12

	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1

	м2

	195

	 

	
	Раздел 2. Демонтажные работы

	 

	 


	13

	Устройство швов в бетоне: затвердевшем

	м

	30

	 

	
	14

	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических

	м2

	30

	 

	
	15

	Разборка бортовых камней: на бетонном основании

	м

	4

	 

	
	16

	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона

	м3

	0,1353982

	 

	
	17

	Демонтаж. Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 108 мм
Применительно

	км

	0,027

	 

	
	18

	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную

	т

	281,38

	 

	
	19

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км

	т

	3,96

	 

	
	20

	Размещение и утилизация ТБО IV-V кл.оп.

	м3

	2,0793982

	 

	
	Раздел 3. Монтажные работы

	 

	 


	21

	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых ТК диам.1,5 м

	м3

	1,33

	 

	
	22

	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм. Гильзы в сущ.ТК и ТК нов.
Применительно

	км

	0,0016

	 

	
	23

	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм

	м

	1,6

	 

	
	24

	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм. Гильзы в новой ТК
Применительно

	км

	0,0016

	 

	
	25

	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм

	м

	1,6

	 

	
	26

	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм

	км

	0,00204

	 

	
	27

	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм В новой ТК

	км

	0,0008

	 

	
	28

	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 100 до 150 мм

	шт

	8

	 

	
	29

	Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 133 мм

	км

	0,02368

	 

	
	30

	Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 108 мм

	км

	0,142

	 

	
	31

	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм

	шт

	2

	 

	
	32

	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм

	стыков

	4

	 

	
	33

	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 133 мм

	стыков

	4

	 

	
	34

	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм

	шт

	2

	 

	
	35

	Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм

	шт

	2

	 

	
	36

	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм

	стыков

	21

	 

	
	37

	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 108 мм

	стыков

	21

	 

	
	38

	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий. Демпферные маты под угол поворота Dn 133 мм тощиной 150 мм

	м3

	0,15

	 

	
	39

	Пневматическое испытание изоляции стыков труб

	стык

	25

	 

	
	40

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм

	шт

	4

	 

	
	41

	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм

	компл

	2

	 

	
	42

	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм Для спукных кранов в новой ТК

	шт

	4

	 

	
	43

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1 мм

	м

	0,8

	 

	
	44

	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм В новой ТК спускные краны - 2 шт диам 32 мм

	шт

	2

	 

	
	45

	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм диам.25 мм возд.краны

	шт

	2

	 

	
	Прочие работы

	 

	 


	46

	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее

	км кабеля

	0,065

	 

	
	47

	Очистка поверхности щетками

	м2

	1,5610574

	 

	
	48

	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2

	м2

	1,56106

	 

	
	49

	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью свыше 0,1 до 0,2 м2.

	м3

	0,05

	 

	
	50

	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм.

	шт

	6

	 

	
	51

	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм

	шт

	4

	 

	
	52

	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм

	м

	150

	 

	
	Раздел 4. Восстановление благоустройства

	 

	 


	53

	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 12 см

	м2

	30

	 

	
	54

	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом

	м2

	135

	 

	
	55

	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную

	м2

	135
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